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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Работы по межеванию и оформлению земельных участков Хиагдинского месторождения


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Межевание участков, формирование межевых планов, внесение изменений в кадастровый учет ранее учтённых земельных участков, постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков, получение кадастровых паспортов.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Межевание участков в соответствии с прилагаемой схемой, формирование межевых планов, внесение изменений в кадастровый учет ранее учтённых земельных участков без учета площади под ГРР на подземные воды, постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков, получение кадастровых паспортов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Общая ориентировочная площадь земельных участков составляет 379 га 




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Все работы должны выполняться в соответствии с: 

- «Инструкцией по межеванию земель»  (утверждена Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 8 апреля 1996 года). 

- Федеральным законом «О Землеустройстве» (принят Государственной Думой 24 мая 2001 года).

- Земельным кодексом РФ (утверждён Государственной Думой 28 сентября 2001 года).

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Точность закладки межевых знаков на местности относительно геодезических пунктов полигонометрии заложенных геодезистами ОАО «ВНИПИпромтехнологии» не более 1 метра. Координаты границ земельных участков (межевых знаков) определять в двух системах координат:

а) местная система координат для Республики Бурятия (МСК 03);

б) местная система координат разработанная ОАО «ВНИПИпромтехнологии» для ОАО «Хиагда».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	отсутствуют

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением услуг, считается конфиденциальной  и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Отсутствуют

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Отсутствуют

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Отсутствуют

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Наличие в штате организации не менее 3-х кадастровых инженеров, знание местности, опыт работы на местности, опыт работы с лесными структурами, свой транспорт, инструмент и оборудование необходимое для производства работ, наличие лицензий на геодезическую и картографическую деятельность.
Конечные координаты планов земельных участков должны быть представлены в системе координат ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и МСК 03.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Кадастровый паспорт, с уточненными границами участка.

	Подраздел 4.2 Требования по приёмке услуг

	Приёмка результата работ производится после проверки кадастрового паспорта и его соответствие плану лесного участка. После чего подписывается акт выполненных работ и оплата согласно условиям договора.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Сведения о земельном участке конфигурация и площади указанные в кадастровом паспорте должны соответствовать по конфигурации и площади лесному участку указанному в плане лесного участка.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГРР
	Геолого-разведочные работы


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


