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______2014 г № 224/11.02-04/14-382 ОЗПЭ

Извещение о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку модульной бронекабины 5 класса пулестойкости 
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 №54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62 и от 26.06.2014 № 63), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П, от 10.10.2013 № 1/1079-П, от 03.12.2013 №1/1323-П, от 10.04.2014 №1/360-П, от 16.05.2014 №1/458-П, от 04.06.2014 №1/518-П и от 26.06.2014 №1/584-П.
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: asolovev@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Соловьев Александр Васильевич
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-44-69, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40.
Заказчик уведомляет о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку модульной бронекабины 5 класса пулестойкости для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (номер электронной процедуры на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – 31401603622, на официальном сайте ГК «Росатом» - 141015/0458/517, на сайте ЭТП АКД - R025370), размещенного «15» октября 2014 г., а именно:
1. В извещении о проведении запроса предложений.
1.1. В пункте 12 позицию «Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками» читать как:
Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками: Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку A-K-D www.a-k-d.ru начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08:00 (время московское) «30» октября 2014 года.
1.2. В пункте 13 позицию «Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений» читать как:
Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 08:00 (время московское «30» октября 2014 года.
2. В информационной карте запроса предложений.

2.1. В пункте 20 позицию «Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)» читать как:
Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):

ЭТП A-K-D www.a-k-d.ru 
срок в формате: 08:00 (время московское) «30» октября 2014 года.
3. В томе 2 «Техническая часть»
3.1. В разделе 4 «Технические требования» в подразделе 4.1. «Основные параметры и размеры» исключить строку «Стекла в двери не требуются», т.к. другого места для окна в этой стене нет.
3.2. В разделе 4 «Технические требования» подраздел 4.5. «Требования к материалам и комплектующим оборудования» читать как:
Бронекабина должна быть сборно-разборной, с каждой из четырех сторон кабины должны быть окна для ведения визуального наблюдения за прилегающей территорией.

С трех сторон кабины под окнами должны находиться открывающиеся бойницы диаметром 140 мм для стрельбы из огнестрельного оружия. С одной стороны кабины должен располагаться лоток для передачи документов. Для возможности подвода в кабину линий связи и электроэнергии в потолке кабины должен быть люк диаметром 110 мм с тремя отверстиями диаметром 35 мм и заглушками, а также подключения системы кондиционирования (сплит-системы) в потолке кабины должен быть люк диаметром 70 мм.

Состав оборудования:
1. Панель защитная стеновая из бронестали толщиной 6,5 мм на каркасе из квадратной стальной трубы 60х30 мм с толщиной стенки 3 мм, комплект;

2. Бронестекло 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136-98  шириной 1000 мм с h=1000 мм (3 шт.);
3. Панель половая из бронестали 2 класса защиты по пулестойкости, фанера, линолеум антистатический с повышенной износостойкостью), комплект;
4. Панель защитная крыши из бронестали 2 класса защиты по пулестойкости, комплект;

5. Стойки стальные с бронепрокладками, нащельниками, крепежом, комплект;
6. Внутренняя отделка: панели МДФ, уголки МДФ, плинтус пластиковый, комплект;
7. Щелевой лоток шириной 250 мм для документов 5 класса пулестойкости                               по ГОСТ Р 509401- 96 (1 шт.);
8. Бойница круглая диаметр 140 мм 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96 
(3 шт.);
9. Блок дверной стальной защитный 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, комплект, в том числе:
9.1. Окно с бронестеклом 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136-98 500х500(h) мм (1шт.);
9.2. Замок врезной повышенной секретности «ЦЕРБЕР» 3 класса по ГОСТ 5089-97 
(1 шт.); 

9.3. Доводчик двери «GeZe TS 4000» (1 шт.);

9.4. Задвижка внутренняя механическая (1 шт.);

9.5. Ручка «Скоба» из нержавеющей стали (1 шт);

9.6. Комплект электрооборудования, в том числе:

9.7. Щиток электрический на 5 автоматов (1 шт.);

9.8. Розетка электрическая (5 шт.);

9.9. Светильник (1 шт.);

9.10. Кабель, кабель-каналы 16х25 мм, комплект.

10. Наружное покрытие эмалью ПФ-115, цвет – защитный (хаки) в два слоя по грунтовке    ГФ-021.
11. В комплект поставки кабины должны входить: паспорт, сертификаты соответствия на бронестекла и бронепанели, эксплуатационные документы на покупные комплектующие изделия.
Начальник ОПЗП  __________________________И.В. Минаев
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О внесении изменений в документацию процедуры закупки и продлении сроков


подачи заявок на проведение запроса предложений











