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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-120.11 «Нижегородская АЭС, энергоблоки №1,2. Разработка мероприятий по обеспечению допустимого уровня риска негативного влияния судоходства на ГТС Нижегородской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: 

«Нижегородская АЭС, энергоблоки №1,2. Разработка мероприятий

по обеспечению допустимого уровня риска негативного влияния судоходства

на ГТС Нижегородской АЭС»

1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа работ по устранению замечаний и реализации предложений экспертных заключений о безопасности энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС (размещение) ДНП-5-1819/1-2010 и ДНП-5-1819/2-2010.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Нижегородская АЭС, энергоблоки №1,2. Разработка мероприятий по обеспечению допустимого уровня риска негативного влияния судоходства

на ГТС Нижегородской АЭС»
	С момента заключения договора

-

25.03.2012
	Технический 

отчет



	I этап 

Определение характеристик грузопотоков и судопотоков. Выполнение анализа аварийности.
	С момента заключения договора

-

15.12.2011.
	Промежуточный 

 отчет



	II этап

Разработка специальных ИТМ и ОМ в т.ч. в рамках функциональных систем РСЧС.
	16.12.2011

 – 25.03.2012
	Технический 

отчет



	Срок предоставления руководства по качеству
	До 15.12.2011
	


2 Цель и задачи для проведения работы

2.1 Цель выполняемых работ:

Обеспечение при разработке Проектной документации выполнения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации:


- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;


- Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.2 Задачами выполняемых работ являются:

- Оценка значимости влияния чрезвычайных ситуаций на водном транспорте на объекты АЭС;

- Разработка организационно-технических мероприятий по защите объектов АЭС от негативного влияния судоходства на р. Ока.

3 Состав и методика работ

- Определение характеристик грузопотоков и судопотоков. Разработка перечня перевозимых грузов и проектов судов, осуществляющих перевозки;

- Оценки объемов разливов нефти и нефтепродуктов;  сброса коррозионно-активных веществ в массы взрывоопасных веществ при эксплуатации судов, проведении грузовых операций и отстое судов;

Определение координат потенциальных источников разлива нефти, координат потенциальных источников сброса коррозионно-активных веществ, координат потенциальных источников взрыва;

- Выполнение анализа аварийности транспортных судов;

- Оценка значимости влияния факторов на процесс распространения нефтяного пятна в условиях реки Оки; оценки параметров области возможного загрязнения при различных условиях разлива (характеристики источника разлива и окружающей среды (в т.ч. при низких температурах в условиях ледостава); концентрации нефтяных углеводородов в воде и длительность воздействия в зоне ГТС для смоделированных групп сценариев; оценка параметров области загрязнения дна и берегов в зоне ГТС; концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при горении нефтепродуктов (в зоне ГТС и энергоблока); оценки избыточного давления в зоне ГТС и энергоблока; концентрация КАВ в зоне ГТС и длительность воздействия при различных условиях ОС и характера сброса; оценки вероятности (риска) загрязнения зоны ГТС нефтью и нефтепродуктами при различных условиях ОС и характеристик разлива; оценки вероятности (риска) загрязнения зоны ГТС коррозионно-активными веществами при различных условиях ОС и характеристик сброса; оценки вероятности (риска) возникновениях пожаров и взрывов в зоне ГТС;

- Оценка значимости влияния факторов на процессы ликвидации разлива нефти в условиях реки Оки; статистические оценки параметров опасных зон при разливах нефти на реке Оке;

- Разработка специальных инженерно-технических мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ГТС АЭС – технологии ликвидации разлива нефти, рубежи задержания нефти, средства локализации, средства механического сбора нефти (нефтесборщики), сорбент, устройства для нанесения сорбента, средства для установки бонового ограждения, выбор способа временного хранения собранных нефтепродуктов, подготовка помещения и площадок для хранения и технического обслуживания средств ЛРН, инструкции по применению оборудования, хранение оборудования, периодичность замены и освидетельствования и пр.

- Оценка снижения рисков воздействия на зону ГТС при реализации разработанных инженерно-технических мероприятии;

- Организационные мероприятия по защите АЭС от негативного влияния судоходства (разливы нефти и нефтепродуктов, сбросы коррозионно-активных веществ) в рамках Территориальных подсистем Нижегородской и Владимирской областей РСЧС, Мероприятия по защите АЭС в рамках функциональной подсистемы РСЧС, в т.ч. информационное обеспечение.

4 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения договора.

Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ:

- Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов РД 03-418-01 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2001 №30);

- РД 152-011-00 «Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при эксплуатации судов» (Министерство транспорта РФ);

- Рекомендации «Методы прогностических расчетов распространения по речной сети зон высокозагрязненных вод и использования для прогнозов трассерных экспериментов, имитирующих аварийные ситуации» Р 52.24.627-2001;

- «Методика расчет выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов» (утверждена Председателем Государственного комитета РФ по охране окружающей среды 5 марта 1997 г. №90).

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». РД 52.04.212-86. (утверждена Председателем Государственного комитета СССР при гидрометеорологии и контролю природной среды 4 августа 1986 г. №192).


- Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;


- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»;


- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 N 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;


- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.03.2003 N 4291);

-Приказ МЧС РФ от 28.12.2004 N 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации"
(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005 N 6514)


5 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

6 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

