
ЧАСТЬ 3.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание 
на техническое обслуживание (в дальнейшем – ТО) кондиционеров, установленных в помещениях ОАО «СПб «ИЗОТОП»

Техническое обслуживание (в дальнейшем – ТО) кондиционеров, установленных в помещениях ОАО «СПб «ИЗОТОП» производится с целью нормального функционирования оборудования системы кондиционирования, которая обеспечивает требуемый температурный режим в помещениях.
ТО должно осуществляться специализированной организацией, имеющей в своем штате необходимое количество работников, обладающих соответствующей данному виду работ квалификацией.
Расчет стоимости работ должен производиться из расчета количества обслуживаемых кондиционеров и перечня работ проводимых при их техническом обслуживании.
Периодичность выполнения работ: 4 раза за период срока действия договора, согласно Графика выполнения работ  (Приложение №5 к проекту Договора).
Состав работ по ТО:
	1
	Очистка: воздушных фильтров, оребрения испарителя, дренажной ванны, декоративной панели.

	2
	Проверка состояния (при необходимости - очистка) рабочего колеса вентилятора.

	3
	Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора.

	4
	Проверка надёжности  контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля.

	5
	Проверка элементов питания пультов ДУ.

	6
	Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.

	7
	Контроль потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера.

	8
	Заправка хладагентом (при необходимости).

	9
	Выполнение работ по устранению мелких неисправностей.

	При необходимости проводится техническое обслуживание Наружного блока кондиционера, включающее следующие работы:

	1
	Осмотр воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора (при необходимости - очистка)

	2
	Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву.

	3
	Проверка надёжности электрических соединений.

	4
	Проверка крепления крыльчатки вентилятора

	5
	Проверка состояния (при необходимости – замена) подшипников двигателя вентилятора


Состав и комплектация оборудования  подлежащего ТО определяется нижеприведенным перечнем:

Перечень и комплектация Оборудования, 

принимаемого на техническое обслуживание
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики
	Наименование
обслуживаемого помещения
	Кол.

	Производственный терминал

Ленинградская область, Всеволожский район,

г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово

	1
	Кондиционер  ASY12RSJCW/AOY12RSJC
	Здание 13 (кабинет начальника производства)
	1

	2
	 Кондиционер ASY7RSСC/AOY7RSСC
	Здание 4 (диспетчерская)
	1

	3
	 Кондиционер ASY7RSСC/AOY7RSСC
	Здание 1-2 (конторское помещение)
	1

	4
	Кондиционер  ASY12RSJCW/AOY12RSJC
	Здание7 (операторская)
	1

	5
	Сплит-кондиционер ASY-12A/AOY-12A
	Здание 9 (серверная)
	1

	6
	Кондиционер АSY9USCCW
	Здание 9 (помещение Службы безопасности)
	2

	Офисные помещения 

Загородный пр. дом 13

	7
	 Кондиционер  FDEN-256HEN (E1HA00033NP)
	пом.1 лит.10Н
	1

	8
	 Кондиционер  FDEN-256HEN (E3HA00698SP)
	пом.4 лит.10Н
	1

	9
	 Кондиционер ASY7RSСC/AOY7RSСC (4008682)
	пом.1 лит.3Н
	1

	10
	 Кондиционер ASY20RSG/AOY20R (T001651)
	пом.2лит.3Н
	1

	11
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012410)
	пом.8 лит.4Н
	1

	12
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4010437)
	пом.8 лит.4Н
	1

	13
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012364)
	пом.4 лит.4Н
	1

	14
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012363)
	пом.2 лит.4Н
	1

	15
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4014801)
	пом.14 лит.4Н
	1

	16
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4014739)
	пом.11 лит.4Н
	1

	17
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4014398)
	пом.8 лит.10Н
	1

	18
	Кондиционер ASY7RSC/AOY7R (4008703)
	пом.9 лит.10Н
	1

	19
	Кондиционер ASY7RSCCW/AOY7R (E085917)
	пом.1 лит.12Н
	1

	20
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4013249)
	пом.18 лит.11Н
	1

	21
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4000044)
	пом.16 лит.11Н
	1

	22
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4009734)
	пом.3 лит.11Н
	1

	23
	Кондиционер ASY9RNЕ/AOY9R (4010297)
	пом.4 лит.11Н
	1

	24
	 Кондиционер SRC205HENF (684212170)
	пом.5 лит.11Н
	1

	25
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4009779)
	пом.7 лит.11Н
	1

	26
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4009798)
	пом.11 лит.11Н
	1

	27
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4009777)
	пом.9 лит.11Н
	1

	28
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012402)
	пом.9 лит.11Н
	1

	29
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012519)
	пом.18 лит.4Н
	1

	20
	Кондиционер ASY9RNE/AOY9R (4012494)
	пом.21 лит.4Н
	1

	31
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4000915)
	пом.20 лит.4Н
	1

	32
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4000999)
	пом.19 лит.4Н
	1

	33
	Кондиционер ASY9RNG/AOY9R (4000949)
	пом.17лит.11Н
	  1

	Офисные помещения

Невский пр. д.107 лит.2Н и лит.3Н

	  34     
	Внутренний блок кондиционера MSZ-FA35VA
(s/n 5001177)
	Наружный блок кондиционера              MXZ-3A54VA
(s/n 5008729)
	2 этаж
	1

	  35
	Внутренний блок кондиционера MSZ-FA25VA
(s/n 5003289)
	
	2 этаж
	1

	  36
	Внутренний блок кондиционера MSZ-FA25VA
(s/n 5003500)
	
	2 этаж
	1

	37
	Внутренний блок кондиционера MSZ-FA35VA
(s/n 5001105)
	Наружный блок кондиционера    
          MXZ-3A5VA
(s/n 5009818)
	1 этаж
	1

	38
	Внутренний блок кондиционера MSZ-FA35VA
(s/n 5001167)
	
	1 этаж
	1

	Офисное помещение Морской порт

	39
	Сплит –система ASY-9RS/AOY-9RS
	Блок-контейнер инв. №46002
	1

	Итого:
	40


1

