Приложение № 1
К спецификации
по договору
 № _____ от «___» ____20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку контейнера

	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	Контейнер 40 тонн (40 фут) стандартный с двухстворчатой дверью оборудованной системой замков (в т.ч. противовзломных), изготовлен из профильного листа Ϭ=3 мм, с антикоррозионной обработкой; пол контейнера устелен стальными балками покрытыми сверху настилом из древесины.
Количество – 3 шт.

	2.
	Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Пригодность к  использованию для хранения товарно-материальных ценностей.

	3.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Типоразмер
	1А

	Внешние размеры
	

	Длина (мм)
	12192

	Ширина (мм)
	             2438

	Высота (мм)
	2438

	Внутренние размеры
	

	Длина (мм)
	11988

	Ширина (мм)
	2330

	Высота (мм)
	2197

	Дверной проём
	

	Ширина (мм)
	2286

	Высота
	2134

	Полезная нагрузка (кг)
	            26000

	Объём (м3)
	62,4

	Материал
	Профильный лист Ϭ=3 мм, с антикоррозионной обработкой

	Поворотные механизмы двери
	Кованые, оцинкованные

	Система замков
	[bookmark: _GoBack]Противовзломная
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