ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку автокрана
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автокрана для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц. Гарантийный срок – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев на шасси или 75000 км. пробега, что наступит ранее; на крановую установку не менее 18 месяцев или 1000 мото/ч, что наступит ранее.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автокран КС-65719-1К

«Клицы» на шасси Камаз 6540 (8х4)
(или эквивалент)
	Год выпуска не ранее 2013г.
Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 40 т.
Макс.грузовой момент, т.м.  не менее 120

Грузоподъемность макс., т/вылет, м.       40,0/3,0

Длина стрелы, м.               11,2-34,0

Длина гуська, м.              не менее 9,0

Угол установки гуська, град.              0/15/30

Зона работы крана, град.                     250 и 360

Макс.высота подъема крюка, м.:

с основной стрелой 34,0м.                 35,0 (не менее)

с основной стрелой 34,0м. и гуськом 9,0м.    44,4 (не менее)

Макс.глубина опускания крюка стрелой 11,2м. на вылете 5м.        10,0

Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т.      до 0,5

Скорость подъема-опускания груза, м/мин.:

-номинальная (с грузом массой до 40,0т)  не менее 4,0

-увеличенная (с грузом массой до 10,0т.) 8,0

-макс. (кратность полиспаста 2)        не менее 35,0

Скорость посадки груза, м/мин.     не более 0,1

Частота вращения поворотной части, об/мин.  до 0,85

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч. до 60

Размер опорного контура вдоль*поперек оси шасси, м.:

-при выдвинутых балках выносных опор не менее 5,4*6,8

-при втянутых балках выносных опор  не менее 5,4*4,5

Масса съемных противовесов, т.      1 

Масса крана в транспортном положении, т.  30,7 (не более)

Колесная формула базового автомобиля  8*4

Двигатель:  дизель 

Евро 3

Габариты крана в транспортном положении, м. (длина*ширина*высота) 13,5*2,5*3,95 (не более)

Температура эксплуатации, град.С      от -40 до +40

Гусек, дополнительный противовес 5т

Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.

Оборудование должно быть новым, без наработки.
	1
	Шт.


        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость автокрана, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с даты приемки на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и др.)
        5. Требования к технической документации:

Паспорт и руководство пользователя на русском языке в соответствии с ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ ПБ 10-257-98.

        6. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 15 календарных дней с даты подписания договора.
Начальник транспортного отдела                                                                   ___________________________Д.С. Осетрин
                                                                                                                                                                    подпись                                                                                                                                             

Исполнитель                                                                                                      _____________________________С.В.Фадеев
                                                                                                                                                                 подпись                                                                                                       
