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1. [bookmark: _Toc398564572][bookmark: _Toc399408082][bookmark: _Toc412202043]ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1) Форма и способ процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора.
2) Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 29.04.2015 №72) (Далее Стандарт).
На Заказчика распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3) Предмет закупки: право заключения договора на поставку портативных приборов для радиометрического контроля
4) Заказчик, являющийся Организатором закупки: акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»).
Место нахождения: АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82.
Почтовый адрес: АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82.
Тел./факс, эл. почта: телефон: (812) 339-16-12, факс: (812) 458-78-59, zakupki@atomproekt.com.
Контактные лица по процедурным вопросам:
Аркадьев Виталий Анатольевич (812) 339-16-12, VAArkadev@atomproekt.com
Антонова Анна Юрьевна т. (812) 430-03-18, zakupki@atomproekt.com
Электронная почта: zakupki@atomproekt.com (с указанием исполнителя),  GVOsipova@atomproekt.com 
Контактное лицо по техническим вопросам: 
Пигалин Игорь Борисович, т. (812) 339-15-15, доб. 5100, pigalin@givnipiet.ru.
Контактное лицо по вопросам обеспечения заявки на участие в аукционе: Бабарыко Галина Вячеславовна (812) 339-15-57.
5) Количество лотов: 1 (Один). 

6) Предмет договора «поставка портативных приборов для радиометрического контроля»
	Срок поставки: в течение 180 календарных дней с даты заключения договора.
	Место поставки: 191036, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.
	Предложение частичной поставки товара не допускается.
7) Условия оплаты: безналичный расчет на условиях проекта договора (Часть 3 «Проект договора»).
Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются, за исключением того, что допускается уменьшение авансовых платежей, либо отказ от авансовых платежей.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»).

8) Начальная (максимальная) цена договора:
24 643 720,00 рублей включая НДС.
20 884 508,47, без учета НДС. 
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником закупки цены.
Цена договора включает в себя: все расходы на поставку товара, включает компенсацию издержек участника закупочной процедуры и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.
В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в закупочной процедуре цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

9) Официальный язык закупки: русский.
[bookmark: _Ref317253353]Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

10) Валюта закупки: российский рубль.
Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

11) Обеспечение заявки на участие в закупке:
· денежные средства, либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, предъявляемым к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, приведенным в Приложении 13 к Стандарту
· 61 600,00  
· российский рубль
Получатель: акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (сокращенно - АО «АТОМПРОЕКТ»)
Банковские реквизиты: 
ИНН 7814417371
КПП 783450001
197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, 
р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург.
г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в закупке ___________________ (указывается наименование участника закупки, наименование закупки, номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

12) Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:
Закупка проводится на электронной торговой площадке  «Аукционный Конкурсный Дом», в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.
Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.
Победителем закупки признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям закупочной документации.

13) Порядок получения закупочной документации:
На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
[bookmark: _Ref320025392]Официальная публикация документов по данной закупке: 
Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
Копии публикации документов по данной закупке:
· Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru), 
· ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом  www.a-k-d.ru.

14) Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) 09-00 (время московское) «05» июня 2015 г. 

15) Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке:
	Адрес 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, не позднее «09» июня 2015 г. 

16) Дата и время начала проведения аукциона: 10-00 (время московское) «15» июня 2015 года. 

17) Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки: 
	Адрес 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, не позднее «23» июня 2015 г. 

18) Срок заключения договора: в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев: 
если вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе требуется более длительный срок;
если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика; в данном случае договор заключается только после такого одобрения;
если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается только после выполнения предписанных мероприятий.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, либо после проведения преддоговорных переговоров, передает (направляет на электронный адрес, указанный в заявке (Форма 1) лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.
Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.
Для закупок строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

19) Обеспечение исполнения обязательств по договору: 
· не требуется 
20) Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика, не позднее 5 (пяти) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в указанных ниже случаях не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
[bookmark: _GoBack]Извещение об отказе от проведения закупки или любого лота закупки, подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения закупки получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора закупки — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.

21) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: 
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.
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[bookmark: _Toc398564571][bookmark: _Toc399408081][bookmark: _Toc412202044][bookmark: _Toc395190383][bookmark: _Ref396490008][bookmark: _Ref317252392][bookmark: _Ref317252770][bookmark: _Ref317258826][bookmark: _Ref317258847][bookmark: _Ref317258884][bookmark: _Ref317259078][bookmark: _Ref317259086][bookmark: _Ref317259097][bookmark: _Ref317259107][bookmark: _Ref317259121][bookmark: _Ref317259138][bookmark: _Ref317259149][bookmark: _Ref317259167][bookmark: _Ref317259176][bookmark: _Ref317259188][bookmark: _Ref317259197][bookmark: _Ref317259206][bookmark: _Ref317259217][bookmark: _Ref317259233][bookmark: _Toc255987070]ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»
ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

2. [bookmark: _Toc412202045]ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
2.1. [bookmark: _Ref394995094][bookmark: _Toc395190384][bookmark: _Toc412202046]ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
2.1.1. [bookmark: _Toc405551788][bookmark: _Toc412202047]Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям
	№ п/п
	Требования
	Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям

	1) 
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

	1.1) [bookmark: _Ref405790941]
	быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
	1) [bookmark: _Ref405791406]копии документов о государственной регистрации из следующих:
· для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ);
· для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки;
· для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
· для иностранных лиц:
· копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык;
· краткая пояснительная записка, содержащая:
· положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;
· наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.

	1.1.1. 
	
	2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

	1.1.2. 
	
	3) [bookmark: _Ref405791408]копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

	1.1.3. 
	
	4) копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);

	1.1.4. 
	
	5) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:
· решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;
· решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью 
или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

	1.2) [bookmark: _Ref405791536]
	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
	6) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:
· о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
· об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом);
· об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
· о неприостановлении деятельности участника закупки;

	1.3) [bookmark: _Ref405791537]
	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
	

	1.4) [bookmark: _Ref407725695]
	уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета 


	7) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год и последний завершенный период, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный период, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника закупки:
· если срок окончания подачи заявок до 25 июня текущего года – не предоставляется;
· если срок окончания подачи заявок в периоде с 25 июня до 25 октября текущего года включительно - предоставляется за 6 месяцев; 
· если срок окончания подачи заявок позднее 25 октября текущего года - предоставляется за 9 месяцев. 

	1.5) [bookmark: _Ref405792235]
	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:
· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
	документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.




2.1.2. [bookmark: _Toc412098812]Требования к продукции
	№ п/п
	Требование
	Документ, подтверждающий соответствие требованиям

	1. 
	Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
	Техническое предложение (Форма 3, 3.1), в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п.










2.2. [bookmark: _Ref395172188][bookmark: _Toc395190385][bookmark: _Toc412202049]СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
Заявка на участие в закупке состоит из двух частей.
1. [bookmark: _Ref319837991]Состав первой части заявки на участие в закупке:
1.1. [bookmark: _Ref353289180]Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:
1) сводная таблица стоимости с указанием следующей информации:
· стоимость единицы продукции без дополнительных расходов в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей начальной цены договора;
· стоимость дополнительных расходов в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора;
· количество;
· ставка НДС. 
Сумма значений по всем стоимостным полям формы должна быть равна 100%. Участник закупки должен принять во внимание, что общая стоимость позиции при заключении договора будет снижена пропорционально снижению общей начальной цены договора.
Все остальные поля формы, доступные участнику для корректирования, должны быть заполнены и содержать соответствующие сведения в полном объеме.
1.2. [bookmark: _Ref350169525]Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:
1) [bookmark: _Ref396489623]часть 1 заявки на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (подраздел 4.1.1, Форма 1);
2) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.1, Форма 4), 
3) документы, указанные в подразделе 2.1.2 закупочной документации.

2. Состав второй части заявки на участие в закупке:
2.1. формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:
1) анкета участника закупки;
2.2. [bookmark: _Ref353455189]документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:]
1) часть 2 заявки на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.2, соответствующая Форма 2);
2) сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.2, Форма 2.1), предоставляются в составе заявки на участие в закупке в двух форматах: *.pdf с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls. 
3) документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки (пункт 4 раздела 5):
· платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
или 
· безотзывная банковская гарантия обеспечения заявки на участие в закупке (подраздел 4.1.2, Форма 4.2.1 ) с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности);
33
4) документы, указанные в подразделе 2.1.1 закупочной документации.

3. [bookmark: _Ref317259063][bookmark: _Toc398564599][bookmark: _Toc399408088][bookmark: _Toc412098814]МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. [bookmark: _Toc366225601]Основные положения
Методика основана на расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия, характеризующих уровень риска деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над расходами. Эти показатели, в том числе, позволяют заказчику оценить способность предприятия в сроки и в полном объеме исполнить свои обязательства по заключаемым с заказчиком договорам. Для общего расчета финансового состояния предприятия используются основные показатели его деятельности, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: в Форме по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и в Форме по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах»).
Коды строк бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые при расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия (раздел 4 настоящей Методики), применяются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2. [bookmark: _Toc366225602]Методика расчета.
Для общего расчета обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия используются основные показатели его деятельности, такие как:
· Коэффициент автономии собственных средств;
· Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
· Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора;
· Коэффициент покрытия процентов.
Расчет показателей осуществляется за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года):
· за истекший год на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.
· за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) на основании промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанной руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В случае если последним истекшим периодом является 1 квартал текущего года, то расчет показателей осуществляется только по истекшему году.

1. Коэффициент автономии собственных средств.
Показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних источников финансирования. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:


К асс. = 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
Показывает, в каком объеме оборотные активы сформированы за счет собственного капитала. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:


К осс. = ,

где,
стр.1100 = стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + +стр.1170 + стр.1180 + стр.1190
стр.1200 = стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260
В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете показателей внеоборотных активов (стр.1100) и оборотных активов (стр.1200) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0». 

3. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора.
Характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам процедуры закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:



Ксв = ,

где,
стр. 2110 – сумма показателей выручки за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года);
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев, соответствующее истекшему периоду (6 или 9 месяцев). В случае, если расчет осуществляется только за истекший год, то В=0.
S – сумма договора без НДС. 

Ксв рассчитывается на основании данных о суммарной выручке: выручки,  полученной за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года). Таким образом, расчет Ксв осуществляется один раз одновременно для двух периодов. 

4. Коэффициент покрытия процентов.
Измеряет способность предприятия уплатить ежегодные проценты по своим обязательствам. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:


Кпп = 

где,
стр.2300 = (стр.2110 + стр.2310 + стр.2320 + стр.2340) – (стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 + стр.2330 +стр.2350)
значение по строке 2330 принимается «по модулю», за исключением значения, используемого в расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300).
В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 положительно, показателю присваивается 10 единиц.
В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 отрицательно или равно «0», показателю присваивается 0 единиц.
В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0».

3. [bookmark: _Toc365624008][bookmark: _Toc365907684][bookmark: _Toc366225603]Критерии расчета показателей
Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок, начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 500 млн. руб. с НДС, используется следующая система:
	Финансовый показатель
	Значение показателя и оценка, используемая при расчете

	Коэффициент автономии собственных средств (Касс)
	более 0,20
30 единиц
	0,20-0,10
20 единиц
	0,09-0,06
10 единиц
	менее 0,06
0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
	более 0,08

25 единиц
	0,08– 0,05

20 единиц
	0,04 – 0,02
 
10 единиц
	менее 0,02 

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв)
	более 1,50

25 единиц
	1,50 – 1,20

15 единиц
	1,19 – 0,50

10 единиц
	менее 0,50

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов (Кпп)
	более 2,00

20 единиц
	2,00-1,50

10 единиц
	1,49-1,00

5 единиц
	менее 1,00

0 единиц



Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок, начальная (максимальная) цена договора по которым составляет более 500 млн. руб. с НДС, используется следующая система:

	Финансовый показатель
	Значение показателя и оценка, используемая при расчете

	Коэффициент автономии собственных средств (Касс)
	более 0,25
30 единиц
	0,25-0,15 
20 единиц
	0,14-0,08
10 единиц
	менее 0,08
0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
	более  0,10

25 единиц
	0,10 – 0,06

20 единиц
	0,05 – 0,03
 
10 единиц
	менее 0,03 

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв)
	более 1,50

25 единиц
	1,50 – 1,20

15 единиц
	1,19 – 0,50

10 единиц
	менее 0,50

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов (Кпп)
	более 3,00

20 единиц
	3,00-2,00

10 единиц
	1,99-1,00

5 единиц
	менее 1,00

0 единиц



Оценки (количество единиц), полученные по всем финансовым показателям, суммируются. 
При этом к оценкам (сумме оценок) по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему году применяется удельный вес 0,6, а к оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему периоду (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) - удельный вес 0,4. 
В случае, если необходимо оценить обеспеченность финансовыми ресурсами за истекший год и 1 квартал текущего года, то к набранным участником оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп должен быть применен удельный вес 1,0, а показатели 1 квартала текущего года в расчетах не учитываются.
К коэффициенту соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв) корректировка с помощью удельных весов не применяется. При расчете интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами оценка по коэффициенту (Ксв) проводится отдельно.
Итоговым значением показателя обладания обеспеченности финансовыми ресурсами участника является сумма скорректированных на удельный вес оценок показателей Касс, Косс и Кпп и оценки по показателю Ксв.

Для присвоения оценки значения полученных финансовых показателей предприятия округляются в соответствии с общими правилами округления с точностью до двух знаков после запятой.

Пример расчета интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами Zi:

	Участник
	Истекший период
	Сумма оценок участника за истекший год по показателям Касс, Косс и Кпп
	Сумма оценок участника за истекший период по показателям Касс, Косс и Кпп
	Оценка участника по показа-телю Ксв
	Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами

	I
	год
	Х
	-
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	1 квартал текущего года
	Х
	не рассчитываются
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	6 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W

	I
	9 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W



Чем выше данный показатель (Zi), тем стабильнее и устойчивее финансовое состояние предприятия. Риски неисполнения предприятием в сроки и в полном объеме своих обязательств по заключаемым с заказчиком договорам из-за недостаточности финансовых ресурсов уменьшаются с ростом значения данного показателя.
Значение порогового значения показателя Zi (при значении ниже которого участнику будет отказано в допуске к участию в закупке) при закупках продукции с начальной (максимальной) ценой договора 10 миллионов рублей с НДС и более значение показателя Zi устанавливается равным 30 единицам.



4. [bookmark: _Toc366225606]Коды строк в формах бухгалтерской отчетности

	Наименование строки
	Код

	[bookmark: sub_4100]БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	1000

	[bookmark: sub_1100]Итого внеоборотных активов
	1100

	[bookmark: sub_1110]Нематериальные активы
	1110

	[bookmark: sub_1120]Результаты исследований и разработок
	1120

	Нематериальные поисковые активы
	[bookmark: sub_11300]1130

	[bookmark: sub_11400]Материальные поисковые активы
	1140

	Основные средства
	[bookmark: sub_1130]1150

	[bookmark: sub_1140]Доходные вложения в материальные ценности
	1160

	[bookmark: sub_1150]Финансовые вложения
	1170

	[bookmark: sub_1180]Отложенные налоговые активы
	1180

	[bookmark: sub_1170]Прочие внеоборотные активы
	1190

	[bookmark: sub_1200]Итого оборотных активов
	1200

	Запасы
	[bookmark: sub_1210]1210

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	1220

	[bookmark: sub_1230]Дебиторская задолженность
	1230

	[bookmark: sub_1240]Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	1240

	[bookmark: sub_1250]Денежные средства и денежные эквиваленты
	1250

	[bookmark: sub_1260]Прочие оборотные активы
	1260

	[bookmark: sub_7771600]БАЛАНС (актив)
	1600

	[bookmark: sub_1300]ИТОГО капитал
	1300

	[bookmark: sub_1310]Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
	1310

	[bookmark: sub_1320]Собственные акции, выкупленные у акционеров
	1320

	[bookmark: sub_1340]Переоценка внеоборотных активов
	1340

	[bookmark: sub_1350]Добавочный капитал (без переоценки) 
	1350

	[bookmark: sub_1360]Резервный капитал
	1360

	[bookmark: sub_1370]Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
	1370

	[bookmark: sub_1410]Долгосрочные заемные средства
	1410

	Отложенные налоговые обязательства
	1420

	Оценочные обязательства
	[bookmark: sub_1430]1430

	[bookmark: sub_1450]Прочие долгосрочные обязательства
	1450

	[bookmark: sub_1400]ИТОГО долгосрочных обязательств
	1400

	[bookmark: sub_1510]Краткосрочные заемные обязательства
	1510

	[bookmark: sub_1520]Краткосрочная кредиторская задолженность
	1520

	[bookmark: sub_1530]Доходы будущих периодов
	1530

	[bookmark: sub_1540]Оценочные обязательства
	1540

	[bookmark: sub_1550]Прочие краткосрочные обязательства
	1550

	[bookmark: sub_1500]ИТОГО краткосрочных обязательств
	1500

	[bookmark: sub_1700]БАЛАНС (пассив)
	1700

	[bookmark: sub_4200]ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	2000

	[bookmark: sub_42110]Выручка
	2110

	[bookmark: sub_42120]Себестоимость продаж
	2120

	[bookmark: sub_42100]Валовая прибыль (убыток)
	2100

	[bookmark: sub_42210]Коммерческие расходы
	2210

	[bookmark: sub_42220]Управленческие расходы
	2220

	[bookmark: sub_42200]Прибыль (убыток) от продаж
	2200

	[bookmark: sub_42310]Доходы от участия в других организациях
	2310

	[bookmark: sub_42320]Проценты к получению
	2320

	[bookmark: sub_42330]Проценты к уплате
	2330

	[bookmark: sub_42340]Прочие доходы
	2340

	[bookmark: sub_42350]Прочие расходы
	2350

	Прибыль (убыток) до налогообложения
	[bookmark: sub_42300]2300

	[bookmark: sub_7772410]Текущий налог на прибыль
	2410

	Постоянные налоговые обязательства (активы)
	[bookmark: sub_7772411]2421

	Изменение отложенных налоговых обязательств
	2430

	Изменение отложенных налоговых активов
	2450

	[bookmark: sub_42460]Прочее
	2460

	[bookmark: sub_2400]Чистая прибыль (убыток)
	2400

	[bookmark: sub_42510]Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
	2510

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	[bookmark: sub_2520]2520

	[bookmark: sub_42500]Совокупный финансовый результат периода
	2500

	Базовая прибыль (убыток) на акцию
	2900

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию
	2910



































4. [bookmark: _Toc395190388][bookmark: _Ref396487846][bookmark: _Ref396489236][bookmark: _Toc412202051][bookmark: _Toc260130025][bookmark: _Toc367283798]ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ


4.1. [bookmark: _Ref401131967][bookmark: _Toc412202052]Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

4.1.1. [bookmark: _Ref405964278][bookmark: _Toc412202053]Образцы форм основных документов, включаемых в часть 1 заявки на участие в закупке

Форма 1

«___» __________ 20___ года №______

[bookmark: _ЧАСТЬ_1_ЗАЯВКИ][bookmark: _Toc308092765][bookmark: _Toc390267718][bookmark: _Toc412201946]ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 


Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в закупке выражает согласие на выполнение работ понимая и принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении закупки на право заключения договора на ________________________, опубликованном на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочной документации. 
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части закупочной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.
Мы согласны поставить товар, предусмотренный закупочной документацией в соответствии с Техническим предложением и Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данная закупка.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:
Опись документов первой части заявки:

	№
п/п
	Наименование документа 
	№ 
страницы
	Число
страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 3)
	
	

	2. 
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3.1)
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, входящих в первую часть заявки на участие в закупке и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.


Форма 3.
Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

[bookmark: _Техническое_предложение_(Форма][bookmark: _Toc235439567][bookmark: _Toc390267515][bookmark: _Toc412201950]ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суть технического предложения


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.
3. Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:
[для закупок работ, услуг]
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указание объема работ или услуг или порядка его определения;
· [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
[для закупок товаров] 
· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
· указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
· описание комплектации товара;
· указание количества товаров;

4. Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:
	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	
№:
	
порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника закупки (ПП), где приведены подробные объяснения



	В случае если предлагаемые участником конкурса технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником закупки

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;
· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.


[bookmark: _Toc318103531][bookmark: _Toc390267720]СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3.1)

	№
п/п
	Наименование, тип, марка товара
(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией товара, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока, сопутствующих работ и услуг: доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка)
	Изготовитель товара
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Количество, ед.
	Цена товара, % от цены договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная сводная таблица.
3. Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.
4. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.



4.1.2. [bookmark: _Ref405964313][bookmark: _Toc412202054]Образцы форм основных документов, включаемых в часть 2 заявки на участие в закупке
Форма 2.

Фирменный бланк участника закупки
«___» __________ 20___ года №______

[bookmark: _Toc412201947]ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________, 
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,
(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)
местонахождение ___________________________________________________________________,
(местонахождение участника закупки)
электронный адрес _____________________________________________________,
(электронный адрес участника закупки)
почтовый адрес _____________________________________________________,
(почтовый адрес участника закупки)
предлагает заключить договор на: ____________________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Для юридических лиц: 
Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________.
Настоящим подтверждаем, что:
· против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
· [в случае установления требования по наличию СУОТ] в _____________ (наименование участника закупки), а также у привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), создана и функционирует система управления охраной труда (СУОТ);
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:
1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;
2) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении крупной сделки  по Форме 4.3.2;
3) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью по Форме 4.3.4.
в случае, если для участника закупки отсутствует необходимость наличия решения для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, вместо выше указанных подпунктов д) и/или е) участником закупки указываются положения, подходящие для участника:
4) представить заказчику до заключения договора письмо по форме 4.3.2
Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является крупной.
либо,
_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
5) представить заказчику до заключения договора письмо по форме 4.3.4:
Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является сделкой с заинтересованностью.
либо,
_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о наличии решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:
· в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
· будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
· сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных закупочной документации.
Контактное лицо участника закупки (телефон, электронная почта)
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:
Опись документов заявки: 
	№
п/п
	Наименование документа
	Количество страниц

	1. 
	Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке / безотзывная банковская гарантия
	

	2. 
	…
	

	3. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	



___________________________________	__		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки. 
3. Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
4. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
5. Участник закупки должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
6. В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику закупки необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в закупке Форму 2.1 «Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства».
7. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.
8. При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.
9. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен печатью участника закупки.
10. Рекомендации пунктов Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
11. При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.
12. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.


Форма 2.1.
Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 20___ г. № ______

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _АНКЕТА_УЧАСТНИКА_КОНКУРСА]__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

[bookmark: _Toc402520353][bookmark: _Toc412201948]СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Участник закупки: __________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах

	2.
	только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается
количество человек

	
	
	до 15 человек –
микро- предприятие
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Данная форма заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в случае указания в форме 1 о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная форма.
4. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). Также участники закупки в составе заявки на участие в закупке предоставляют заполненную форму 1.1 на привлекаемого участником закупки субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, форма 2.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником закупки, без привлечения официальных дилеров и т.д.
5. Форма 2.1 в составе заявки на участие в закупке предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.




4.2. [bookmark: _План_распределения_объемов_выполнен][bookmark: _Ref401060816][bookmark: _Toc412202055]Образцы форм обеспечения заявки на участие в закупке и обеспечения договора

[bookmark: _Toc390267533]Форма 4.2.1.

[bookmark: _Toc412098823]БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 
Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. _____________ 						{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание полного наименования} (указание сокращенного наименования, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса}), именуемое в дальнейшем «Принципал», участвует в объявленном открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», закупочной процедуре {указание наименования процедуры (Конкурс, Аукцион или Запрос предложений} № {указание номера закупочной процедуры}, от {указание даты закупочной процедуры} именуемой в дальнейшем «Процедура», на тему: {указание темы Процедуры}, на сумму указание цены Процедуры с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены Процедуры с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС. 
В соответствии с условиями Процедуры в качестве обеспечения заявки на участие в {указание наименования Процедуры}  Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.
1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару сумму обеспечения заявки на участие в Процедуре указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью)  рублей, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по участию в Процедуре, предусмотренных закупочной документацией. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае отзыва либо изменения Принципалом поданной заявки на участие в Процедуре, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного закупочной документацией срока подачи заявок, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией, а также при уклонении Принципала от заключения договора.
2. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.
3. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств по участию в Процедуре перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.
	К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:
· настоящей Гарантии; 
· закупочной документации. 
4. Изменения и/или дополнения, внесенные в закупочную документацию, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.
5. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.
6. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.
7. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
8. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.
9. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.


________________            ____________________    _________________________________
Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью
________________            ____________________    _________________________________
Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати



[bookmark: _Toc405551796][bookmark: _Toc412202059]

4.3. Формы, представляемые после завершения процедуры закупки, перед подписанием Договора.
Форма 4.3.1.


[bookmark: _СВЕДЕНИЯ_О_ПРИНАДЛЕЖНОСТИ][bookmark: _СВЕДЕНИЯ_О_ЦЕПОЧКЕ][bookmark: _Toc402520354][bookmark: _Toc412201949]СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) 


Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________ 
                                                                                                        наименование контрагента, с которым заключается договор

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.
2. Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.


ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
	№ п/п
	Информация об участнике закупки

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



окончание
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
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Форма №4.3.2

На фирменном бланке


СПРАВКА
(заполняется в случае если для участника сделка является крупной)
Настоящим _____________________________________________________, ИНН____________ 
				(наименование участника закупки)
подтверждает, что сделка по результатам __________________________________________________ 
							(наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________
(наименование обязательства)
в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам 
				   (наименование участника закупки)
проведения закупки будет являться для ______________________________________________________ 
							(наименование участника закупки)
в соответствии с пунктом _____ Устава и ___________________________________[footnoteRef:2] крупной сделкой. [2: Указать конкретную статью (пункт) 
 Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».] 

______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято 
(наименование органа управления участника закупки)
решение от «___»_________ №______ об одобрении крупной сделки в случае признании _______________________________________________ победителем по итогам проведения 
             (наименование участника закупки)
закупки.[footnoteRef:3] [3:  Если одобрение крупной сделки в соответствии с редакцией Устава участника закупки не требуется, то указать, что одобрение крупной сделки не требуется и номер пункта Устава.] 


Приложение:
Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении крупной сделки.



Должность 				Подпись				ФИО


[bookmark: _MON_1426416245][bookmark: _MON_1426416250][bookmark: _MON_1426416312][bookmark: _MON_1426416335][bookmark: _MON_1426416354][bookmark: _MON_1426416433][bookmark: _MON_1426416994][bookmark: _MON_1426417038][bookmark: _MON_1426417063][bookmark: _MON_1426417113][bookmark: _MON_1426416101][bookmark: _MON_1426416143][bookmark: _MON_1426416150]


Форма №4.3.3


На фирменном бланке


СПРАВКА
(заполняется в случае если для участника сделка не является крупной)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________ 
					(наименование участника закупки)
подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________ 
								(наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________
               (наименование обязательства)
в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам 
					(наименование участника закупки)
проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________ 
							    (наименование участника закупки)
в соответствии с Уставом и  ___________________________[footnoteRef:4] крупной сделкой. [4:  Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».] 





Должность				Подпись				ФИО
















Форма №4.3.4


На фирменном бланке


СПРАВКА
(заполняется в случае если для участника сделка будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________ 
				   (наименование участника закупки)
подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________ 
								(наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________
       (наименование обязательства)
в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам 
					(наименование участника закупки)
проведения закупки будет являться для _______________________________________________________ 
							     (наименование участника закупки)
в соответствии с ___________________________[footnoteRef:5] сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. [5: Указать конкретную статью (пункт) 
 Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».] 

_______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято 
(наименование органа управления участника закупки)
решение от «___»_________ №______ об одобрении сделки в случае признании ______________________________________________ победителем по итогам проведения закупки.
 (наименование участника закупки)

Приложение:
Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Должность 				Подпись				ФИО




Форма №4.3.5


На фирменном бланке


СПРАВКА
(заполняется в случае если для участника сделка не будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим _________________________________________________________, ИНН____________ 
				   (наименование участника закупки)
подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________ 
							     (наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________
(наименование обязательства)
в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам 
				   (наименование участника закупки)
проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________ 
								(наименование участника закупки)
в соответствии с ___________________________[footnoteRef:6] сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. [6:  Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».] 




Должность				Подпись 				ФИО















ЧАСТЬ 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Общие положения
	1.1. Принять участие в аукционе может любой поставщик (подрядчик, исполнитель) или несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступающих на стороне одного поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
1.2. Официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт, указанный в извещении о проведении аукциона, и являющийся официальной публикацией данной информации.
1.3. С даты официальной публикации извещения о проведении аукциона и аукционной документации на официальных сайтах аукционная документация находится в открытом доступе, на ЭТП предоставляется согласно правилам данной ЭТП.
1.4. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на сайте официальной публикации разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

	2. 
	Разъяснение положений аукционной документации
	2.1. Любой участник аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации в срок, обеспечивающий получение организатором аукциона такого запроса не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (при поступлении запроса позже данного срока организатор вправе не отвечать на запрос) через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.
2.2. Организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса. 
Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор аукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.
2.3. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

	3. 
	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию
	4.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее аукционную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.
4.2. Любое изменение извещения о проведении аукциона или аукционной документации является неотъемлемой ее частью.
4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.
4.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений на официальном сайте и ЭТП до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона — не менее 20 (двадцати) календарных дней.

	4. [bookmark: _Ref317253528]
	Обеспечение заявки на участие в аукционе

	4.1. Участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении аукциона.
4.2. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в форме денежных средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о проведении аукциона реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в аукционе в форме банковской гарантии — банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:
4.3.1. Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:
1) банковская гарантия должна быть безотзывной.
2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.
3) банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. 
5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор аукциона, принципалом — участник аукциона, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.
6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии.
4.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.
4.4. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника аукциона, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.5. [bookmark: _Ref411840853]Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной документации;
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику аукциона, заявка которого опоздала;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона – участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;
5) [bookmark: _Ref411840850]в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона – всем участникам аукциона, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя аукциона или единственного допущенного участника аукциона;
6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;
7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником аукциона, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику аукциона;
8) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
4.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии, срок, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом подпункта д) пункта 4.5.
4.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе удерживается в нижеприведенных случаях, с уведомлением такого участника аукциона об удержании обеспечения заявки на участие в аукционе:
1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном аукционной документацией;
2) при уклонении победителя аукциона или единственного участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора.

	5. [bookmark: _Ref401300807]
	Подача и прием заявок на участие в аукционе, открытие доступа к заявкам
	5.1. Для участия в аукционе участник аукциона должен подать заявку на участие в аукционе (предложение на участие в аукционе, состоящее из двух частей, подаваемых одновременно, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в разделе 2 аукционной документации, содержание и оформление которых соответствует требованиям аукционной документации) в срок, указанный в извещении о проведении аукциона. Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника аукциона возникает обязанность заключить договор на условиях аукционной документации и его предложения. Если участник аукциона представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.
5.2. В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
5.3. [bookmark: _Ref402422842]В случае, если Томом 2 «Техническая часть» предусмотрена поставка товара, выполнение работ, оказание услуг двух или более видов товаров, работ, услуг участник аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе указывает начальные (максимальные) цены по каждой единице товара, единичные расценки по каждому виду работ, услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 12.2. При этом указанные в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный Частью 2 Тома 1 порядок формирования цены договора.
5.4. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями аукционной документации), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в аукционной документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
5.5. Заявка на участие в аукционе должна быть действительна в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
5.6. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.
5.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. 
5.8. Условия аукциона, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.
5.9. В срок, установленный в извещении о проведении аукциона, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, производится открытие доступа организатору аукциона к поданным первым частям заявок на участие в аукционе и содержащимся в них документам и сведениям; при этом ЭТП не раскрывает организатору аукциона наименований участников аукциона, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.
5.10. [bookmark: _Ref352346793]В случае, если аукцион признан несостоявшимся в отношении лота в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту была подана только одна заявка на участие в аукционе ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору аукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки. Аукционная комиссия рассматривает первую и вторую части заявки в порядке, установленном подразделами 7, 8 и 10.
5.11. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в аукционе не позднее следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в аукционе формируется организатором аукциона и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

	6. 
	Отстранение участника аукциона
	6.1. Аукционная комиссия отстраняет участника аукциона, в том числе допущенного к участию в аукционе и/или признанного соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:
1) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в аукционе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;
2) при выявлении факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора аукциона или заказчика, подкрепленного документами.
Решение об отстранении участника аукциона оформляется протоколом заседания аукционной комиссии, который размещается организатором аукциона на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола.

	7. [bookmark: _Ref402430916]
	Рассмотрение заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона
	7.1. По каждому лоту рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:
1) рассмотрение первых частей заявок осуществляется в соответствии с Методикой;
2) проведение аукциона;
3) рассмотрение вторых частей заявок осуществляется в соответствии с Методикой;
4) подведение итогов аукциона.
7.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота отдельно.

	8. [bookmark: _Ref402430931]
	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
	8.1. [bookmark: _Ref389228156]При поступлении в составе первой части заявки на участие в аукционе документов в нечитаемом виде или подразумевающих двойное трактование заявки участника аукционная комиссия принимает решение об уточнении первой части заявки на участие в аукционе, на основании которого организатор аукциона направляет уточняющие запросы.
8.2. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого аукциона, объема и номенклатуры предлагаемой участником аукциона продукции, существа заявки на участие в аукционе, включая изменение условий заявки.
8.3. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.
8.4. [bookmark: _Ref401221584]Решение аукционной комиссии об уточнении первых частей заявок на участие в аукционе отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.
8.5. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 8.4. Направление таких запросов организатора аукциона и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП (при соблюдении ЭТП принципов конфиденциальности данных об участниках данного аукциона). Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения первых частей заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
8.6. Критерии отбора:
1) соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу и содержанию;
2) соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг установленным требованиям;
3) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара, работ, услуг, установленных в случае и в порядке согласно пункту 5.3) установленным требованиям.
8.7. [bookmark: _Ref401221543]По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия в отношении каждого участника аукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям:
1) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения;
2) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации;
3) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации, в том числе наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.
8.8. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.
8.9. [bookmark: _Ref319872610][bookmark: _Ref389235275]В случае если аукцион в отношении лота признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона по данному лоту, ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном подразделом 10.
8.10. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

	9. 
	[bookmark: _Toc308092756][bookmark: _Ref320208180]Процедура проведения аукциона
	9.1. В аукционе в отношении каждого лота могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе по данному лоту. 
9.2. При проведении аукциона ЭТП с помощью программных и технических средств обеспечивает конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.
9.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
9.4. В процессе аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».
9.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
9.6. [bookmark: _Ref311824216]Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона, подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора (цене лота):
1) участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора (цене лота) как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона;
2) [bookmark: _Ref320287770]участник аукциона не может подать предложение о цене договора (цене лота) выше, чем ранее поданное им же;
3) участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;
4) [bookmark: _Ref320287771]участник аукциона не может подать предложение о цене договора (цене лота), равное нулю.
9.7. [bookmark: _Ref300575148][bookmark: _Ref300573860][bookmark: _Ref319871963]Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора (цене лота), аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.
9.8. [bookmark: _Ref320289777]Если в течение 30 (тридцати) минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.
9.9. [bookmark: _Ref319872490]В течение 30 (тридцати) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 9.8 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) - г) пункта 9.6.
9.10. [bookmark: _Ref349727498][bookmark: _Ref319872364]Ход аукциона в отношении лота с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП по истечении 30 (тридцати) минут после завершения аукциона по данному лоту и в течение того же рабочего дня (а если аукцион завершился после 18 часов по месту нахождения организатора аукциона — в течение следующего рабочего дня после дня размещения хода аукциона на ЭТП) протокол хода аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте. 

	10. [bookmark: _Ref402430874]
	[bookmark: _Toc308092757][bookmark: _Ref319589906][bookmark: _Ref319858827][bookmark: _Ref319858900][bookmark: _Ref319860017][bookmark: _Ref319925937][bookmark: _Ref352312284]Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона
	10.1. [bookmark: _Ref319859970]Одновременно с размещением на ЭТП протокола хода аукциона в соответствии с пунктом 9.10 или размещения протокола, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.10, с помощью программных и технических средств ЭТП организатору аукциона открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона, а также к документам по аккредитации на ЭТП таких участников.
10.2. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником аукциона сведений действительности.
10.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
10.4. [bookmark: _Ref319590095][bookmark: _Ref317251555]В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в случаях, указанных ниже, аукционная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в аукционе в следующем порядке, на основании которого организатор аукциона направляет уточняющие запросы:
10.4.1. [bookmark: _Ref382573369][bookmark: _Ref352260316]При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе второй части заявки на участие в аукционе следующих документов (если требование о предоставлении соответствующего документа предусмотрено аукционной документацией):
1) [bookmark: _Ref348978186]документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона,
2) учредительные документы,
3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), 
4) документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, 
5) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках аукциона его товара участником,
6) документы, подтверждающие квалификацию участника аукциона, привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником аукциона в своей заявке,
7) сведения, подтверждаемые участником аукциона декларативно по форме в соответствии с требованиями аукционной документации.
10.4.2. При выявлении в заявке на участие в аукционе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником аукциона исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается;
10.4.3. В случаях, влияющих на признание соответствующим участника аукциона или его заявки на участие в аукционе:
1) в представленных документах в составе второй части заявки на участие в аукционе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:
· участника аукциона требованиям аукционной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, 
· привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям аукционной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие требования устанавливались,
2) [bookmark: _Ref381861405]во второй части заявки на участие в аукционе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в аукционе или участника аукциона требованиям аукционной документации;
3) [bookmark: _Ref381859812]если сведения о привлекаемом участником аукциона субподрядчике (соисполнителе) включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику аукциона направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя). Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в реестре недобросовестных поставщиков было установлено в аукционной документации, то отказ участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием для отклонения заявки участника аукциона согласно подпункту б) пункта 10.12.
10.4.4. Не допускаются запросы, направленные на изменение условий заявки.
10.5. [bookmark: _Ref317250737]При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона обмен документами и сведениями осуществляется в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП, при этом не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона. Предусмотренные подпунктом 10.4.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
10.6. Не направляются участнику аукциона запросы согласно пункту 10.4, если в соответствии с пунктом 10.13 имеются также иные основания для отклонения заявки на участие в аукционе такого участника.
10.7. [bookmark: _Ref317254290]Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 10.4 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.
10.8. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 10.7. Направление таких запросов организатора аукциона и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения вторых частей заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.
10.9. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе продлевается только по решению аукционной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае продлеваемый срок рассмотрения должен быть установлен до истечения срока действия заявок на участие в аукционе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации срока окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
10.10. [bookmark: _Ref319930777]Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в отношении лота участников аукциона, подавших в ходе данного аукциона предложения о цене договора, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона по данному лоту, предложившим минимальную цену договора по данному лоту, до выполнения одного из следующих условий:
1) определены пять участников аукциона, соответствующие требованиям аукционной документации;
2) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные такими участниками.
10.11. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.
10.12. [bookmark: _Ref319852350]Критерии отбора:
1) [bookmark: _Ref319852295]соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу и содержанию;
2) [bookmark: _Ref319658823]соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, установленным требованиям (в случае установления требований);
3) [bookmark: _Ref319659280]предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки (если требовалось).
10.13. [bookmark: _Ref319908683][bookmark: sub_1211]По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки по следующим основаниям:
1) [bookmark: _Ref299324479]несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;
2) несоответствие участника аукциона;
3) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, если требования к ним были установлены;
4) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (если требовалось). Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, поданным участниками, принявшими участие в аукционе, независимо от наличия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.
10.14. По результатам рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора и признает победителем аукциона участника, в том числе единственного участника, соответствующего требованиям аукционной документации, заявке на участие в аукционе которого, присвоено первое место.
10.15. [bookmark: _Ref320266367][bookmark: _Ref319860266]Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.
10.16. [bookmark: _Ref270006910]Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

	11. 
	Преддоговорные переговоры
	11.1. По поручению заказчика организатор аукциона обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи, в отношении следующих положений договора:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
2) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения единичных цен (расценок) на приобретаемую продукцию с соответствующим изменением стоимости договора;
3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке лица, с которым заключается договор;
5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;
6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации (или государства, на территории которого будет исполняться договор, и использоваться поставляемая по договору продукция) или предписаниями органов государственной власти.
11.2. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.
11.3. По результатам преддоговорных переговоров организатором аукциона оформляется протокол преддоговорных переговоров и размещается организатором аукциона на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

	12. [bookmark: _Ref317254659]
	Порядок заключения договора
	12.1. Заказчик в течение срока, установленного извещением о проведении аукциона, направляет лицу, с которым заключается договор (победителю аукциона или единственному участнику аукциона), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в аукционе, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, если иное не предусмотрено извещением о проведении аукциона. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение срока, установленного извещением о проведении аукциона.
12.2. [bookmark: _Ref297816629][bookmark: _Ref402430391]Если договор, предусматривает поставку товара, выполнение работ, оказание услуг двух и более видов товаров, работ, услуг, то цены каждой единицы товара, расценки на каждый вид работ, услуг, определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке лица, с которым заключается договор, начальных цен в соответствии с пунктом 5.3 по каждой единице товара, единичных расценок по каждому виду работ, услуг, пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.
12.3. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:
1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
2) сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 1.1.5 пункта 2.1.1 аукционной документации, до подписания договора;
В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого или таких решений для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.
12.4. [bookmark: _Ref389730904]В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо по результатам рассмотрения первых частей заявок принято решение о допуске только одного участника аукциона и данная заявка в целом и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик:
1) [bookmark: _Ref389729858]заключает договор с таким единственным участником аукциона в сроки и порядке, указанных в настоящей части, по согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях, достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо
2) принимает решение о проведении повторной закупки, либо
3) отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 13.1.

	13. [bookmark: _Ref401223818]
	[bookmark: _Toc247716281][bookmark: _Ref307226092][bookmark: _Ref375848735][bookmark: _Toc368984333][bookmark: _Toc391380982][bookmark: _Toc383097271]Отказ заказчика от заключения договора
	13.1. [bookmark: _Ref352159239]Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
1) [bookmark: _Ref401223826]изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;
2) изменения потребностей заказчика;
3) [bookmark: _Ref401223828]при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.
13.2. Извещение об отказе с приложением обоснования отказа от заключения договора размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

	14. [bookmark: _Ref317256138]
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	14.1. [bookmark: _Ref166350669]В случае, если указано в извещении о проведении аукциона и проекте договора, лицо, с которым заключается договор, должно предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 3 аукционной документации), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:
1) обязательства по возврату аванса;
2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);
3) исполнение гарантийных обязательств,
Допустимые формы обеспечения исполнения обязательств по договору:
1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;
2) поручительство;
3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
14.2. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору из указанных в пункте 14.1 определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно. 
14.3. Если проектом договора (Часть 3 аукционной документации) предусмотрен аванс и в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, либо на стадии проведения преддоговорных переговоров с лицом, с которым заключается договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания лица, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
14.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным Стандартом (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 3 аукционной документации).

	15. [bookmark: _Ref397617142]
	[bookmark: _Ref311059287][bookmark: _Ref311060615][bookmark: _Toc368984334][bookmark: _Toc391380983][bookmark: _Toc383097272]Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об участнике в реестр недобросовестных поставщиков
	15.1. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;
2) неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с извещением о проведении аукциона;
3) непредоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора, за исключением случая непредставления обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким лицом от аванса;
4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
5) непредставление лицом, с которым заключается договор, документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных аукционной документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного лица.
15.2. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:
1) удерживает обеспечение заявки такого участника аукциона;
2) направляет предложение о включении сведений о таком лице в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков:
· заказчики, на которых распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) - в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями 223-ФЗ в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
· заказчики, на которых не распространяется действие 223-ФЗ - в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке и сроки, установленные Стандартом (соответствующее Приложение).
15.3. Сведения об участнике аукциона вносятся в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:
1) если такой участник аукциона:
· будучи признанным победителем аукциона, уклонился от заключения договора;
· будучи единственным участником, с которым заключается договор, уклонился от заключения договора;
· будучи победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в аукционной документации;
2) если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.
На основании обращений заказчиков, на которых не распространяется действие 223-ФЗ, сведения об участнике аукциона вносятся в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» также в следующих случаях:
· если такой участник аукциона предоставил в своей заявке на участие в аукционе заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия аукционной комиссией решения о допуске участника к участию в аукционе и (или) оценке его заявки, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен;
· если участник аукциона, с которым по результатам аукциона заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;
· если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, расторгнут по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

	16. [bookmark: _Ref321836398]
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона направляются в отсканированном виде по электронному адресу соответствующего арбитражного комитета. 
Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.
Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При возобновлении обжалуемой процедуры аукциона, приостановленной до момента открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в аукционе не изменяется. Если срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором аукциона устанавливается срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления аукциона. Заявки на участие в аукционе, поданные в период с момента окончания срока подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не принимаются.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб представлены в Приложении 6 к Стандарту и Методических рекомендациях о порядке рассмотрения жалоб (на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы). 
Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей аукциона.
Решения арбитражного комитета могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы.

	17. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении аукциона
	О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 
1.	Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);
2.	Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3.	Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
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Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку портативных приборов для радиометрического контроля

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Портативные приборы для радиометрического контроля в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию) или эквивалент.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оборудование предназначено для поиска, локализации, измерения активности и экспресс анализа радионуклидного состава источников  альфа/бета/гамма излучения в счетных образцах, объектах окружающей среды, в контейнерах, в промышленном оборудовании и т.п.



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ. 



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не устанавливаются.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему ТЗ.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не устанавливаются.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Не устанавливаются.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	В соответствии с требованиями производителя.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	В составе документации должны быть представлены копии свидетельств об утверждении типа СИ и свидетельства о проведении  первичной поверки.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с требованиями производителя.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с требованиями производителя.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с гарантийным сроком производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.




	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не устанавливаются.




	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик осуществляет пуско-наладку оборудования и инструктаж персонала Покупателя. 



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не устанавливаются.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Все работы, связанные с использованием радионуклидов, должны проводиться в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов: «Нормы радиационной безопасности - НРБ-99», «Основные санитарные правила работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения - ОСП-72/87»



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями производителя.



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не устанавливаются.




	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не устанавливаются.



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ), срок поставки, выполнения пуско-наладки и инструктажа персонала Покупателя – в течение 180 дней.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся документация (руководство по эксплуатации, методики и др.) должна быть представлена на русском языке. Программное обеспечение на жестком носителе.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация 
	6

	2
	Технические требования к портативным приборам 
радиометрического контроля
	7





Приложение 1
к ТЗ на поставку портативных приборов 
для радиометрического контроля

Cпецификация 
	№
п/п
	Наименование
	Кол.
шт.

	1
	Портативный  гамма-спектрометр 
	1

	2
	Портативный  гамма-спектрометр с полупроводниковым детектором из особо чистого германия с электрическим охлаждением
	1

	3
	Портативный многоканальный дозиметр-радиометр  с  внешними интеллектуальными блоками детектирования
	1

	4
	Портативный низкофоновый альфа-бета радиометр с детектором PIPS
и дополнительным защитным детектором антисовпадений
	1




Приложение 2
к ТЗ на поставку портативных приборов
для радиометрического контроля

Технические требования к портативным приборам 
радиометрического контроля
1. Портативный гамма-спектрометр
Назначение и область применения.
Портативный гамма-спектрометр должен обеспечивать возможность поиска источников гамма-излучения, мониторинга мощности дозы гамма-излучения, идентификации и определения активности гамма-излучающих нуклидов, оценки относительного вклада различных гамма-излучающих радионуклидов в суммарную активность и в мощность дозы, анализ  гамма-спектров и вывод результатов анализа в режиме реального времени. Прибор должен обеспечивать возможность применения, как в лабораторных, так и в полевых условиях.
 
	Техническая характеристика
	Требования к техническим параметрам

	Требования к функциональности и режимам работы

	Режимы работы прибора и функции
	Прибор должен обеспечивать работу в следующих режимах.
Режим №1 должен обеспечивать:
- возможность поиска  радиоактивных источников или направления на них по интенсивности излучения;
- возможность идентификации нуклидов в набранном спектре в реальном времени.  
Режим №2  должен обеспечивать:
- измерение и отображение мгновенной мощности дозы и дозы, измеренной на данный момент;
- возможность поиска  радиоактивных источников или направления на них по интенсивности излучения;
- вывод отчетов по идентифицированным нуклидам;
- набор, отображение и анализ спектров, а  также установку  времени набора, выполнять калибровку по энергии и эффективности регистрации, настройку 
параметров спектрометрического  тракта и др.

	Требования к техническим характеристикам прибора

	Пропускная способность спектрометрического тракта, не менее
	50 000 имп/с

	Энергетическое разрешение, не более 
	 4 %

	Максимальное количество спектральных каналов, не менее
	4096


	Количество спектров (размером 1024 канала), одновременно сохраняемых в памяти прибора, не менее 
	512

	Функциональность встроенного программного обеспечения
	Возможность идентификации радионуклидов в явном виде (химический элемент, массовое число) непосредственно в полевых условиях без камеральной обработки гамма-спектров: 
- должна быть реализована во встроенном в прибор программном обеспечении; 
- должна иметься функция вычисления вклада в мощность дозы для различных радионуклидов, присутствующих в спектре;
- должна иметься возможность отображения типа радионуклида: ядерный материал, промышленный изотоп, медицинский изотоп, естественный изотоп или другой, указанный пользователем тип.

	Защита от несанкционированного доступа на использование прибора
	Прибор должен быть защищен от несанкционированного доступа к его эксплуатации.

	Режим поиска источников
	Должен обеспечиваться непрерывный мониторинг мощности дозы гамма излучения  с порогом,  устанавливаемым пользователем с визуальной и звуковой сигнализацией.
Должны обеспечиваться индикация по выбору пользователя, временная гистограмма, эмуляция стрелочного индикатора, эмуляция цифрового индикатора на экране беспроводного компьютера управления.

	Автоматический режим идентификации нуклидов
	Должен обеспечивать автоматический анализ спектров с выводом на экран таблицы обнаруженных нуклидов и их активностей (квалифицированный оператор не требуется).

	Ручной режим идентификации нуклидов
	Файлы спектров должны сохраняться во внутренней памяти для последующего анализа  на компьютере (только для квалифицированных пользователей).

	Требования к детекторам ионизирующих излучений

	Тип детекторов 
	Электронный блок должен быть оснащен счетчиком Гейгера-Мюллера для  контроля мощности дозы гамма-излучения и скорости счёта импульсов гамма-излучения.
Сменные детекторы - полупроводниковые CZT (CdZnTe).


	Объем кристаллов сменных детекторов (не менее   4-х типов объемом)
	5 мм3, 20 мм3, 60 мм3, 500 мм3

	Диапазон регистрируемых энергий гамма квантов
	от не более 50 кэВ до не менее 3 МэВ

	Диапазон мощности дозы внешнего гамма излучения для детектора с объемом кристалла 20 мм3, не менее
	10мЗв/ч-50мЗв/ч

	Диапазон мощности дозы внешнего гамма излучения для детектора с объемом кристалла 60 мм3, не менее
	0,1мЗв/ч-10мЗв/ч

	Энергетическое разрешение спектрометра для 137Cs (662кэВ) с детектором с объемом кристалла 5 мм3, не более
	10 кэВ

	Энергетическое разрешение спектрометра для 137Cs (662кэВ) с детектором с объемом кристалла 20 мм3, не более
	10 кэВ

	Энергетическое разрешение спектрометра для 137Cs (662кэВ) с детектором с объемом кристалла 60 мм3, не более 
	15кэВ 

	Энергетическое разрешение спектрометра для 137Cs (662кэВ) с детектором с объемом кристалла 500 мм3, не более 
	20кэВ 

	Требования к коллиматору с треногой

	Коллиматор для детекторов CZT  5, 20 или 60 мм3
с параметрами:
-толщина свинцового слоя коллиматора, не менее 
-толщина медного слоя коллиматора, не менее 
- угол раскрытия коллиматора 
- внешняя оболочка – сталь толщиной, не менее 
- узел крепления коллиматора 

	

20 мм 
3 мм
15°
2 мм
на треноге с регулируемой высотой

	Требования к диапазонам дозиметрических измерений

	[bookmark: OLE_LINK1]Нижняя граница диапазона измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения (H*10), не выше
	
0,01 мкЗв/ч

	Нижняя граница диапазона измерения накопленного амбиентного эквивалента дозы гамма излучения (H*10), не выше
	
0,1 мкЗв

	Диапазон определяемой пользователем временной периодичности обновления показаний мощности дозы
	
от не более 3 до не менее 10 секунд

	Индикация мощности дозы 
	Непрерывная  в реальном времени

	Требования к специализированному программному обеспечению, обеспечивающему сопряжение электронного блока прибора с ПК, сохранение и камеральную обработку данных измерений 

	Программное обеспечение
	Программное обеспечение должно обеспечивать: 
-полную программную совместимость с измерительным прибором и данными характеризации (калибровки) детектора;
- возможность расчета минимально детектируемой абсолютной удельной активности радионуклидов;
- возможность создания библиотек нуклидов (с указанием порогов/типов нуклидов) и загрузка их в спектрометр;
- возможность создания последовательностей автоматического выполнения измерений и загрузка их в спектрометр;
- возможность определения удельной активности радионуклидов с учетом отсутствия равновесия в цепочках распада;
- возможность измерения вклада изотопов в мощность дозы;
- возможность измерения вклада каждого изотопа в суммарную активность;
- учет и компенсацию естественного радиационного фона.

	Требования к габаритам и эргономике прибора

	Вес измерительного прибора с аккумуляторами и с детекторами, не более, кг
	3,0 

	Пользовательский интерфейс прибора
	Должен быть построен на базе цветного сенсорного дисплея с диагональю не менее 9 см и кнопок управления.

	Сигнализация 

	В приборе должны быть предусмотрены визуальная и звуковая сигнализации. 
Пороги срабатывания сигнализации должны устанавливаться по скорости счета, по мощности дозы и по активности нуклида. Значения порогов должны устанавливаться пользователем. Должна быть предусмотрена возможность установки пользователем различных тонов и звуков для разных сигналов.

	Единицы измерения 
	Прибор должен обеспечивать вывод результатов измерений (по выбору пользователя) в следующих единицах: мощность дозы - мкР/час, мР/час, Р/час, мкЗв/час, мЗв/час, мкбэр/час, мбэр/час, бэр/час;
доза - мкР, мР, Р, мкЗв, мЗв, мкбэр, мбэр, бэр;
скорости счёта импульсов с блоков детектирования - импульсы/сек;
активность - Бк, мкКи.

	Интерфейс для подключения к ПК
	USB

	Требования по энергетической автономности и климатическим условиям работы

	Тип батарейного питания
	Встроенные аккумуляторы

	Время автономной работы измерительного прибора при полностью заряженных аккумуляторных батареях, не менее, час.
	
9

	Время зарядки аккумуляторных батарей, не более, час.
	3

	Температурный диапазон работы прибора
	от не более - 10 до не менее + 50 С

	Максимальная влажность воздуха, при которой возможно функционирование прибора без образования конденсата, не менее
	
80 %

	Степень защищенности измерительного прибора по классификации IEC, не ниже
	IP 54

	Степень защищенности прибора от падений и ударов
	Электронный блок  прибора должен выдерживать падение с высоты не менее 1 м на бетонный пол

	Время установления рабочего режима, после включения прибора, не более 
	5 мин.

	Нестабильность энергетической характеристики за 8 часов непрерывной работы не более
	1%

	Средняя наработка на отказ, не менее, час. 
	10000

	Средний срок службы, не менее, лет
	6

	Требования к портативному компьютеру

	Диагональ экрана, не менее, дюйм
	15

	Процессор, не хуже 
	Intel® Core™ i3

	Разрешение дисплея, не менее
	1366х768

	Объем RAM, не менее, GB
	4 

	Объем HDD, не менее, GB
	500 

	Встроенный DVD
	Наличие

	Сумка для переноски, дополнительная беспроводная мышь
	Наличие

	Съемный носитель информации емкостью, не менее, GB
	32




2. Портативный  гамма-спектрометр с полупроводниковым детектором из особо чистого германия
Назначение и область применения.
Портативный гамма-спектрометр должен обеспечивать:
- возможность измерения энергетического спектра регистрируемого гамма-излучения и идентификацию радионуклидов;
- расчет активности объектов любой формы и размера без калибровок по объемным источникам;
- индикацию мощности дозы гамма-излучения;
- поиск источников гамма-излучения;
- поиск источников нейтронного излучения (при комплектации соответствующим блоком детектирования).
Прибор должен обеспечивать возможность применения, как в лабораторных (стационарных), так и в полевых условиях.

	Техническая характеристика
	Требования к техническим параметрам

	Требования к функциональности и режимам работы

	Режимы работы прибора и функции
	Прибор должен обеспечивать работу в следующих режимах.
Режим №1  должен обеспечивать:
- возможность поиска  радиоактивных источников;
- возможность идентификации изотопов и типа, к которому они относятся.  
Режим №2   - должен обеспечивать:
- возможность поиска  радиоактивных источников или направления на них по интенсивности излучения;
- возможность идентификации отдельных изотопов, вычисление их активности и отображение результатов на дисплее в табличном виде ;
- постоянно выполняемое в качестве фонового задания измерение и отображение мгновенной мощности дозы и дозы, измеренной на данный момент;
- управление набором  и анализом спектров, визуализацией набора и просмотра спектра, а также калибровки по энергии и эффективности регистрации, настройки параметров спектрометрического тракта и выбора последовательности анализа.

	Защита от несанкционированного доступа на использование прибора
	Прибор должен быть защищен от несанкционированного доступа к его эксплуатации.

	Требования к конструкции и основным техническим характеристикам гамма-спектрометра

	Конструктивное исполнение
	Гамма-спектрометр должен состоять из базового измерительного блока и управляющего  защищённого планшетного ПК.

	Базовый измерительный блок
	Габаритные размеры блока не более, мм:
- длина 400;
- ширина 160;
- высота 350.
Масса блока не более 16 кг.
Время установления рабочего режима блока должно составлять не более 10 мин. (без учета времени охлаждения детектора).

	Детектор 
	Спектрометрический широкополосный детектор должен быть изготовлен на  основе кристалла ОЧГ. 
 Габаритные размеры кристалла не менее, мм:
- диаметр 60; 
- толщина 30. 
Детектор должен обеспечивать относительную эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 1332.5 кэВ (60Со) в пике полного поглощения не менее 15%.
Рабочий диапазон регистрируемых детектором энергий гамма-излучения должен составлять от не более 20 до не менее  3000 кэВ. 
Энергетическое разрешение должно составлять:
- на линии 122 кэВ не более 1,2 кэВ
- на линии 1332 кэВ не более 2,2 кэВ
Нестабильность энергетической характеристики за 8 часов непрерывной работы должна быть не более 0,05 %.
Предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) должна составлять не более 0,07 %.

	Счетчик Гейгера-Мюллера
	Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения для встроенного счетчика Гейгера-Мюллера должен составлять от не более 30 до не менее 1400 кэВ.

	Система охлаждения детектора
	Система охлаждения должна быть выполнена на основе импульсных трубок.
Время охлаждения детектора до рабочей температуры должно составлять не более 4 часов при температуре окружающей среды 
25 оС.
В режиме автономного питания система  должна обеспечивать охлаждение детектора до рабочей температуры от одного полностью заряженного аккумулятора.

	Цифровой многоканальный анализатор
	Многоканальный анализатор должен обеспечивать:
- выбор каналов в диапазоне от 256 до 8192;
- коррекцию живого времени;
- установку времени набора по живому или реальному времени в диапазоне 1 – 106 с, либо отключение установки по времени;
- автоматическую блокировку подачи высокого напряжения до тех пор, пока детектор не охладится до рабочей температуры.

	Модуль интерфейсов проводной и беспроводной связи
	Модуль интерфейсов должен обеспечивать проводную и беспроводную связь  базового измерительного блока  с управляющим планшетным ПК (либо с любым другим ПК, работающим под управлением операционной системы Windows-XP или Windows-Vista и имеющим необходимее интерфейсы) с использованием стандартной схемы IP адресации 192.0.0.1-х  255.255.0.0.

	Приемник спутниковой системы навигации
	Приемник должен обеспечивать определение координат места измерения с периодичностью не более 3 с и последующим их сохранением.
Сохранение координат должно выполняться следующими способами:
- автоматической вставкой координат (широта, долгота, дата, время) в имя файла спектра;
- сохранением координат в файл;
- обоими способами одновременно.

	Управляющий защищённый планшетный ПК 
	Защищенный планшетный компьютер должен быть предназначен для эксплуатации в полевых условиях (пыль, дождь),  в транспортных средствах (вибрация, удары), в условиях сильных электромагнитных полей.
Компьютер должен обеспечивать холодный старт и стабильную работу при температурах  в диапазоне от не более -30 0С до не менее + 55 0С.
Диагональ жидкокристаллического сенсорного экрана должна составлять, не менее 10,1 дюйма с разрешением не хуже 1280х800 точ./дюйм.
Оперативная память компьютера должна быть не менее 2 Гб. Объем жесткого диска должен быть, не менее 128ГБ. 
Масса ПК не более 1,5 кг.

	Вольфрамовый коллиматор
	Коллиматор должен обеспечивать боковую защиту кристалла детектора и иметь форму  цилиндра  с наружным диаметром не более 130 мм и толщиной стенки не менее 10 мм. Масса коллиматора не должна превышать 4,5 кг. 

	Источники питания
	Питание базового блока должно осуществляться от следующих источников питания: 
- от встроенных аккумуляторов (один или два); 
- от бортовой сети автомобиля (при использовании специального адаптера);
- от сети переменного тока напряжением от 85 до 264 В и частотой от 43 до 63 Гц.
Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов должно составлять:
- не менее 2 часов (для одного аккумулятора);
- не менее 4 часов (для двух аккумуляторов).
Должна быть предусмотрена возможность замены аккумуляторов в «горячем» режиме, не прерывая работы прибора. 
Аккумуляторы должны иметь встроенные цепи защиты от перегрева, от перегрузки и от повышенного напряжения.
Состояние встроенных аккумуляторов (уровень заряда) должно отображаться на панели базового блока с помощью индикатора.
Время полной зарядки встроенных аккумуляторов должно составлять:
- не более 3 часов (для одного аккумулятора);
- не более 3,5 часов (для двух аккумуляторов).
При использовании внешних источников питания должна обеспечиваться одновременная работа прибора и зарядка встроенных аккумуляторов.
Питание управляющего планшетного ПК должно осуществляться от встроенного  аккумулятора, обеспечивающего не менее 2 часов непрерывной работы.

	Требования к эксплуатационным характеристикам
	Прибор должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре от не более -20ºС  до не менее +50ºС и относительной влажности не менее 80%, без образования конденсата.

	Требования к базовым техническим характеристикам программного обеспечения

	Основные функции и возможности  программного обеспечения.
	Программное обеспечение должно реализовывать следующие функции и возможности:
- функцию управления спектрометром и встроенным монитором, измерением мощности дозы гамма излучения, анализом и выводом гамма спектра на экран;
- функцию  оперативной оценки качества и достоверности результатов анализа;
- функцию создания последовательностей анализа для автоматического набора и обработки спектров;
- выполнение операций со спектром в ручном и автоматическом режимах (калибровка, поиск пиков,  расчёт их параметров, учет эффективности регистрации, вычитание фона, идентификация нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков, поправка на эффект каскадного суммирования без дополнительных калибровок по радиоактивным источникам, поправка активности нуклидов по цепочкам распада, расчет минимальной детектируемой активности, обеспечение контроля качества измерений, выполнение приближения пиков в интерактивном режиме);
- функцию расчёта эффективности регистрации для широкого спектра геометрий, применяемых в лабораторной практике, без применения калибровочных источников с точностью порядка нескольких процентов на основе  моделирования пространственно-энергетических параметров конкретного детектора методом Монте-Карло  и проверки адекватности выбранной модели с помощью тестовых измерений и расчёты кривых эффективности в  диапазоне энергий от не белее 40 кэВ до не менее  3 МэВ;
- вычитание фона окружающей среды;
- функцию идентификации нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков и без неё;
- функцию интерактивной подгонки пиков в ручном режиме;
- коррекцию на эффект каскадного суммирования  без измерений радиоактивных источников;
- функцию расчёта активности нуклидов;
- учёт эффективности регистрации, расчет по нескольким моделям кривых - двойной полином, линейная модель, эмпирическая модель и линейная интерполяция;
- характеризацию детектора  по образцовым источникам  для моделирования пространственно-энергетических параметров конкретного детектора методом Монте-Карло и обеспечения возможности расчета отклика детектора от протяженных объектов, описываемых математическими шаблонами (данные характеризации детектора должны быть представлены в виде файлов с данными  для различных энергий в диапазоне от не более 40 кэВ до не менее 3МэВ и различного расположения источников относительно оси детектора, файлы  должны быть совместимы с программным обеспечением для  расчета эффективности регистрации);
- возможность редактирования библиотек радионуклидов, поставляемых с программным обеспечением и создания собственных;
- функцию настройки геометрических размеров источника излучения в абсолютных единицах (длина, ширина, высота, толщина) при использовании стандартных шаблонов;
- проведение коррекции активности нуклидов по цепочкам распада;
- тест отношений значений активности, полученных по различным линиям нуклида;
- расчёт пределов детектирования;
- функцию подгонки пиков и разрешения мультиплетов в ручном режиме, для  большей точности определения параметров пиков в сложных спектрах;  
- возможность многократного анализа набранных спектров с различными параметрами обработки для определения границ погрешности в случае недостаточно точного описания измеренной пробы;
- вычисление эффективности регистрации для различных объектов без использования калибровочных радиоактивных источников с точностью не более 20%.
- расчёт калибровки при соответствии выбранной модели  геометрии реальным условиям  в области высоких энергий с точностью не более 4-5%;
- расчёт калибровки при соответствии выбранной модели  геометрии реальным условиям  в области низких энергий с точностью не более 7-8 %;
- возможность вычисления эффективности для расстояния «источник – детектор» в диапазоне от 0 до не менее 500 м;
- создание отчётов на основе шаблонов геометрий (общее количество шаблонов типовых ситуаций источников излучения должно быть не менее 20).             

	Шаблоны геометрий
	Форма объекта и распределение активности должны описываться с помощью набора типовых шаблонов. Шаблоны должны допускать несколько слоев радиоактивности, несколько слоев поглотителя, различное распределение активности в слое, различную толщину и материал стенок контейнера.  В комплект программного обеспечения должны быть включены шаблоны для наиболее распространенных геометрий:
ПРОСТОЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – базовая геометрия прямоугольной коробки или контейнера для транспортировки отходов, грузовика с металлоломом или небольшого строения; 
СЛОЖНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – аналогичен простому параллелепипеду, но имеет более сложную матрицу образца. Должен обеспечивать возможность распределения активности по нескольким (до 4) слоям материала и/или размещения в любом месте контейнера дополнительных сконцентрированных источников; 
ПРОСТОЙ ЦИЛИНДР – базовая геометрия бочки или цистерны;
СЛОЖНЫЙ ЦИЛИНДР – аналогичен простому цилиндру, но имеет более сложную матрицу образца. Должен обеспечивать возможность распределения активности по нескольким (до 4) слоям материала и/или размещения в любом месте контейнера дополнительных сконцентрированных источников;  
ТРУБА – труба, пустая или заполненная, включая материал, нанесенный на внутреннюю или на внешнюю поверхность; 
КРУГЛАЯ ПЛАСТИНА – торец бочки или цистерны, дно бутылки или банки с образцом, картридж фильтра. Должна быть предусмотрена возможность моделирования распределения активности любым образом в нескольких (до 10) слоях источников/поглотителей;
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА – для моделирования пола, стен, потолка или для измерения почвы на местности. Должна быть предусмотрена возможность моделирования, как поверхностного загрязнения, так и нескольких (до 10) слоев объемного загрязнения, расположенных за поглотителем типа краски, отделочных панелей или полового покрытия; 
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ПЛАСТИНА – аналогична круглой пластине, но в этом случае концентрация активности может сначала расти, затем спадать;  
КОЛОДЕЦ ИЛИ СОСУД МАРИНЕЛЛИ – для моделирования колодцев и скважин, а также стандартных сосудов Маринелли;
СФЕРА – сферические объекты с внутренним загрязнением, типа больших трубных задвижек; 
КОРОБ С ВНУТРЕННИМ/ВНЕШНИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – моделирование воздуховодов с поверхностным загрязнением, распределенным по четырем внутренним и/или четырем внешним слоям;
КОНУС С ТОРЦА – усеченный конус, типа стакана, наблюдаемый сверху или снизу, с двумя слоями источника;
КОНУС СБОКУ – усеченный конус, типа стакана, наблюдаемый сбоку, с одним слоем источника; 
УГОЛОК С ПОВЕРХНОСТНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – стальной уголок в любой ориентации с загрязненной поверхностью; 
ДВУТАВР С ПОВЕРХНОСТНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – вертикально или горизонтально ориентированный двутавр с загрязненной поверхностью; 
ЦИСТЕРНА, ЧАСТИЧНО НАПОЛНЕННАЯ ЖИДКОСТЬЮ – цилиндр, наблюдаемый сбоку, снизу или с торца, с одним слоем источника; 
КРУГЛАЯ ПРОБИРКА С ВНУТРЕННИМ/ВНЕШНИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ - открытая пробирка на боку, наблюдаемая сбоку, с внутренним или внешним поверхностным загрязнением; 
КОМНАТА/ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД С ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – детектор внутри параллелепипеда с загрязненными поверхностями;
ШВЕЛЛЕР С ПОВЕРХНОСТНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ – швеллер в любой ориентации с загрязненной поверхностью;
СПЕЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – многослойный сферический источник, расположенный внутри заполненной бочки или цилиндра

	Интерфейс пользователя 
	На русском языке, с возможностью выполнения основных функций путем нажатия одной кнопки.

	Тип отображения создаваемых моделей объектов на экране монитора 
	Трехмерный

	Требования к портативному компьютеру ноутбук

	Диагональ экрана, не менее, дюйм
	15

	Процессор, не хуже 
	Intel® Core™ i3

	Разрешение дисплея, не хуже
	1366х768

	Объем RAM, не менее, GB
	4 

	Объем HDD, не менее, GB
	500

	Встроенный DVD
	Наличие 

	Сумка для переноски, дополнительная беспроводная мышь
	Наличие

	Съемный носитель информации емкостью, не менее, GB
	32 





3. Портативный многоканальный дозиметр-радиометр  с  внешними интеллектуальными блоками детектирования 

Назначение и область применения.
Портативный многоканальный дозиметр-радиометр со встроенным гамма-детектором ультра высокой чувствительности должен обеспечивать:
- поиск и измерение мощности дозы источников излучения;
- измерение дозиметрических и радиометрических величин с помощью внешних блоков детектирования;
- составления карт радиационных полей с помощью GPS приемника или сканера штрих-кода;
- связь по беспроводному каналу с блоками детектирования, другими вспомогательными устройствами, такими как сканер штрих-кода, беспроводная гарнитура, а также с ПК для настройки прибора.
Прибор должен обеспечивать возможность использования в самых неблагоприятных климатических и радиационных условиях.

	Техническая характеристика
	Требования к техническим параметрам

	Режимы работы прибора и функции

	Режимы работы прибора и функции.
 
	Прибор должен обеспечивать работу в следующих основных режимах.
Режим №1 – должен обеспечивать вывод результата текущего измерения, доступ к выбору единиц измерения, настройку порогов сигнализации для используемого блока детектирования.
Режим №2 – должен обеспечивать доступ к записям результатов измерений.
Режим №3 – должен быть оптимизирован для поиска радиоактивных источников.
Режим №4 – должен обеспечивать получение фоновых значений, которые в дальнейшем вычитаются из результата измерения для получения чистой величины.

	Защита от несанкционированного доступа на использование прибора
	Прибор должен быть защищен от несанкционированного доступа к его эксплуатации.

	Спящий режим
	В приборе должен быть предусмотрен спящий режим, позволяющий экономить энергию аккумулятора. Переход в спящий режим должен осуществляться как вручную, так автоматически. В спящем режиме сигнализация по встроенному детектору должна оставаться включенной. В случае превышения порога по дозе или по мощности дозы прибор должен мгновенно переходить в рабочий режим.

	Таймерный режим
	Должен обеспечивать прекращение измерения при достижении установленного времени интегрирования. 

	Требования к конструкции и основным техническим характеристикам
дозиметра-радиометра

	Конструктивное исполнение
	Прибор должен состоять из непосредственно самого дозиметра-радиометра и внешних подключаемых блоков детектирования. 

	Дозиметр-радиометр
	В приборе должны быть предусмотрены средства визуальной, звуковой и вибрационной сигнализации.
Прибор должен быть оснащен специальными креплениями:
- на ремень;
- ремешком на запястье;
- резиновым ремешком под пальцы на задней панели.
Прибор, в случае радиоактивного загрязнения, должен легко поддаваться дезактивации.
Масса прибора не более 750 г.

	Встроенный детектор гамма-излучения
	Для измерения амбиентного эквивалента дозы должен быть использован сцинтилляционный детектор CsI(TI) с характеристиками:
- чувствительность не ниже 70 имп/с/мкЗв/ч (137Cs);
- диапазон энергий по гамма-излучению от не более 58 кэВ до не менее 1,5 МэВ;
- диапазон измерения от не более 0,05 мкЗв/ч до не менее 10 Зв/ч;
- диапазон измерения по IEC 60846 от не более 3 мкЗв/ч до не менее 10 Зв/ч.
Предустановленные пороги сигнализации встроенного детектора:
- не менее 10 значений для мощности амбиентного эквивалента дозы;
- не менее 10 значений для накопленной дозы.
Должна быть предусмотрена возможность установки индивидуальных (пользовательских) значений одного или нескольких порогов сигнализации. 

	Сенсорный  жидкокристаллический дисплей
	Дисплей прибора должен быть разделен на несколько частей и изменяться в зависимости от текущего режима работы.
Основные характеристики:
размер по диагонали – не менее 3,5 дюймов;
разрешение – не менее 240х320;
цвет – да;
подсветка – да;
В комплекте прибора должен входить стилус для работы с сенсорным экраном.

	Приемник спутниковой системы навигации
	Встроенный приемник должен обеспечивать  определение координат места измерения, скорость движения во время измерения, сохранение этих данных в файл журнала.  

	Пользовательский интерфейс
	Должен включать в себя кнопочную и виртуальную (на сенсорном дисплее) клавиатуры. 
Кнопочная клавиатура должна быть выполнена в защищенном исполнении (силиконовое покрытие) и обеспечивать четкую обратную тактильную связь, устойчивость к сильному нажатию, защиту от воздействия высокой и низкой температуры. При работе в полевых условиях кнопочная клавиатура должна позволять работать с прибором в защитных перчатках и обеспечивать легкий доступ к следующим окнам:
- главное окно измерений;
- окно журнала данных;
- окно единиц измерения и порогов сигнализации;
- окно работы с несколькими блоками детектирования. 

	Источники питания
	Питание дозиметра-радиометра должно осуществляться от следующих источников:
- встроенного аккумулятора;
- внешнего источника питания (зарядное устройство).
Время работы прибора от полностью заряженного аккумулятора в зависимости от режима эксплуатации и задействованных функций должно составлять не менее 10 – 15 часов.

	Объем встроенной памяти для хранения результатов измерений и сопутствующих параметров 
	
Не менее 128 Мб

	Подключение внешних периферийных устройств
	Дозиметр-радиометр должен обеспечивать одновременное  подключение не менее 8 внешних блоков детектирования или других совместимых периферийных устройств, в том числе, один по кабелю и 7 по беспроводному каналу. Измерения должны выполняться одновременно от всех блоков детектирования в реальном времени.

	Подключение внешнего ПК
	Для выполнения обновления ПО, калибровки, настройки и других операций должна быть предусмотрена возможность подключения внешнего ПК по кабелю или по беспроводному каналу. 

	Требования к эксплуатационным характеристикам
	Прибор должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре от не более -10 ºС до не менее +50 ºС. Корпус прибора должен обеспечивать стойкость к ударным нагрузкам (выдерживать падение с высоты не менее 1 м). Исполнение по пыле влага защите должно быть не ниже IP67 (обеспечение полной герметичности при погружению в воду на глубину до 1 м в течение не менее 30 минут).

	Технические требования к  внешнему интеллектуальному блоку детектирования  альфа-бета излучения     

	Назначение блока детектирования
	Предназначен для измерения поверхностного загрязнения объектов источниками альфа и бета – излучения. 
Блок детектирования должен обеспечивать:
- выполнение измерений поверхностных альфа и бета загрязнений в трех режимах (только альфа, только бета, альфа + бета);
- ввод, настройку и хранение основных параметров измерений;
- калибровку с использованием дозиметра-радиометра или ПК по беспроводному каналу;
- запись и хранение результатов измерений;
- установку порогов сигнализации;
- идентификацию блока на дозиметре радиометре;
- передачу результатов измерений в цифровом виде для отображения и другие операции.
Блок детектирования должен быть полностью адаптирован к работе с дозиметром-радиометром и обеспечивать с ним как проводную, так и беспроводную связь.

	Детектор
	Полупроводниковый кремниевый PIPS с площадью поверхности, не менее 1700 мм2.
Регистрируемое излучение - альфа/бета.
Рабочая площадь детектора, не менее 15 см2.  Прозрачность защитной сетки,  не менее 78%.

	Основные технические характеристики блока детектирования
	Диапазон измерения, не менее 0-10000 имп./сек.
Мертвое время, не более 8 мкс.
Диапазон энергий по бета-излучению, не менее 100 кэВ.
Диапазон энергий по  альфа-излучению, не менее 3 МэВ.
Чувствительность к гамма-излучению 137Сs, не более 8 имп/с на мкГр/ч.
Уровень фона  альфа канала (при уровне окружающего фона < 100 нЗв/ч), не более 0,001 имп/с.
Уровень фона бета канала (при уровне окружающего фона < 100 нЗв/ч), не более 0,1 имп/с.
Интерференция между каналами альфа в
бета (239Pu), не более 1%.
Интерференция между каналами 
бета в альфа (90Sr / 90Y), не более 0%.
Блок детектирования должен обеспечивать следующие режимы измерения:
- только альфа;
- только бета;
- альфа+бета. 
Количество порогов сигнализации для каждой из единиц измерения должно составлять не менее 10. Пороги сигнализации должны сохраняться в памяти блока детектирования. Должно быть предусмотрено программное изменение значений порогов сигнализации по усмотрению пользователя.
Блок детектирования должен обеспечивать сохранность во внутренней памяти не менее 1000 результатов измерений в формате, заданным внешним измерительным прибором, а также их передачу на радиометр или ПК для отображения. 
Блок детектирования должен автоматически распознаваться с переключением шкалы и единиц измерения при подключении к дозиметру-радиометру.
Питание блока детектирования должно осуществляться как от дозиметра-радиометра, так и от встроенного аккумулятора.
Масса блока не более 300 г.

	Условия эксплуатации
	Блок детектирования должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре от не более -10 ºС до не менее +40 ºС и относительной влажности от не более 40 % до не менее 85 %. Исполнение по пыле влага защите должно быть не ниже IP20.
Блок детектирования, в случае радиоактивного загрязнения, должен легко поддаваться дезактивации.

	Технические требования к внешнему интеллектуальному блоку детектирования альфа/бета/гамма излучения 
 

	Назначение блока детектирования
	Предназначен для измерения поверхностного загрязнения объектов источниками альфа, бета, гамма излучения.
Блок детектирования должен обеспечивать:
- выполнение измерений поверхностных альфа, бета, гамма загрязнений.
- ввод, настройку и хранение основных параметров измерений;
- калибровку с использованием дозиметра-радиометра или ПК по беспроводному каналу;
- запись и хранение результатов измерений;
- установку порогов сигнализации;
- идентификацию блока на дозиметре радиометре;
- передачу результатов измерений в цифровом виде для отображения и другие операции.
 Блок детектирования должен быть полностью адаптирован к работе с дозиметром-радиометром и обеспечивать с ним как проводную, так и беспроводную связь.

	Детектор
	Должен быть выполнен на основе пластикового сцинтиллятора ZnS(Ag) с площадью поверхности не менее 100 см 2.
Регистрируемое излучение - альфа/бета/гамма.

	Основные технические характеристики блока детектирования
	Диапазон энергий  регистрируемого альфа-излучения  должен составлять от не более 3 МэВ  до не менее 7 МэВ.
Диапазон энергий  регистрируемого бета-излучения  должен составлять от не более 150 кэВ до не менее 3,5 МэВ.
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения должен составлять от не более 100 кэВ до не менее 3 МэВ.
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц должен составлять от не более 0,1 до не менее 105 част/(см2∙мин).
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц должен составлять от не более 10 до не менее 105 част/(см2∙мин).
Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения должен составлять от не более 1 до не менее 105 част/(см2∙мин).
Эффективность регистрации альфа - излучения для 239Pu должна составлять не менее 37%.
Эффективность регистрации альфа - излучения для 241Am должна составлять не менее 40%.
Эффективность регистрации альфа - излучения для 238U должна составлять не менее 27%.
Эффективность регистрации бета - излучения для 90Sr+90Y должна составлять не менее 43%.
Эффективность регистрации бета - излучения для 60Co должна составлять не менее 17%.
Эффективность регистрации бета - излучения для 36Cl должна составлять не менее 40%.
Чувствительность к гамма-излучению источника 137Cs должна составлять не менее 3840 имп∙мин-1/мкРад∙ч-1.
Эффективность регистрации гамма-излучения  должна составлять не менее 30%.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа – излучения должны составлять не более ±20%.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока гамма – излучения должны составлять не более ±20%.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета – излучения должны составлять не более ±20%.
Интерференция между каналами регистрации должна составлять:
альфа в бета - не более 15%;
бета в альфа - не более 0,1%.
Фон в канале регистрации альфа-излучения при мощности дозы гамма-излучения  менее 100 нЗв/ч должен составлять не более 0,05 имп/с.
Фон в канале регистрации  бета/гамма-излучения при мощности дозы гамма-излучения  менее 100 нЗв/ч должен составлять не более 10 имп/с.
Количество порогов сигнализации для каждой из единиц измерения должно составлять не менее 10. Пороги сигнализации должны сохраняться в памяти блока детектирования. Должно быть предусмотрено программное изменение значений порогов сигнализации по усмотрению пользователя.
Блок детектирования должен обеспечивать сохранность во внутренней памяти не менее 1000 результатов измерений в формате, заданным внешним измерительным прибором, а также их передачу на радиометр или ПК для отображения. 
Блок детектирования должен автоматически распознаваться с переключением шкалы и единиц измерения при подключении к дозиметру-радиометру.
Питание блока детектирования должно осуществляться как от дозиметра-радиометра, так и от встроенного аккумулятора.
Масса блока не более 700 г.

	Условия эксплуатации
	Блок детектирования должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре от не более -10ºС до не менее +45 ºС.

	Технические требования к внешнему интеллектуальному широкодиапазонному блоку детектирования гамма излучения на телескопической штанге 

	Назначение блока детектирования
	Предназначен для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма  излучения в труднодоступных местах и для дистанционного измерения в точках с высоким уровнем активности.
Блок детектирования должен обеспечивать:
- выполнение измерений мощности доз гамма излучения;
- ввод, настройку и хранение основных параметров измерений;
- калибровку с использованием дозиметра-радиометра или ПК по беспроводному каналу;
- запись и хранение результатов измерений;
- установку порогов сигнализации;
- идентификацию блока на дозиметре радиометре;
- передачу результатов измерений в цифровом виде для отображения и другие операции.
Конструктивно блок детектирования должен состоять из детектора, установленного на телескопической штанге.
Блок детектирования должен быть полностью адаптирован к работе с дозиметром-радиометром и обеспечивать с ним как проводную, так и беспроводную связь.

	Детектор
	В качестве детектора должен быть использован счетчик Гейгера с компенсацией энергетической зависимости чувствительности.
Регистрируемое излучение – гамма.

	Основные технические характеристики блока детектирования
	Чувствительность детектора в расчете на 1 мкЗв/ч (для 137Cs) должна быть не более 0,75 имп/с.
Диапазон измерения должен составлять не менее  от 0,01 мкЗв/ч до 10 Зв/ч.
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения  должен составлять не менее  от 58 кэВ до 1,5 МэВ.
Уровень фона (при уровне окружающего фона < 0,1 мкГр/ч) должен быть не более 0,11 имп/с.
Радиационный ресурс детектора должен быть  не менее 500 Зв.
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности  потока гамма - излучения должны составлять не более ±20%.
Количество порогов сигнализации для каждой из единиц измерения должно составлять не менее 10. Пороги сигнализации должны сохраняться в памяти блока детектирования. Должно быть предусмотрено программное изменение значений порогов сигнализации по усмотрению пользователя.
Блок детектирования должен обеспечивать сохранность во внутренней памяти не менее 1000 результатов измерений в формате, заданным внешним измерительным прибором, а также их передачу на радиометр или ПК для отображения. 
Блок детектирования должен автоматически распознаваться с переключением шкалы и единиц измерения при подключении к дозиметру-радиометру.
Питание блока детектирования должно осуществляться как от дозиметра-радиометра, так и от встроенного аккумулятора.
На штанге должен быть предусмотрен кронштейн для крепления дозиметра-радиометра и плечевой ремень для поддержки блока детектирования с выдвинутой штангой или для переноски.
Габаритные размеры блока детектирования:
-длина при сложенной штанге не более 1,0 м;
-длина при выдвинутой штанге не менее 3,0 м.
Масса блока детектирования не более 1,5 кг.

	Условия эксплуатации
	Блок детектирования должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре от не более -10 ºС до не менее +50 ºС и относительной влажности от не более 40 % до не менее 95 %. Исполнение по пыле влага защите должно быть не ниже IP54.
Блок детектирования, в случае радиоактивного загрязнения, должен легко поддаваться дезактивации.



	Требования к портативному компьютеру ноутбук

	Диагональ экрана, не менее, дюйм
	15

	Процессор, не хуже 
	Intel® Core™ i3

	Разрешение дисплея, не хуже
	1366х768

	Объем RAM, не менее, GB
	4 

	Объем HDD, не менее, GB
	500

	Встроенный DVD
	Наличие 

	Сумка для переноски, дополнительная беспроводная мышь
	Наличие

	Съемный носитель информации емкостью, не менее, GB
	32 




4. Портативный низкофоновый альфа-бета радиометр с детектором PIPS
и дополнительным защитным детектором антисовпадений
Назначение и область применения.
Переносной низкофоновый альфа-бета радиометр должен обеспечивать:
- измерение  активности альфа-бета проб, установленных в подающий лоток в виде фильтров, мазков, насыпных проб с автоматическим  спектрометрическим вычитанием вклада продуктов распада радона и торона;
- индикацию альфа спектров  излучения до и после обработки;
- измерение суммарной альфа+бета активности проб;
- измерение отдельно альфа и бета активности проб;
- измерение альфа активности проб по выбранной области (область урана, область плутония, область кюрия).
Прибор должен обеспечивать возможность использования в стационарном автономном режиме, в составе автоматических систем, а также в полевых условиях.

	Техническая характеристика
	Требования к техническим параметрам

	Детектор
	Должен быть использован пассивированный ионно-имплантированный планарный кремниевый детектор PIPS.
Площадь детектора, не менее 2000 мм 2.
Толщина детектора, не менее 300 мкм.

	Защитный детектор антисовпадений
	В качестве защитного детектора антисовпадений должен быть использован пластиковый сцинтиллятор особой конфигурации, окружающий измерительную камеру.

	Основные технические характеристики альфа-бета радиометра
	Диапазон регистрируемых энергий альфа  -излучающих радионуклидов должен быть в пределах от не более 3,0 до не менее 9,6 МэВ.
Диапазон регистрируемых энергий бета  -излучающих радионуклидов должен быть в пределах от не более 0,125 до не менее 2,2 МэВ.
Эффективность регистрации бета-излучения для твердых источников из 90Sr+90Y типа 1СО должна быть не менее 0,25  с-1Бк-1.
Эффективность регистрации альфа-излучения для твердых источников из 239Pu типа 1П9 
должна быть не менее 0,25  с-1Бк-1.
Эффективность регистрации бета-излучения для источников из 90Sr+90Y на фильтровальной бумаге диаметром 15 мм должна быть не менее 0,25  с-1Бк-1.
Эффективность регистрации альфа-излучения для источников из 241Am на фильтре диаметром 15 мм должна быть не менее 0,20  с-1Бк-1.
Диапазон измеряемой активности бета излучающих радионуклидов на фильтре должен быть в пределах от не более 3·10-1 до не менее  104 Бк.
Диапазон измеряемой активности альфа - излучающих радионуклидов на фильтре должен быть в пределах от не более 101 до не менее 104 Бк.
Типовой фон бета канала при мощности дозы внешнего гамма излучения  60 нЗв/ч должен составлять не более 9 имп/мин.
Типовой фон бета канала при мощности дозы внешнего гамма излучения  120 нЗв/ч должен составлять не более 12 имп/мин.
Типовой фон бета канала при мощности дозы внешнего гамма излучения  140 нЗв/ч должен составлять не более 23 имп/мин.
Типовой фон бета канала при мощности дозы внешнего гамма излучения  160 нЗв/ч должен составлять не более 58 имп/мин.
Предел относительной погрешности определения активности альфа–излучающих радионуклидов на фильтрах должен составлять не более ±10%.
Предел относительной погрешности определения активности бета–излучающих радионуклидов на фильтрах должен составлять не более ±10%.
Прибор должен обеспечивать автоматическое внесение адаптирующейся спектрометрической поправки на продукты распада радона/торона независимо от типа используемого фильтра.
Нестабильность скорости счета за 8 часов непрерывной работы должна составлять не более 0,5 %.
Вывод измеряемых спектров должен осуществляться на встроенный графический ЖК экран с подсветкой размером не менее 160х80 пикселей.
Время установления рабочего режима прибора должно составлять не более 10 мин.
Питание прибора должно осуществляться как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Выбор источника питания должен осуществляться автоматически.
Время работы от встроенного аккумулятора при отключении напряжения сети должно составлять не менее 8 часов.
Масса прибора не более 9,0 кг.

	Условия эксплуатации
	Альфа-бета радиометр должен полностью сохранять свою работоспособность при температуре окружающего воздуха в интервале от не более 10 ºС до не менее 50 ºС, относительной влажности от не более 30 % до не менее 95 % и атмосферном давлении от не более 86 до не менее 106 кПа.

	Требования к портативному компьютеру ноутбук

	Диагональ экрана, не менее, дюйм
	15

	Процессор, не хуже 
	Intel® Core™ i3

	Разрешение дисплея, не хуже
	1366х768

	Объем RAM, не менее, GB
	4 

	Объем HDD, не менее, GB
	500

	Встроенный DVD
	Наличие 

	Сумка для переноски, дополнительная беспроводная мышь
	Наличие

	Съемный носитель информации емкостью, не менее, GB
	32 




Требования к комплектности поставки 
приборов радиометрического контроля
	№
п/п
	Наименование
	Комплектация (опции)
	Кол.
шт.

	1
	Портативный гамма-спектрометр 


	1.  Электронный блок
2.  Блок детектирования CZT 5 мм3
3.  Блок детектирования CZT 20 мм3
4.  Блок детектирования CZT 60 мм3
5.  Блок детектирования CZT 500 мм3
6.  Интерфейс для подключения блоков детектирования CZT
7.  Кабель для подключения блоков детектирования CZT длиной 20 м
8.  Интерфейсный кабель для подключения к ПК
9.  Коллиматор с треногой
10. Зарядное устройство от сети переменного тока
11. Комплект программного обеспечения
12. Комплект документации на русском языке
13. Портативный ПК
14.  Транспортировочный футляр
	1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1


1
1
1



	2
	Портативный  гамма-спектрометр с полупроводниковым детектором из особо чистого германия

	1. Базовый измерительный блок
2. Аккумулятор 
3. Блок питания от сети переменного тока
4. Планшетный ПК
5. Кабель витая пара 5 категории
6.  Комплект программного обеспечения
7. Коллиматор
8. Запасной аккумулятор
9. Зарядное устройство для аккумулятора
10. Комплект документации  на русском языке
11. Портативный ПК
12. Сумка для принадлежностей
13. Транспортировочный футляр
	1
2

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

	3
	Портативный многоканальный дозиметр-радиометр для работы с интеллектуальными блоками детектирования 

	1. Дозиметр-радиометр
2. Зарядное устройство для  дозиметра-радиометра
3. Металлическая ручка  для  дозиметра-радиометра
4. Внешний интеллектуальный блок детектирования альфа/бета излучения
5.Внешний интеллектуальный блок детектирования альфа, бета и гамма излучения
6. Внешний интеллектуальный широкодиапазонный блок детектирования гамма  излучения на телескопической штанге
7. Модуль связи для интеллектуальных блоков детектирования с зарядным устройством
8. Кабель «радиометр  - интеллектуальный блок детектирования» длиной 1,5 м
9. Витой кабель «радиометр  - интеллектуальный блок детектирования» длиной 0,7 - 1,5 м
10. Кабель «радиометр  - интеллектуальный блок детектирования» длиной 10  м
11. USB кабель  для подключения дозиметра-радиометра к ПК
12. USB кабель  для подключения
интеллектуальных блоков детектирования к ПК
13. Комплект программного обеспечения
14. Комплект документации  на русском языке
15. Портативный ПК
16. Транспортировочный кейс

	1

1

1

1


1



1



2


1


1


1

1


1

1

1
1
1

	4
	Портативный низкофоновый альфа-бета радиометр с детектором PIPS
и дополнительным защитным детектором антисовпадений 
.
	1. Альфа-бета радиометр
2. Комплект  аккумуляторов 
3. Блок питания от сети переменного тока
4. Держатель калибровочного образца
5. Комплект адаптеров 
6. Держатель аэрозольных фильтров диаметром 25 мм
7. Держатель аэрозольных фильтров диаметром 37 мм
8. Держатель аэрозольных фильтров диаметром 42 мм
9. Держатель аэрозольных фильтров диаметром 47 мм
10. Держатель аэрозольных фильтров диаметром 60 мм
11.  Держатель аэрозольных фильтров диаметром 101,6 мм
12. Держатель образцов диаметром 50,8 мм и высотой 3,18 мм
13. Кюветы для насыпных проб многоразовые из нержавеющей стали диаметром 50,8 мм и высотой бортика 3,18 мм 
14. Комплект программного обеспечения
15.  Комплект документации  на русском языке
16. Портативный ПК 
17. Инструмент для установки детекторов
	1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1



1уп.

1

1
1
1



Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]*

Указание участником аукциона эквивалентов товара, соответствующих требованиям технического задания, не может являться причиной для отклонения участника.
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