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	к договору №__________________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
Исполнитель


	
	УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Директор НТЦ АТР

	_______________________ 
 «_____»___________2012 г.
	

		_____________	В.К. Вуколов 
 «_____»___________2012 г.



Том 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Разработка типового проекта укрытия для пожарной техники»
Разрабатываемый типовой проект:
«Защитное укрытие пожарной техники на атомной станции»
1. Цель  работы
Типовой проект разрабатывается с целью повышения противоаварийной готовности и эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного и нерадиационного характера на атомной станции, а также снижения затрат и сроков проектирования и сооружение объектов ГО и ЧС АЭС путем использования типовых проектов.
2. Исходные данные для проектирования
Исходные данные для разработки типового проекта содержатся в проекте задания на проектирование (приложение 1 настоящего технического задания), и в технических предложениях для проектирования (приложение 2настоящего технического задания). 
3. Состав и оформление работы
В ходе работ по Договору должен быть выполнен мониторинг и анализ изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, учет изменений, проведенных в проектной документации строительства (реконструкции) объектов гражданской обороны, обобщён опыт проектирования, сооружения и эксплуатации объектов гражданской обороны.Типовой проект защитного укрытия пожарной техники должен быть согласован со службой пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Состав и содержание заданий на проектирование должны соответствовать Приложению Б СНиП 11-03-2001.
Состав и содержание проектной документации типового проекта должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.), а именно:
· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка
· Архитектурные решения.
· Конструктивные и объемно-планировочные решения.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
- подраздел «Система водоснабжения»; 
- подраздел  «Система водоотведения»; 
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
- подраздел «Система электроснабжения»;
- подраздел «Сети связи»; 
- подраздел «Система газоснабжения»; 
- подраздел «Технологические решения».
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Смета на строительство объектов капитального строительства. 
· Проект организации строительства.
· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
· Пояснительная записка к сметной документации.
         Типовой проект должен соответствовать типовым нормам материально-технического оснащения объектовых подразделений ФПС МЧС по охране АЭС с учетом спецификации и габаритов пожарной техники, стоящей на их вооружении, а также требованиям ИТМ ГО ЧС АЭС.
Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства.
· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. 
· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I).
· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.
· Оформление проектной документации. 	СТОСМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.

Проектная документация должна быть передана Заказчику:
· на бумажном носителе в 5 экземплярах;
· на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате Auto Cad;
·  на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах (к каждому комплекту документации) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF.

	Заместитель директора НТЦ АТР по производству
	
                                            В.Г. Рябцев
 «_____»_____________2012 г.
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	К техническому заданию
по договору №__________________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.



	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному
строительству- директор Департамента
 проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы
                 _______________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и 
радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

______________________ В.Е. Хлебцевич
 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора – 
Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»



_______________________ В.Н. Сучков
 «____» __________________ 2012 г.







ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Типовой проект защитного укрытия
пожарной техники на атомной станции

	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом»
Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)


	Проектирующая организация:
	
	



	Директор НТЦ АТР
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

	
	Руководитель проектирующей организации:


	______________________В.К. Вуколов     «_____» __________________ 2012 г.
	
	----------------------------------------ФИО
«_____» __________________ 2012 г.




Перечень принятых сокращений

	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.




	№
п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования

	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадка АЭС

	3
	Данные о количестве укрываемых единиц пожарной техники и их характеристики*
	Укрытие должно обеспечивать размещение от двух до четырех единиц пожарной техники с максимальными габаритами, мм: длина – 9500; ширина – 2500; высота – 3500.

	4
	Требования к укрытию по степени защиты *
	Степень защиты в соответствии с требованиями 
СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77*:
- III класс, рассчитанный на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны Рф 200 кПа (2 кгс/см2);
- степень ослабления (А) проникающей радиации и коэффициент защиты (Кз), равный 5000.

	5
	Источники обеспечения защитного сооружения электроэнергией и теплом*
	Укрытие включить: в общую сеть электроснабжения с номинальным напряжением 380/220В и систему теплоснабжения зданий и сооружений на площадке АЭС.

	6
	Режим вентиляции *
	Естественная вентиляция.

	7
	Сети связи.*
	Не предусматриваются.

	8
	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, и водоснабжения *
	Резервирование тепло- и водоснабжения не предусматривается.

	9

	Указание о режиме функционирования укрытия в мирное время *
	В мирное время укрытие находится в постоянной готовности к укрытию пожарной техники.

	10
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружений *
	Не предусматриваются.

	11
	Требование по обеспечению пожарной безопасности *
	В соответствии с требованиями гл. 10* 
СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008, нормативно-технических документов в области пожарной безопасности.

	12
	Дополнительные требования к укрытию*
	Предусмотреть отопление.
Предусмотреть открытие защитных ворот, как с помощью электропривода, так и вручную.

	13
	Рекомендации по применению строительных конструкций и экономических проектных решений *
	Все несущие конструкции укрытия принять из монолитного железобетона.
Укрытие для пожарных машин разрабатывается по индивидуальному проекту.

	14
	Требование по маскировке и легенде прикрытия
	Не регламентируется


*Разделы подлежащие переработке и уточнению
ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:
         От организации - заказчика:				От проектной организации:
	Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС

Заместитель директора             
В.Г.Рябцев

Руководитель проекта
С.П.Щербаков
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	Приложение 2

	
	
	
	К техническому заданию
по договору №__________________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
Заказчик

Директор НТЦ АТР

	
	
	___                  В.К. Вуколов 
 «_____»___________2012 г.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯПРОЕКТИРОВАНИЯ
Наименование работы:
«Разработка типового проекта защитного укрытия пожарной техники на атомной станции»
Разрабатываемый типовой проект:
«Типовой проект защитного укрытия пожарной техники на атомной станции»
Объекты типового проектирования:
Защитное укрытие пожарной техники на атомной станции.
Технические требования
При подготовке задания на проектирование по каждому объекту Исполнитель должен обосновать и определить следующие исходные данные для типового проектирования:
количество оперативного и вспомогательного персонала (Nп)*, находящегося на объекте при аварийном реагировании;
количество укрываемых на объекте (Nу)* при аварийном реагировании (помимо оперативного и вспомогательного персонала);
коэффициент защиты по степени ослабления внешнего излучения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 (Кз)*;
размеры* и конфигурация объекта;
категория сейсмостойкости в соответствии с нормами НП-031-01 (Ксейсм)*;
категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность и обеспечения функционирования размещаемого в нём оборудования и систем в соответствии с нормами ПиН АЭ-5.6  (КАЭ-5.6)*;
продолжительность пребывания укрываемых на объекте (Та)
величина избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  (Рф);
интенсивность максимального расчётного землетрясения в соответствии с НП-031-01 (МРЗ);
иные исходные данные, имеющие существенное значение для типового проектирования объектов.


	Заместитель директора НТЦ АТР по производству
	
                                В.Г. Рябцев
 «_____»_____________2012 г.





	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	
	
	
	
	
	к Договору №__________________

	
	
	
	
	
	от ______________  2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	«Разработка типового проекта защитного укрытия пожарной техники на атомной станции»



	Номер позиции
	Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители)
	Срок выполнения:
начало, окончание
 (Число. Месяц. Год)
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость этапа
без НДС, руб.
	Процент НДС

	
	
	
	начало
	окончание
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разработка  материалов для задания на проектирование по объекту проектирования. Участие в согласовании задания на проектирование в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и органах МЧС.
Разработка проектной документации по разделу:
· Архитектурные решения

	
	30.08.2012
	15.12.2012
	Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура;
Материалы для задания на проектирование;
Проектная документация
	ХХ,00
	18

	
	Разработка проектной документации по разделам:
· 	Конструктивные и объемно-планировочные решения
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
- подраздел «Система водоснабжения»; 
-  подраздел  «Система водоотведения»; 
- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
(Конструктивные решения; отопление, вентиляция, кондиционирование; водопровод, канализация)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка проектной документации по разделам:
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, технические решения по системам Аварийного центра:
- подраздел «Система электроснабжения»;
- подраздел «Сети связи»; 
- подраздел «Система газоснабжения»; 
- подраздел «Технологические решения».
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
· Смета на строительство объектов капитального строительства;
· Пояснительная записка к сметной документации
(Электроснабжение помещений; связь и сигнализация; автоматизация управления  технологическими процессами; организация строительства)
	
	01.01.2013
	30.03.2013
	Акт; счет-фактура;
Проектная документация
	ХХ,00
	18

	3
	Согласование проектной документации при её рассмотрении для получения одобрения государственной экспертизы и согласования с органами МЧС. Доработка проектной документации по результатам её согласования.
	
	30.03.2013
	30.06.2013
	Акт; счет-фактура;
Доработанная проектная документация
	ХХ,00
	18

	Итого:
	ХХ,00
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	
	
	
	Директор НТЦ АТР

	
	
	
	

	____________________________
	
	
	__________________________

	______________________
	
	
	_______________ В.К. Вуколов

	
	
	
	

	«_____» ______________2012 г.
	
	
	«_____» ____________  2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	М.П
	
	
	М.П


[bookmark: _GoBack]
85

94
