	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку токарных станков с ЧПУ и контршпинделем с комплектом оснастки и инструмента,
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31300184084
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 130307/0498/015,

                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № АВ 19553:
Вопрос: 

Прошу разъяснить несоответствие между требованиями к параметрам пробной детали,  подлежащей изготовлению на станках при проведении сдачи – приемки токарных станков с ЧПУ и контршпинделем с комплектом оснастки и инструмента после монтажа и пуско-наладки,  согласно раздела 6 «Требования к сдаче – приемке станка» Технических требований № 501-Пр-86 закупочной документации, длина которой должна составлять согласно прилагаемому чертежу 4478мм и диапазоном обработки станка при максимальной возможной длине обработки детали 1000-1500мм.

Ответ: 
      Сообщаю, что обработка заявленной детали предполагает ее ступенчатую обработку на участке длиной 1000-1500 мм. с последующим перемещением на следующий участок обработки при помощи контршпинделя.

Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

