ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
г.Нижний Новгород






«____»____________ 2015г.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП») в лице президента Лимаренко Валерия Игоревича, действующего на основании Устава; именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _________________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые далее по тексту «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
В рамках Договора Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами выполнить работы по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – Работы)  на объектах Заказчика:
1.1.1. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3;
1.1.2. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы –1/37 
1.1.3. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород ул. Ошарская д. 40.

          1.2 Объем и содержание Работ определяются Техническими заданиями (Приложения № 1,2,3) и Локальными сметными расчетами (Приложения № 4,5,6). Документы, указанные в данном пункте являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Срок выполнения работ 24 (двадцать четыре) месяца: 

       начало производства Работ: с момента заключения договора;
       окончание Работ – 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения Договора.
2.   ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполненных Работ указанных в п.1.1. Договора определяется локальными сметными расчетами цен на техническое обслуживание систем (Приложения № 4,5,6) и составляет ______________________ руб., из расчета в месяц ___________________ руб.
2.2. Исполнитель обязуется выполнить с надлежащим качеством и в срок весь объем Работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставлять ежемесячно Акт сдачи-приёмки выполненных работ (не позднее 25 числа текущего месяца), счет-фактуру оформленную в соответствии с законодательством РФ. 

 Все обоснованные претензии Заказчика к качеству произведенных Работ должны быть переданы Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

2.3.
Оплата производится ежемесячно. За надлежащее выполнение в отчетном месяце Работ Заказчик обязуется оплатить Работы на основании счета, выставленного на сумму ежемесячной стоимости Работ, предусмотренной в п. 2.1., в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ за соответствующий месяц. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета плательщика.

3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Исполнитель проводит ежемесячные плановые регламентные Работы в соответствии с РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 123 ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.2.
Работы производятся с использованием расходных материалов, КИП и инструментов Исполнителя.

3.3.
Исполнитель самостоятельно организует всю Работу по исполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
3.4 
Производство дополнительных Работ, внеплановые обследования, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, а также проведение работ по устранению аварий и повреждений оборудования (вследствие неправильной эксплуатации данного оборудования Заказчиком), Исполнитель может выполнять на основании заявки Заказчика, по Дополнительному соглашению, подписанному Сторонами, с оформлением сметы по дополнительным работам, ремонту.
3.5.
Исполнитель обязуется:

3.5.1.
Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала плановых Работ, в соответствии с  Графиком проведения технического обслуживания, (Приложение №7) предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав). Согласовать с Заказчиком конкретную дату проведения Работ на объектах.  
3.5.2.
Прибыть для устранения возникших неисправностей по вызову Заказчика в согласованный с Заказчиком срок.

3.5.3.
Привлекать для выполнения Работ высококвалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку и гарантировать высокий профессиональный уровень их выполнения.

3.5.4.
Предоставить Заказчику копии Лицензий (Приложение №8) на право выполнения указанных Работ.

3.5.5.
Подчиняться внутреннему распорядку, режиму и правилам, действующим на территории Заказчика.

3.5.6.
Соблюдать все правила и инструкции по обеспечению пожарной безопасности и безопасности труда на территории Заказчика при выполнении работ по настоящему Договору.

3.5.7.
Все проведенные Работы фиксировать в Журналах регистрации работ.

3.5.8
Исполнитель в полном объеме несет ответственность за выполнение правил охраны труда и техники безопасности, как своих сотрудников, так и представителей субподрядных организаций.

3.5.9 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение  5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, предоставленные Исполнителем в рамках закупочной процедуры, являются полными, точными и достоверными.
При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме Приложения №9 с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу,  Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.
Исполнитель  и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой второй части Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное или неполное предоставление сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявлением Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
3.6.
Заказчик обязуется:
3.6.1. Осуществлять эксплуатацию систем пожарной сигнализации в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» РД 78.145-93.
3.6.2. Для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии Систем назначить:

-лиц, ответственных за эксплуатацию;

-оперативный (дежурный) персонал.
3.6.3.
Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

3.6.4.
Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию и иную информацию, необходимые для выполнения Исполнителем Работ по Договору. 
3.6.5.
Обеспечить доступ Исполнителя на объекты Заказчика
3.6.6.
Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ не позднее 10 (десяти) дней после его предоставления Исполнителем или предоставить письменный мотивированный отказ. Устранение недостатков Исполнитель осуществляет за свой счет в установленный Заказчиком срок. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причинённые таким нарушением убытки.

4.2.
В случае нарушения Исполнителем установленных сроков проведения Работ и сроков устранения недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) в день от стоимости работ.

4.3.
Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. (далее – штрафные санкции), за нарушение обязательств любой из сторон по Договору могут быть применены сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного стороной, чьи права нарушены, стороне, нарушающей обязательства; возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью стороны, чьи права нарушены.

5.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, наводнением, землетрясением, войной, принятием новых постановлений государственных и правительственных органов и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно препятствуют исполнению настоящего Договора. При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
5.3.
В случае продолжения указанных обстоятельств свыше 30 (Тридцати) дней, каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при направлении другой Стороне письменного уведомления об этом. Такое уведомление направляется Стороной, желающей расторгнуть Договор, другой Стороне и считается действительным с момента получения другой Стороной.

5.4.
Не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем как на освобождающие от ответственности за исполнение договорных обязательств.

6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая гарантийные. 
6.2.
Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законом, с обязательным уведомлением другой стороны за 30 (Тридцать) дней до дня расторжения договора и указанием причины расторжения. При этом стороны производят соответствующие взаиморасчеты.

7. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВЕРКИ С КОНТРАГЕНТОМ

7.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку   расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

7.2. Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки   расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 10 к настоящему соглашению в 2-х экземплярах.  

7.3. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.
Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи ним, решаются путем переговоров.

8.2.
Несчастные случаи, происшедшие с работником Исполнителя на территории или объекте Заказчика, расследуются совместно Исполнителем и Заказчиком.

8.3.      В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд  Нижегородской области. 

9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон в установленном порядке.

9.2.
Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих адресов и/или платежных реквизитов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения.

9.3.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.4.
Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5.
Во всём, специально не оговорённом настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


9.6. Исполнитель обязуется представить Заказчику  не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Исполнителем представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;
копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется  копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
9.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае непредставления Исполнителем документов, перечисленных в пункте 9.6. настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 
10.
ПРИЛОЖЕНИЯ

· Приложение №1. Техническое задание на выполнение работ по техническому  обслуживанию системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3.
· Приложение №2. Техническое задание на выполнение работ по техническому  обслуживанию системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре . Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37.

· .Приложение №3. Техническое задание на выполнение работ по техническому  обслуживанию системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород ул. Ошарская д. 40.
· Приложение №4. Локальный сметный расчет «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3».
· Приложение №5 Локальный сметный расчет «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37».

· Приложение №6 Локальный сметный расчет «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание АО «НИАЭП» г. Нижний Новгород ул. Ошарская д.40».
· Приложение №7. График проведения технического обслуживания
· Приложение №8. Копии лицензий.
· Приложение №9. Сведения о собственниках.
· Приложение №10. Акт сверки расчетов.

11.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Исполнитель:
	Заказчик:

	
	АО «НИАЭП»

	
	Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3

Почтовый адрес: 603006, г. Нижний

Новгород, пл. Свободы, д. 3

	
	ИНН 5260214123, КПП 525350001

	
	Р/сч 40702810200000002518 в НФ

«ГАРАНТИЯ» ОАО «АКБ

СаровБизнесБанк» БИК  042282710

	
	К/сч 30101810400000000710

Тел. 433-34-24, факс: 211-06-04, 419-84-90

	
	e-mail: niaep@niaep.ru

	
	

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Исполнителя:

_________________  /__________/
«____» _________________ 2015 г.
	От Заказчика:

_________________   /___________/

«____» _________________ 2015 г.


Приложение №1 

                                                                           к договору № _____ от «_____» ___________ 2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.



1. Объект: 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в зданиях АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3).


2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 007003215



3. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в:

- административном здании АО «НИАЭП», 6 – 4 этажей (подвальные и цокольные этажи), защищаемая площадь 19800 м. кв.

- здании гаража, 1 этаж, защищаемая площадь 144 м. кв. 

- здании ОТО, 2 этажа, защищаемая площадь 232 м.кв.

Общая защищаемая площадь объекта: 20 176 м.кв. 



4. Наименование выполняемых работ: 

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 


5. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

6. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл Свободы-3. СОУЭ выполнена на основе оборудования «Inter-M» в административном здании 3-го типа, в зданиях гаража и макетной мастерской 2-го типа, с автоматическим включением по сигналам от системы ПС. Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.



7. Общие требования к выполняемым работам: 


ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.


Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 


ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.


Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.


Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 



8. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 


Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.


Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.



9. Требования к качеству выполняемых работ:


Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 



10. Требования по приемке выполненных работ:


Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.



11. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания выполнения Работ.


12. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.


13. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Исполнитель                                                                                             Заказчик

____________                                                                                            АО «НИАЭП»

____________ /_________/                                                                     _____________ /_________/
«_____»________________ 2015г                                                           «____» ___________ 2015г

Приложение 1к Приложению №1
                                                                           к договору № _____ от «_____» ___________ 2015г

Перечень оборудования для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и помещениях АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Кол-во


	1
	Сервер «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	УРМ «Орион-Про» (компьютер в сборе с установленным ПО)
	Шт.
	4

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М»
	Шт.
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный 4 луча сигнализации, ППКОП "С2000-4", вер. 2,04
	Шт.
	1

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П» SMD
	Шт.
	16

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» вер.1.00
	Шт.
	1

	7
	Блок индикации "С2000-БИ" SMD
	Шт.
	4

	8
	Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп. 01»
	Шт.
	4

	9
	Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ"
	Шт.
	10

	10
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ
	Шт.
	1174

	11
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А1
	Шт.
	128

	12
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1С-А3
	Шт.
	12

	13
	'Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1
	Шт.
	2

	14
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ
	Шт.
	11

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Шт.
	110

	16
	Аттенюатор АТТ-03
	Шт.
	299

	17
	Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01
	Шт.
	17

	18
	Резервированный источник питания РИП-12 RS (версия ПО - v.1.02)
	Шт
	1

	19
	Зарядное устройство РВ-9207А
	Шт.
	1

	20
	Блок контроля и распределения питания PD-9359
	Шт.
	1

	21
	Двухканальный усилитель мощности РА-9336
	Шт.
	2

	22
	Блок автоматического контроля линии Т-6220
	Шт.
	1

	23
	Соединительный терминал ТВ-9116
	Шт.
	1

	24
	Блок аварийной комутации RG-9116
	Шт.
	1

	25
	Блок аварийной автоматики ES-9116
	Шт.
	1

	26
	Матрица контроля приоритета РХ-9116
	Шт.
	1

	27
	Селектор зон PS-9116i
	Шт.
	1

	28
	Блок тревожной сигнализации ЕР-9216
	Шт.
	1

	29
	Блок цифровых сообщений ROXTON VFM-60R
	Шт.
	1

	30
	Предварительный усилитель-микшер РР-9214
	Шт.
	1

	31
	Автоматический вентилятор PF-9302
	Шт.
	1

	32
	Шлейф сигнализации
	Шт.
	224

	33
	Радиоизвещатель пожарный комбинированный ИП 21210/10110-1-А1, "Аврора-ДТР"
	Шт.
	6

	34
	Радиоизвещатель пожарный ручной, ИПР 51310-1, "ИПР-Р"
	Шт.
	2

	35
	Извещатель дымовой ДИП-45
	Шт.
	205

	36
	Источник бесперебойного питания 220В, APS Smart UPS
	Шт.
	5


Исполнитель                                                                                    Заказчик

____________                                                                                   АО «НИАЭП»

____________ /_________/                                                                   _____________ /_________/
«_____»________________ 2015г                                                           «____» ___________ 2015г

Приложение 2 к Приложению №1
к договору № _____ от «_____» ____________ 2015г

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.


Исполнитель                                                                                             Заказчик

____________                                                                                            АО «НИАЭП»

____________ /_________/                                                                  _____________ /_________/
«_____»________________ 2015г                                                            «____» ___________ 2015г
 Приложение №2 

                                                                           к договору № _____ от «_____» ___________ 2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.



 1. Объект: 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37).



2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 4 этажа (подвальный и чердачный этажи). Общая защищаемая площадь объекта: 4 605 м.кв. 


3. Наименование выполняемых работ: 

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 



4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ПС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня для хранения и выдачи информации. Основные сигналы о работе системы ПС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании АО «НИАЭП» пл. Свободы-3. СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Inter-M». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.



6. Общие требования к выполняемым работам: 


ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.


Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 


ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.


Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.


Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 



7. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 


Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.


Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.



8. Требования к качеству выполняемых работ:


Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 



9. Требования по приемке выполненных работ:


Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.



10. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания выполнения Работ.


11. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.


12. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.

Исполнитель                                                                                             Заказчик

____________                                                                                            АО «НИАЭП»

____________ /_________/                                                                     _____________ /_________/
«_____»________________ 2015г                                                           «____» ___________ 2015г

Приложение 1к Приложению №2
к договору № _____ от «_____» ____________ 2015г

                            Перечень оборудования для проведения регламентных работ по 
техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 1/37.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Кол-во

	1
	УРМ «Орион-Про» (ПК с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	Клавиатура пользователя «С 2000-К»
	Шт.
	1

	3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П» SMD 
	Шт.
	8

	4
	Блок  индикации "С2000-БИ" 
	Шт.
	3

	5
	Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ»
	Шт.
	4

	6
	Преобразователь интерфейса «С 2000 ПИ»
	Шт.
	3

	7
	Цифровой усилитель мощности РА-612-1
	Шт.
	1

	8
	Автоматическое зарядное устройство РВ-607-1
	Шт.
	1

	9
	Контроллер системы оповещения ECS-616-1
	Шт.
	1

	10
	Блок контроля трансляционных линий SC-624
	Шт.
	1

	11
	Аттенюатор АТТ-03
	Шт.
	72

	12
	Извещатель пожарный дымовой ИП-212- 45
	Шт.
	459

	13
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ
	Шт.
	36

	14
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2С-А-1
	Шт.
	74

	15
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1
	Шт.
	7

	16
	Источник резервированного питания РИП-12-RS
	Шт.
	10

	17
	Источник бесперебойного питания  APS Back UPS 800VA 230V
	Шт.
	1

	18
	Шлейф сигнализации
	Шт.
	83


Исполнитель                                                                                             Заказчик

____________                                                                                            АО «НИАЭП»

____________ /_________/                                                                    _____________ /_________/
«_____»________________ 2015г                                                           «____» ___________ 2015г
Приложение 2 к Приложению №2

к договору № _____ от «_____» ____________ 2015г

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.
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 Приложение №3 

                                                                           к договору № _____ от «_____» ___________ 2015г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию

систем пожарной сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре.



 1. Объект: 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) в арендованном административном здании АО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород ул. Ошарская-40).



2. Характеристика объекта: Системы ПС и СОУЭ в административном здании  АО «НИАЭП», 5 этажей (цокольный этаж и подземная парковка). Общая защищаемая площадь объекта: 6 560 м.кв. 



3. Наименование выполняемых работ: 

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ПС и СОУЭ) находящихся в зданиях АО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 



4. Источник финансирования: собственные средства АО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:
В здании установлена автоматическая адресная система ПС на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид». Система ПС имеет отказоустойчивую архитектуру с организацией кольцевой структуры шлейфов и интерфейса с возможностью работы в виде лучей  при обрыве кольцевого шлейфа. Сигналы о работе системы ПС передаются на центральный пост охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) пом. № 1-27 в цокольном этаже . Речевая СОУЭ 3-го типа выполнена на основе оборудования «Танго» производства ЗАО «НПО»Авангардспецмонтаж», световые оповещатели и указатели направления движения серии «АСТО». Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ПС и СОУЭ приведен в Приложении 1.



6. Общие требования к выполняемым работам: 


ТО и ППР систем ПС и СОУЭ находящихся в здании АО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком годовой график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ.


Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ПС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР). 


ТО и ППР предусматривает поддержание систем ПС и СОУЭ установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.


Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ПС и СОУЭ включает в себя:

- проведение плановых работ в соответствии с регламентом ТО;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- внеплановое устранение неисправностей при возникновении аварийных ситуаций;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации,

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.


Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств. 



7. Порядок и требования к выполнению работ:

Проход сотрудников фирмы Исполнителя в АО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП-78-2-12 и «Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме». 


Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Исполнитель несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Проводимые Исполнителем Работы по ТО должны согласовываться с Заказчиком и не должны препятствовать работе подразделений  и сотрудников АО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ПС и СОУЭ препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 2 (два) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в АО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов АО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.


Во время проведения технического обслуживания систем ПС и СОУЭ работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики.



8. Требования к качеству выполняемых работ:


Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». 



9. Требования по приемке выполненных работ:


Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ПС и СОУЭ производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.



10. Срок гарантий:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания выполнения Работ.


11. Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ПС и СОУЭ, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.


12. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ПС и СОУЭ на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ПС и СОУЭ на 1 л. в 1 экз.
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Приложение 1 к Приложению №3
к договору № _____ от «_____» ____________ 2015г

Перечень оборудования для проведения регламентных работ 
по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в арендованном здании АО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, ул. Ошарская, д. 40.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

измерения
	Кол-во

	1
	Сервер «Орион-Про» (ПК с установленным ПО)
	Шт.
	1

	2
	Прибор управления, базовый блок «Танго ПУ-БП-8»
	Шт.
	1

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С 2000-М»
	Шт.
	1

	4
	Контроллер двухпроводной линии связи «С 2000-КДЛ»
	Шт.
	10

	5
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» 
	Шт.
	1

	6
	Усилитель мощности «Танго-ОП/ГР100»
	Шт.
	7

	7
	Прибор управления «Танго-ПУ/ЗК»
	Шт.
	4

	8
	Блок контроля и индикации «С2000-БКИ» 
	Шт.
	1

	9
	Блок индикации системы пожаротушения «С2000-БКИ»
	Шт.
	1

	10
	Блок контрольно-пусковой « С 2000-КПБ»
	Шт.
	6

	11
	Прибор управления «Поток-3Н»
	Шт.
	1

	12
	Адресный релейный блок «С 2000-СП2 исп. 02»
	Шт.
	71

	13
	Адресный восьмизонный расширитель «С 2000 АР-8»
	Шт.
	1

	14
	Извещатель пожарный дымовой ДИП- 34А-01-02
	Шт.
	505

	15
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А исп.02
	Шт.
	135

	16
	Источник резервированного питания ИРПА 124/2-12
	Шт.
	8

	17
	Источник бесперебойного питания  APS Smart UPS RT 1000VA RM 230V
	Шт.
	1
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Приложение 2 к Приложению №3
к договору № _____ от «_____» ____________ 2015г

Типовой регламент

технического обслуживания систем пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно

	5
	Профилактические работы 
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации.
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	Ежемесячно

	8
	Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про».
	Ежемесячно

	9
	Комплексная проверка работоспособности ИСО «Орион Про» в составе систем и средств противопожарной защиты объекта.
	Ежеквартально

	10
	Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем.
	По мере необходимости.

	11
	Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про».
	По мере необходимости.

	12
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	13
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в 3 года.
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Приложение №   7
   к  Договору №             от  «      »               2015 г.

	
	


График проведения технического обслуживания систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

 в АО «НИАЭП» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, 1/37, ул. Ошарская д.40.
	Тип приборов, технических средств, узлов, элементов
	Вид работ по регламентам
	2015 – 2017гг

	
	
	Дни месяца
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Приложение № 9

                                                                                                                                                                 к договору №              от «____»_____2015г              

                                                                                                                                      Форма

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Контрагент: 
                                                 наименование организации 

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_________________________________
___
/______________________________/










(Подпись уполномоченного представителя)


М.П.

	От Заказчика:
_________________  /                                         ./ 


подпись
	От Исполнителя:
_________________   / ____________/

подпись



Приложение № 10 

                                                                                                                                           к договору №              от «___»_______2015г.

Форма
                                        Исполнитель:                                                   Заказчик:

	От Заказчика:
_________________  /                                         ./ 


подпись
	От Исполнителя:
_________________   / ____________/

подпись



между





Главным бухгалтером  





Главным бухгалтером





Дата





Кредит





Документ





Дебет





Кредит





Сальдо начальное





Сальдо начальное по договору:





Итого оборот по договору:





Сальдо конечное по договору:





Сальдо начальное по договору:





Итого оборот по договору:





Сальдо конечное по договору:





Обороты за период





Сальдо конечное





Сальдо конечное развернутое





М.П.





Бухгалтер_________________________________________________________________(___________________)





Ответственный исполнитель (Куратор) по  договору__________________________________(____________________)





М.П.























По данным АО «НИАЭП»" 





По данным Организации2





Обороты за период











Сальдо конечное











Сальдо конечное развернутое











Итого оборот по договору:











Сальдо конечное по договору:

















Договор № 





Сальдо начальное по договору:























От Организации2





Руководитель организации





Руководитель организации





на ___.___.201__ задолженность в пользу  Организации 2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма 





прописью)





на ___.___.201_ задолженность в пользу Организации2 (АО «НИАЭП») (Сумма в рублях) руб. (Сумма 





прописью)





(_______________________)





(                                   )





(_______________________)





Главный бухгалтер





Главный бухгалтер





(                                   )





Итого оборот по договору:











Сальдо конечное по договору:











От АО «НИАЭП»"

































































Сальдо начальное





договор № 





Сальдо начальное по договору:











По данным 





 АО «НИАЭП»





, руб.





По данным 





Организация2





руб.





Документ





Дебет





Дата









































(наименование Организации 2)





(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)





(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)





с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за  





(указать период)





  и составлен акт о нижеследующем:





(наименование Организации 1)





(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)





(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)





с одной стороны, и Руководителем























Нами, Руководителем

















.. 

















(квартал, год) 





























за период:

















(наименование Организации 1)











(наименование Организации 2)





























АО «НИАЭП» 





и











Акт сверки расчетов №  (Форма)








