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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Смазка многоцелевая ЛИТОЛ-24 по ГОСТ 21150-87 ГОСТ 21150-87

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	           Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	          Отсутствуют.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Литол-24 - нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С , загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
	Характеристики

	Наименование показателя
	Норма

	Температура каплепадения, °С, не менее
	185

	Пенетрация при 25°С, 0,1 мм
	220-250

	Предел прочности при 20°С, Па
	500-1000

	Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более
	280

	Коллоидная стабильность, %, не более
	12

	 
Область применения
Многоцелевая смазка Литол-24 применяется для подшипников качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колёсных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т.п.
Работоспособна при температуре от -40°С до +120°С, кратковременно при температурах до +130°С.




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	        Отсутствуют.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отсутствуют

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	        Отсутствуют.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Отсутствуют. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик доставляет смазку по адресу: 674673, Забайкальский край, пром. зона 8,5 км
                                                        юго-восточнее г.Краснокаменска
                                                                         ООО «Автотранспортные перевозки»,

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	           При поставке смазки Поставщик предоставляет актуальные паспорта и сертификаты  качества на каждую ее партию.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Поставщик гарантирует Заказчику  поставку смазки согласно срокам и объемам, указанным в данном техническом задании.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	        Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	          Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что качество поставляемой смазки соответствует действующим в РФ нормативным документам, ГОСТ 21150-87.                                                
 




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	        Отсутствует. 



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	         Отсутствует.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Участник процедуры закупки, на момент поставки, должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Произвести поставку смазки в объеме 100 кг.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	         Отсутствуют.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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