Приложение №3
к извещению о проведении запроса ценовых 
котировок в электронной форме


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке 
регистрирующего прибора ДИСК 250-1221


1. Наименование поставляемого товара.
  1.1.  регистрирующий прибор ДИСК 250-1221
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО» 
2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не позднее 2010 года.
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

 Регистрирующий аналоговый прибор

	Условное обозначение приборов
	Быстродействие, с
	Время одного оборота диска, ч
	Регулирующее устройство

	ДИСК-250-1221
	16
	24
	релейное



2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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