ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку сплит-систем
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сплит-систем для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата производства должна быть не ранее ноября 2013 г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сплит система Toshiba RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES 

(или эквивалент)
	Мощностью 2.5(1.10-3.00) кВт.

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 0,75(0,26-0,97)

    Обогрев (кВт)                     не менее 0,86(0,20-1,20)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               не менее 245*730*185 и не более 255*745*200

    Вес нетто (кг)                     не более 8

    Расход воздуха                   не менее 522/576

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 40

    Наружный блок                 не менее 530*660*240

    Вес нетто (кг)                     не более 27

    Мощность компресс.(Вт) не менее 750

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от +15 до +43/от -10 до +24

	не менее

12 месяцев

	15
	к-т

	2
	Сплит система Toshiba RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES 

(или эквивалент)
	Мощностью 3.5(1.10-4.00) кВт. 

    ERR (охлаждения)              не менее 3,2 и не более 3,5

    СОР (обогрева)                   не менее 3,5 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,07(0,25-1,33)

    Обогрев (кВт)                     не менее1,13(0,17-1,48)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               275*790*225   +-5

    Вес нетто (кг)                     не более 10

    Расход воздуха                   не менее570/624

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 20

    Уровень шума (дБ)            не более 40

    Наружный блок                 550*780*290   +-5

    Вес нетто (кг)                     не долее 33

    Мощность компресс.(Вт) не менее 750

    Уровень шума (дБ)          не более 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от -10 до +46/от -15 до +24

	
	12
	к-т

	3
	Сплит система Toshiba RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES 

(или эквивалент)
	Мощностью 5,00(1.10-6.00) кВт.               

    ERR (охлаждения)              не менее 3,5 и не более 3,7

    СОР (обогрева)                   не менее 3,7 и не более 3,8

    Питание (В/фаз/Гц)            220-240/1/50

    Потребляемая мощ-ть:

    Охлаждение (кВт)              не менее 1,42(0,18-2,0)

    Обогрев (кВт)                     не менее 1,56(0,14-1,70)

    Класс энерг. эффект.

    Охлаждение/обогрев          А/А

    Габаритные размеры:

    Внутренний блок               320*1050*243    +-5

    Вес нетто (кг)                     не более 13

    Расход воздуха                   не менее 954/990

    Мощность вент-ра(Вт)      не менее 30

    Уровень шума (дБ)            не более 44

    Наружный блок                 550*780*290     +-5

    Вес нетто (кг)                     не менее 39

    Мощность компресс.(Вт) не более 1100

    Уровень шума (дБ)          не менее 50

    Температурные режимы

    охл./обогр. (С)                  от -10 до +46/от -15 до +24
	
	10
	к-т


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней после получения продукции Заказчиком (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкции по эксплуатации и/или паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с даты подписания договора. Окончание поставки: в течение 10 дней с даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения ОМТО                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________Д.А. Бухтояров
