	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-123.11: «Ростовская АЭС. Блоки №№ 3,4. Расчетно-опытное подтверждение технических характеристик опытного образца фильтрующего модуля типа ОП196.00.00.00, устанавливаемого в баке-приямке ГА-201, при работе с базальтовым супертонким волокном»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

1.1 Настоящее техническое задание содержит исходные данные и требования для проведения приемочных испытаний опытного образца фильтрующего модуля 
(ФМ) ОП196.00.00.00, состоящего из коллектора и двух фильтрующих элементов 
(ФЭ) ОП196.01.00.00, при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006 и теплоизоляции, состоящей из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по
ТУ21-23-299-2006 с супертонким стекловолокном по ТУ 5953-159-05786904-00.

1.2 Целью испытаний является определение технических характеристик опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по 
ТУ21-23-299-2006 и теплоизоляции, состоящей из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006 с супертонким стекловолокном по 
ТУ 5953-159-05786904-00.

Испытания необходимы для подтверждения пропускной способности фильтрующего модуля ОП262.01.00.00.00, состоящего из 32 ФЭ ОП196.01.00.00 при расходе 1650 м3/ч, закладываемого в проект аварийной системы безопасности энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС, при фильтрации указанных выше растворов.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ЗАКАЗЧИК

2.1.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.2.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.3.1 Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и календарным планом к договору.

2.4 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.4.1 По окончании работ исполнитель должен представить заказчику следующую документацию:

- пояснительная записка, включающая описание конструкции ФМ, стенда, исходных данных, в том числе расчетное обоснование работоспособности ФМ ОП262.01.00.00.00 при температуре фильтруемой среды до 150°С при работе с теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006;

- аннотационный отчет по результатам предварительных испытаний, содержащий описание процедур проведения испытаний опытного образца ФМ ОП196.00.00.00, полученные результаты, выводы и рекомендации по оптимизации конструкции фильтрующих модулей ОП262.01.00.00.00 в зависимости от типа применяемой изоляции в обеспечение необходимых характеристик изложенных в п.3 данного ТЗ;

- аннотационный отчет по результатам приемочных испытаний, содержащий описание процедур проведения испытаний опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 с учетом применения рекомендаций по результатам предварительных испытаний;

-конструкторская документация на ФМ ОП262.01.00.00.00, учитывающая рекомендации по оптимизации конструкции (при необходимости такой оптимизации) ФМ в зависимости от типа применяемой изоляции в обеспечение необходимых характеристик изложенных в п.3 данного ТЗ;
- протоколы и акты приемочных испытаний, утвержденные Ростовской АЭС;

2.4.2 Исполнитель до начала испытаний должен разработать Программу и методику испытаний и согласовать ее с ОАО «НИАЭП» и Ростовской АЭС в соответствии с календарным планом к договору.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1 Исходными данными при испытаниях опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 являются:

- температура раствора фильтруемой среды в диапазоне °С…………(от 60 до150)±5,0

- содержание борной кислоты, г/дм3………………………………………….16-20

- рН………………………………………………………………………………от 7 до 10

- расход через один фильтрующий элемент, м3/час………………………….51,5±1,0

- расход через фильтрующий модуль, м3/час…………………..…………….1650±1,0

- максимальный перепад давления (∆Р), МПа, не более……………………..0,03

- вес теплоизоляционного материала на один ФЭ, кг, не менее……………..22

- время работы ФЭ, ч, не менее………………………………………………...72

- давление абсолютное при проведении испытаний, МПа…………… …….0,49 

-разрушенная теплоизоляция из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006

- смесь базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006 с супертонким волокном по ТУ 5953-159-058786904-00, пропорция………………50 на 50

- плиты мягкие минераловатные на синтетической связке марки П75 толщиной 60 мм;

- картон ТЗК-2 на основе супертонких базальтовых волокон толщиной   5 мм плотностью 300 кг/м3;

- пленка полиэтиленовая толщиной 0,2 мм марки СТ;

- лента полиэтиленовая с липким слоем шириной 50 мм, толщиной 0,1 мм;

- лента для электропромышленности (киперная) ЛЭ-20-30.

3.2 Требования к проведению испытаний должны быть изложены в программе и методике испытаний, согласованной с ОАО «НИАЭП» и Ростовской АЭС.

3.3 Стенд для испытаний ФМ ОП196.00.00.00

3.4 Испытания опытного образца ФМ ОП196.00.00.00 должны проводиться приемочной комиссией в 2 этапа на каждом из указанных выше растворов:

- 1 этап - предварительные испытания;

- 2 этап – приемочные испытания.

Приемочную комиссию формирует и утверждает заказчик – ОАО «НИАЭП».

3.5 Все мероприятия, проводимые исполнителем по подготовке и проведению испытаний, в том числе создание стенда, обеспечивающего требуемые параметры испытаний, а также обеспечение наличия у исполнителя к моменту начала испытаний опытного образца фильтрующего модуля ОП196.00.00.00, наличия КД на модуль ОП196.00.00.00, входят в объем реализации работ по настоящему ТЗ и дополнительного финансирования не предусматривают.

3.6 Установка стенда должна максимально точно имитировать реальные условия работы фильтрующего модуля в баке приямке ГА-201.

4 СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

4.1 Результаты испытаний будут использоваться для обоснования надежности и характеристик работы фильтрующих модулей ОП262.01.00.00.00, спроектированных на базе ФЭ ОП196.01.00.00 при фильтрации раствора борной кислоты с разрушенной теплоизоляцией из базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006 и из смеси базальтового супертонкого волокна типа ТИБ по ТУ21-23-299-2006 с супертонким волокном по ТУ 5953-159-05786904-00.

4.2 По результатам проведенных испытаний должна быть подтверждена работоспособность фильтрующих модулей ОП262.01.00.00.00 при температуре фильтруемой среды до 150°С.

5 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Приемка производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с условиями договора.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

6.1 Результаты работы будут использованы для обоснования выбора конструкции фильтрующего устройства, устанавливаемого в системе аварийного расхолаживания первого контура внутри герметичной оболочки АЭС.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов ее выполнения
	Срок выполнения
	Отчетные материалы

	 
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	"Ростовская АЭС. Энергоблок 3,4 Техническое задание на расчетно-опытное подтверждение технических характеристик опытного образца фильтрующего модуля типа ОП196.00.00.00, устанавливаемого в баке-приямке ГА-201, при работе с базальтовым супертонким волокном
	 
	 
	 

	1.1
	Предоставление ПОКАС
	С момента заключения договора
	16.01.2012
	ПОКАС

	1.2
	Разработка программы и методики приемочных испытаний опытного образца фильтрующего модуля (ФМ) типа ОП196.00.00.00 ПМ и согласование с ОАО "НИАЭП", Ростовской АЭС
	С момента заключения договора
	16.01.2012
	Программа и методика приемочных испытаний, согласованная с ОАО "НИАЭП",  Ростовской АЭС

	1.3
	Организация и проведение предварительных испытаний опытного образца ФМ по типу ОП196.00.00.00 Разработка аннотационного отчета.Предоставление пояснительной записки, протокола и акта предварительных испытаний, аннотационного отчета
	С момента заключения договора
	27.03.2012
	Пояснительная записка.Протокол и акт предварительных испытаний. Аннотационный отчет.  

	1.4
	Организация и проведение приемочных испытаний опытного образца ФМ по типу ОП196.00.00.00 Разработка аннотационного отчета.Предоставление протокола и акта приемочных испытаний, аннотационного отчета
	С момента заключения договора
	27.04.2012
	Протокол и акт приемочных испытаний. Аннотационный отчет.  

	1.5
	Предоставление конструкторской документации на ФМ ОП262.01.00.00.00, учитывающей рекомендации по оптимизации конструкции ФМ
	С момента заключения договора
	27.04.2012
	Конструкторская документация











































































































































































































































































































































































































































































































