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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Автобус ПАЗ-32053
	Тип кузова: несущий, вагонной компоновки; колесная формула 4*2; длина / ширина / высота 7000 / 2500 / 2960мм; база 3600мм; высота потолка в салоне 1962 мм; количество / ширина дверей 1/725 мм; общее число мест (в т.ч. Посадочных) 41 (25); минимальный радиус разворота 7,6м; масса снаряженная / полная - 4720 / 7705 кг; нагрузка на переднюю / заднюю ось, 2890 / 4815 кг; емкость топливного бака 105 л; мост - КААЗ; Рулевой механизм - МАЗ-64229 с гидроусилителем; Тормозная система: рабочая, стояночная, запасная; система отопления воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя;
	Шт.
	1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – в течение 4-х недель с момента заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемый Автобус должен быть обеспечен гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Автобуса. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев или 60 000 км пробега с момента подписания накладной Торг-12.
4. Требование к упаковке: Автобус поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Автобуса на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Автобус должен быть обеспечен  комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

[bookmark: _GoBack]6. НМЦ:  1 035 000 руб., в т. ч. НДС 18%.

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

