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ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование закупаемой продукции: Головки датчиков температуры по конструкторской документации 427.06.03-05 и 427.06.03-08
ОКДП 2890000
ОКВЭД 28.40.1
2. Назначение: Изделия используются  для изготовления термопреобразователей, предназначенных для термоконтроля теплоносителя и металлоконструкций оборудования атомных станций и в других отраслях народного хозяйства (общепромышленного применения).
3. Количество: 
Головки датчиков температуры по конструкторской документации 427.06.03-05 – 400 штук
Головки датчиков температуры по конструкторской документации 427.06.03-08 – 600 штук
4. Требования к изделию:
Головка должна соответствовать требованиям чертежа  427.06.03 СБ (чертеж прилагается)
5. Требования к материалу:
5.1. Материал (сталь 12Х18Н10Т), используемый для изготовления изделий, должен быть стоек к межкристаллитной коррозии по методу АМУ ГОСТ 6032-2003; 
5.2. Должен соответствовать требованиям чертежей на изделия:
винт  427.06.03.001,  
крышка 427.06.004,  
прокладка 427.06.002,  
коробка 427.06.03.002,  
патрубок 427.06.03.003 (чертежи прилагаются на 8 листах, Приложение 1)
Наличие у Поставщика, Исполнителя сертификатов удостоверяющих качество материалов используемых при изготовлении изделий
6. Комплектация
В соответствии с требованиями конструкторской документации 427.06.03
7. Сопроводительная документация  товара:

Товарная накладная, счет-фактура, оригинал сертификата на изделия
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