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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	 Прямоугольный медный провод МULTOGAN 2000 MH,  DIN EN 60317-29, размер 5х2 мм.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не был восстановлен, в том числе не были восстановлены потребительские свойства. 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Изготовление и поставка материала  проводится в один этап.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	 DIN EN 60317-2

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	184460


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Материал предназначен для изготовления электротехнического оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Эксплуатация в радиоактивной среде.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Прямоугольный медный провод MULTOGAN 2000 MH размер 5х2 мм., DIN EN 60317-29, класс 2, тип W 210, с полиэстеровым глянцевым покрытием, класс нагревостойкости 200 градусов Цельсия, с удельным сопротивлением 0,01724 ОМ мм2/м, пробивное напряжение не менее 2.0 кВ, на 10 катушках К500 по 100 кг нетто, размещенных на паллетах в один ряд.
Допускается превышение объема поставки (по массе) не более 10 %.


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	            Все, используемые для изготовления материала  входящие компоненты должны соответствовать тре​бованиям, установленным в технологической документации на материал. Характеристики компонентов должны соответствовать распространяющимся на них нормативным и техническим документам и иметь сертификаты. 

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  
 Каждая упаковка продукции должна быть снабжена надежно закрепленным ярлыком и вложенной в упаковку этикеткой, которые указывают:
· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· условное обозначение продукции по EN;        
-  EN по которому изготовлена продукция.
· количество кг в барабане;
· номер партии и дата изготовления (месяц, год);
-
отметку (штамп) технического контроля о соответствии материала          

  требованиям  EN.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка продукции должна соответствовать требованиям DIN EN 60317-29 и обеспечить полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
  

	Сдача и приемка продукции производится одной партией  на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3, ОАО «НИИЭФА».
  В течении 7  рабочих дней с даты получения материалов проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей количество и комплектность продукции;
- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

   Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям, является основанием для возврата продукции. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик вместе с продукцией должен представить:

1.Накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру и другие документы  (по усмотрению       предприятия-изготовителя).
2.Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (поставщиком),  в  котором должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес предприятия- изготовителя и его товарный знак;

· условное обозначение продукции по EN;
· размеры и отклонения;
· номер ;

· количество кг в катушках;
· номер партии и (или) смены изготовления;

· дату изготовления (месяц, год);
       Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Покупателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	            Продукцию  следует хранить в крытых складских помещениях на    прокладках.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4-х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты  Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требований к обслуживанию не предъявляется.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологические требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Организация службы качества изготовителя должна соответствовать требованиям стандартов ISO серии 9000. 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставка аналогов допускается при условии предоставления поставщиком письменного согласования с внешним заказчиком -  FAIR GmbH, Дармштадт, Германия результатов экспериментальных исследований, подтверждающих работоспособность и надежность материалов в эксплуатационных ( радиационных) условиях установки FAIR. Основание – пояснительная записка.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции производится одной партией в объеме 1000 кг. Срок поставки 30 календарных дней с даты подписания договора.
Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с заказчиком.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	      Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов  с обязательным переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	  Оплата 100 % после получения продукции в течение 15 календарных  дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	      В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	818 723,34 рублей, в т. ч. НДС 18%
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