                         Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

 №  111010/0506/557
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ИЗВЕЩЕНИЕ  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
от 14.10.2011г. 
                                            Уважаемые участники данной закупки 
№ 111010/0506/557, извещение № 98/2834
                                                         Поставка датчиков давления.
Настоящим извещаем Вас о следующем изменении п. 4 
раздела II  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК»: 
Вместо:

4. Предмет договора:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	3
	Датчик АИР-20/М2/ДИ/160/11/АЗИ2/t2560/С05/0#1,0МПа/-/42/ШР14К1+/ (или эквивалент)
	ДИ - вид измеряемого давления (избыточное)

исполнение по материалам сталь 316L материал уплотнительных колец Витон
А3И2 - код исполнения корпуса - светодиодный индикатор, крышка с окном

t2560 - код климатического исполнения (-25+60 °С)

С05 - код класса  точности (для модели 160 и  диапазона

измерений 0…0,6МПа - точность ±0,5%)

0…0,6МПа - диапазон измерений

42 - код выходного сигнала - 4-20мА

ШР14 - код варианта электрического подключения

К1+ - код полярности питания - (К1+ - подключение датчиков типа Метран)




Следует читать:

4. Предмет договора: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	3
	Датчик АИР-20/М2/ДИ/160/11/АЗИ2/t2560/С05/0#1,0МПа/-/42/ШР14К1+/ (или эквивалент)
	ДИ - вид измеряемого давления (избыточное)

исполнение по материалам сталь 316L материал уплотнительных колец Витон
А3И2 - код исполнения корпуса - светодиодный индикатор, крышка с окном

t2560 - код климатического исполнения (-25+60 °С)

С05 - код класса  точности (для модели 160 и  диапазона

измерений 0…1МПа - точность ±0,5%)

0…1МПа - диапазон измерений

42 - код выходного сигнала - 4-20мА

ШР14 - код варианта электрического подключения

ДИ - вид измеряемого давления (избыточное)




Зам. генерального директора ОАО СХК                                                               Л.В.Романенко                           
