В ответ на поступивший запрос разъяснений по настоящему открытому запросу цен на право заключения договора на поставку противотаранных устройст сообщаем:
тип монтажа - заглубляемый, привод – электромеханический.
