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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Разработка плана ликвидации разлива нефтепродуктов (ПЛРН) на мазутном хозяйстве ЗАО «СГК»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Заполняется только в случае закупки комплексных услуг. 

	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Разработка «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на Мазутном хозяйстве ТЭЦ ЗАО «Саровская Генерирующая Компания».
Объект «Мазутное хозяйство ЗАО ТЭЦ «СГК» (г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 35) введен в эксплуатацию 31.12.1995. На объекте расположены: мазутонасосная станция, 3(три) резервуара типа РВС-10000 (объемом 10 тыс. тонн каждый) в обваловке, надземные эстакады технологических трубопроводов, автоматическая станция пенного пожаротушения (АППТ), приемно-сливное устройство с подземным железобетонным резервуаром (объем 1 тыс. тонн), подъездные ж/д пути, проходная. 
Мазут топочный марки М-100 по ГОСТ 10585-99 используется в качестве резервного топлива для паровых и водогрейных котлов, расположенных на объекте «Теплоэлектроцентраль» (г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31). 
Фактическое наличие мазута на момент составления ТЗ составляет 2,5 тыс. тонн.


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	План ликвидации разлива нефтепродуктов на мазутном хозяйстве – 1 план



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	План должен быть федерального уровня и соответствовать требованиям:
Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013),
постановления Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «Об утверждении Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», 
постановления Правительства РФ от 15.04.2002 №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 г. № 240, 
постановления Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов»,
приказа МЧС России от 28.12.2004 №621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (в ред. от 12.09.2012), 
приказа МПР РФ от 03.03.2003 №156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации».


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги должны быть оказаны качественно и в установленные сроки. 


	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В случае выявления замечаний по разработке ПЛРН в ходе его согласования Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, утверждения Главным управлением МЧС России по Нижегородской области и Заказчиком, их устранение осуществляется Исполнителем без дополнительной оплаты.


	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», возможна с согласия с Заказчика. 

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Не требуются

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46


	Подраздел 3.8 Специальные требования

	[bookmark: _GoBack]Не требуется



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	ПЛРН федерального уровня, согласованный Волжско-Окским управлением Ростехнадзора, утвержденный Главным управлением МЧС России по Нижегородской области и Заказчиком.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка оказанных услуг осуществляется после согласования ПЛРН Волжско-Окском управлением Ростехнадзора, утверждения Главным управлением МЧС России по Нижегородской области и Заказчиком, предоставления ПЛРН  Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и электронном носителе и подтверждается двусторонним актом.


	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	ПЛРН на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и электронном носителе в редактируемом формате.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПЛРН
	План ликвидации разлива нефтепродуктов



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	









































