«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. генерального  директора ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

______________ В.П. Тишков
«____» ____________  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение «Комплекса работ по приему, транспортированию радиоактивных отходов, хранению до переработки и кондиционирования, переработке и кондиционированию и  временному хранению.  Прием, транспортирование и дезактивация специальной одежды и средств индивидуальной защиты».
ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» в соответствии с  Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" от  21 ноября 1995 года № 170-ФЗ  осуществляет  деятельность в области использования атомной энергии. 
В порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997  года № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», предприятие имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:
 № СЕ-03-210-2875 от 11.04.2011 г. (срок действия до 30.04.2021) на эксплуатацию комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества. 
В  результате деятельности предприятия происходит накопление твердых и жидких РАО, которые необходимо вывозить на переработку и временное хранение, а также возникает необходимость в дезактивации спецодежды (ежемесячно) и хранении источников ионизирующего излучения.

1. [bookmark: _GoBack]Вывоз осуществля,ется с площадки № 1:
194021 С.Петербург, 2й Муринский пр. дом 28

2. Наименование выполняемых работ: 
2.1. Прием радиоактивных отходов РАО (далее – ТРО, ЖРО);
2.2. Транспортирование ТРО, ЖРО;
2.3. Переработка и кондиционирование ТРО, ЖРО;
2.4. Долговременное хранение РАО;
2.5. Прием, транспортирование и дезактивация специальной одежды и средств индивидуальной защиты;


3. Объем выполняемых работ:
3.1. Низкоактивные твердые радиоактивные отходы (ТРО) – 2,1 м3;
3.2. Среднеактивные твердые радиоактивные отходы (ТРО)- 3,5 м3;
3.3. Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) – 0,05 м3;
3.4. Дезактивация спецодежды -  200 кг;
3.5. Транспортирование РАО – 1200 км.

4. Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2013 г.

5. Технические требования Заказчика к выполнению работ: 
5.1. Исполнитель обязан иметь лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на выполнение работ, указанных в п.3  и п.4 технического задания.
5.2. Исполнитель обязан строго соблюдать действующие нормы и правила в области использования атомной энергии не ограничиваясь нижеперечисленными документами: СанПин 2.6.1.2523-09, «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами», СанПин  2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)», СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».
5.3. Исполнитель в обязательном порядке должен обладать собственными мощностями для временного, долговременного хранения РАО;
5.4. Исполнитель должен обладать собственными производственными мощностями по проведению процедуры переработки (кондиционированию) РАО (ЖРО и ТРО);
5.5. Исполнитель должен обладать собственным автомобильным парком специализированных машин для перевозки РАО (ЖРО и ТРО);
5.6. Исполнитель обязан обеспечить безопасность транспортирования РАО, от Заказчика до пункта долговременного хранения радиоактивных отходов специальным транспортом  и в сертифицированном транспортном упаковочном комплекте;
5.7. Исполнитель должен документально подтвердить квалификацию персонала (сертификаты, разрешения, допуски);
5.8. Передача третьим лицам выполнение работ, указанных в данном техническом задании, не разрешается.

6. Порядок приемки результатов работы: при завершении работ Исполнитель передает Заказчику следующие документы: акт выполненных работ, счет-фактуру, которые оформляются в 2-х экземплярах.

Начальная максимальная сумма работ по договору, включая НДС 
1 333 813,59 рублей.

Техническое задание составил:
Начальник ОТОиСС							А.П. Мочалов
Согласовано:
Главный инженер							В.Н. Шахрай 


