Приложение № 1А к спецификации № ____
Техническое задание
на приобретение трех автомобилей УАЗ 390945
или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара
1.1. Автомобиль УАЗ 390945-3 шт.. 
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.2. Автомобили УАЗ 390945-3шт.

Комплект поставки
	Тип  автомобиля
	Повышенной проходимости фермер бортовой

	Колесная формула
	4Х4

	Общее число мест для сиденья
	5

	Кузов

	Двигатель

	Бензиновый
	ЗМЗ-409

	Мощность двигателя
	112 л.с (82,5кВт)

	Тип двигателя
	Бензиновый

	Количество цилиндров
	4

	Расположение цилиндров
	Рядное

	Топливо
	Бензин АИ-92

	Трансмиссия

	Тип коробки передач
	Механическая

	Количество передач
	4

	Эксплуатационные показатели

	Объем топливного бака
	77л

	Максимальная скорость, км/ч
	140

	Расход топлива при 90км/ч, л/100 км
	12,0 л

	Размеры и масса

	Длинна, мм
	4820

	Ширина, мм
	1974

	Высота, мм
	2355

	Снаряженная масса, кг
	1985

	Полная масса , кг
	 3060

	База мм
	2550

	Тормоза и колеса

	Шины передние
	225/75R16

	Шины задние
	225/75R16

	Тормоза передние
	барабанные

	Тормоза задние
	барабанные




                               Технические требования к оборудованию:
Автомобиль должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм.
Двигатель: бензиновый;

Кабина водителя должна быть оборудована стеклоочистителями, обеспечивать незамерзание стекол и видимость при температуре окружающего воздуха до -40С, с двумя отопителями. Температура в кабине при температуре окружающего воздуха –40С должна быть не ниже +15С;
Тормозная система: оборудована рабочим и стояночным тормозами, обеспечивающими эффективное торможение во время движения и стоянки на уклонах не менее 20С;
Электрооборудование машины должно быть выполнено в пылезащитном исполнении. Автобус должен иметь фары для освещения, габаритные огни, указатели поворотов, звуковую сигнализацию, напряжение в сети 12В.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование является новым,  отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно Спецификации (приложения №1) к Договору поставки 
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Покупателю в апреле 2012г., согласно Спецификации к договору.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Произвести поставку  3 (трех)  автомобилей УАЗ 390995  или эквиваленита с комплектом  документации (паспорт ТС, инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части). 
6.2 Автомобиль должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием: 
- Комплект ЗИП;
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674,                г. Краснокаменск, Забайкальский край, ОАО «ППГХО».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2011-2012 г.
9.4. Запрещена поставка оборудования:
· б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
· после капитального или восстановительного ремонта;
· восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.
10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок 12 месяцев или 60 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию.





__________________                                                                                   _______________________
	              подписи сторон
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