7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора
по технической эксплуатации атомного флота
________________________ О.Э.Дарбинян
«____» _____________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка лакокрасочных материалов (номенклатурная группа 1.29 - Поставка лакокрасочных материалов для судоремонтных работ) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству продукции
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол.
	Ед.изм.

	1. 
	Краска Pilot 2 Std 257 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 6002 
	100
	л

	2. 
	Краска Pilot 2 Std 139 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 5012
	280
	л

	3. 
	Краска Pilot 2 Std Black (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 9005
	1500
	л

	4. 
	Краска Pilot 2 Std 49 Red (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 3011
	260
	л

	5. 
	Краска Pilot 2 Std 138 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL5003 
	60
	л

	6. 
	Краска Pilot 2 Std 256 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 3000
	80
	л

	7. 
	Краска Pilot 2 Std 258 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 1021
	160
	л

	8. 
	Краска Pilot 2 Std 439 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 2004
	80
	л

	9. 
	Краска Pilot 2 Std 456 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 7046
	100
	л

	10. 
	Краска Pilot 2 Std Yellow 2 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 1015
	380
	л

	11. 
	Краска Pilot 2 Std  White (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 9003
	2000
	л

	12. 
	Краска Pilot 2 Std 403 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 7044
	450
	л

	13. 
	Краска Pilot 2 Std 1148 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 1015
	200
	л

	14. 
	Краска Pilot 2 Std 2175 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на алкидной основе с сухим  остатком не менее  48% по объему. Цвет RAL 8015
	100
	л

	15. 
	Краска Pioner Primer red (или эквивалент)
	Антикоррозионный грунт на основе хлорполимера с сухим остатком не менее 43% по объему. Цвет красный.
	360
	л

	16. 
	Краска Pioner Primer grey (или эквивалент)
	Антикоррозионный грунт на основе хлорполимера с сухим остатком не менее 43% по объему. Цвет серый.
	360
	л

	17. 
	Краска Pioner Primer white (или эквивалент)
	Антикоррозионный грунт на основе хлорполимера с сухим остатком не менее 43% по объму. Цвет белый.
	200
	л

	18. 
	Краска Pioner Topcoat Black (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 9005
	700
	л

	19. 
	Краска Pioner Topcoat Std 149 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 7042 
	100
	л

	20. 
	Краска Pioner Topcoat Std 436 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 2002 
	120
	л

	21. 
	Краска Pioner Topcoat Std 256 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL  3000
	60
	л

	22. 
	Краска Pioner Topcoat Std 258 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 1021 
	40
	л

	23. 
	Краска Pioner Topcoat Std 257 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 6002
	280
	л

	24. 
	Краска Pioner Topcoat Std 138 (или эквивалент)
	Финишное покрытие на основе акриловой смолы с сухим остатком не менее 34% по объему. Цвет RAL 5000 
	60
	л

	25. 
	Краска Hardtop Flexi  gardenia (или эквивалент)
	Двухкомпонентное, эластичное полиуретановое покрытие с сухим остатком не менее 64% по объему. Цвет RAL 9001
	1500
	л

	26. 
	Краска Jotamastic 80 Green. (или эквивалент)
	Двухкомпонентное эпокси-мастик покрытие с сухим остатком не менее 80% по объему. Цвет RAL 6002

Не менее
	1600
	л

	27. 
	Краска Jotamastic 80 Grey (или эквивалент)
	Двухкомпонентное эпокси-мастик покрытие с сухим остатком не менее 80% по объему. Цвет RAL 7004


	600
	л

	28. 
	Краска Jotamastic 80 Off White (или эквивалент)
	Двухкомпонентное эпокси-мастик покрытие с сухим остатком не менее 80% по объему. Цвет RAL 9002 


	1200
	л

	29. 
	Краска Jotamastic 87 Red (или эквивалент)
	Двухкомпонентное, толерантное к поверхности эпоксидное покрытие серии Mastic с сухим остатком не  менее 80% по объему. Цвет RAL 3013. Для покраски цистерн питьевой воды. 


	2000
	л

	30. 
	Краска Balloxy HB Light Beige (или эквивалент)
	Двухкомпонентное покрытие на основе модифицированных эпоксидов с сухим остатком не менее 82% по объему. Цвет RAL 1001
	6000
	л

	31. 
	Краска Balloxy HB Light Green (или эквивалент)
	Двухкомпонентное покрытие на основе модифицированных эпоксидов с сухим остатком не менее 82% по объему. Цвет RAL 6018
	6800
	л

	32. 
	Краска Лак Spontan Varnish (или эквивалент)
	Прозрачный лак на уретан-алкидной основе с сухим остатком не менее 42% по объему
	150
	л

	33. 
	Грунт Alkyd Primer Grey (или эквивалент)
	Грунт на алкидной основе с сухим остатком не менее 52% по объему. Цвет RAL 7044 
	600
	л

	34. 
	Грунт Alkyd Primer Red (или эквивалент)
	Грунт на алкидной основе с сухим остатком не менее 52% по объему. Цвет RAL 3011
	600
	л

	35. 
	Грунт Jotacote Universal Grey 403 (или эквивалент)
	Двухкомпонентное эпоксидное финишное покрытие на основе высокомолекулярных смол с сухим остатком не менее 50% по объему. Цвет RAL 6032
	160
	л

	36. 
	Краска Hardtop Flexi Blue 599 (или эквивалент)
	Двухкомпонентное, эластичное полиуретановое покрытие с сухим остатком не менее 64% по объему. Цвет RAL 5012
	100
	л

	37. 
	Краска Hardtop Flexi White (или эквивалент)
	Двухкомпонентное, эластичное полиуретановое покрытие с сухим остатком не менее 64% по объему. Цвет RAL 9003 
	100
	л

	38. 
	Краска Interthane 990 Black (или эквивалент)
	Двухкомпонентная акрил-полиуретановая эмаль с сухим остатком не менее 57% по объему. Цвет RAL 9005
	20
	л

	39. 
	Краска Interthane 990 Carrbean blue (или эквивалент)
	Двухкомпонентная акрил-полиуретановая эмаль с сухим остатком не менее 57% по объему. Цвет RAL 5009
	20
	л

	40. 
	Краска Interthane 990 Tropical blue (или эквивалент)
	Двухкомпонентная акрил-полиуретановая эмаль с сухим остатком не менее 57% по объему. Цвет RAL 6034
	20
	л

	41. 
	Разбавитель Jotun Thinner № 7 (или эквивалент)
	Универсальный разбавитель для акриловых красок
	300
	л

	42. 
	Разбавитель Jotun Thinner № 17 (или эквивалент)
	Разбавитель для красок на эпоксидной основе
	1300
	л

	43. 
	Разбавитель Jotun Thinner № 10 (или эквивалент)
	Разбавитель для полиуретановых красок
	200
	л


3. Требования к комплектации продукции: в комплектации завода-изготовителя.
4. Требования к технической документации: поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5. Порядок формирования цены: в соответствии с проектом договора.
6. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с проектом договора.

7. Место поставки продукции: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки продукции:  вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с  28.06.2013г. по 15.07.2013г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема

