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Техническая часть
на поставку групп товаров, 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплект-ность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Метчик М  2-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A  (132150 M2) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	2
	3-4 недели
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем

	2
	Метчик М  3-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A  (132150 M3) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	2
	3-4 недели
	

	3
	Метчик М  4-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A  (132150 M4) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	4
	Метчик М  5-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A (132150 M5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	5
	Метчик М  6-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A (132150 M6) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	6
	Метчик М  8-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A (132150 M8) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	7
	Метчик М 10-6HX HSS/E маш. для скв.отв. V2A (132150 M10)
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	8
	Метчик М  2-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A  (135650 M2) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	9
	Метчик М  4-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A  (135650 M4) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	10
	Метчик М  5-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A  (135650 M5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	11
	Метчик М  6-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A  (135650 M6) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	12
	Метчик М  8-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A (135650 M8) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	13
	Метчик М 10-6H HSS/E маш. для глух.отв. V4A  (135650 M10) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	14
	Метчик М  2-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M2) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	15
	Метчик М  2.5-6H HSS/E ручной компл. 3 шт. (130400 M2,5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	16
	Метчик М  3-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M3) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	17
	Метчик М  4-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M4) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	18
	Метчик М  5-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	19
	Метчик М  6-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M6) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	20
	Метчик М  8-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M8) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	21
	Метчик М 10-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M10) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	22
	Метчик М 12-6H HSS/E ручной компл. 3 шт. (130400 M12) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	23
	Метчик М 16-6H HSS/E ручной компл. 3 шт.  (130400 M16) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	18
	3-4 недели
	

	24
	Метчик М  3-6HX HSS-PM маш. для скв.отв. HRX  (132420 M3) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	25
	Метчик М  5-6HX HSS-PM маш. для скв.отв. HRX  (132420 M5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	26
	Метчик М  6-6HX HSS-PM маш. для скв.отв. HRX  (132420 M6) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем

	27
	Метчик М  8-6HX HSS-PM маш. для скв.отв. HRX  (132420 M8) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	28
	Метчик М 10-6HX HSS-PM маш. для скв.отв. HRX  (132420 M10) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	29
	Метчик М  2-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX (135750 M2) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	30
	Метчик М  4-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX (135750 M4) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	31
	Метчик М  5-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX  (135750 M5) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	32
	Метчик М  6-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX  (135750 M6) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	33
	Метчик М  8-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX  (135750 M8) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	34
	Метчик М 10-6HX HSS-PM маш. для глух.отв. TIX (135750 M10) или аналог
	Garant (или эквивалент)
	импорт
	-
	Шт.
	-
	3
	3-4 недели
	

	                                                                                                                                                                                                                     Итого: 250 штук
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	     Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Маркировка должна быть на метчиках.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Метчики должны быть упакованы  в индивидуальную упаковку.

Упаковка  должна обеспечивать полную сохранность метчиков на весь срок их транспортировки с   учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:

- счет-фактура – 1 экз.;

- товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 экз.;

- сертификат соответствия системы менеджмента  (соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008) – 1 экз.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Самовывоз.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Специальных условий не требуется.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Специальных требований к обслуживанию нет


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Экологических требований нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Специальных требований по безопасности нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Метчики должны соответствовать требованиям стандарта ИСО 9001:2008


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Техническое сопровождение не требуется


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Совместно с поставкой метчиков поставщик обязан предоставить информацию о прохождении таможенного контроля и документы, подтверждающие оплату таможенных платежей и сборов.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Шт.
	Штуки


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	


5
6

