ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку серверных корпусов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка серверных корпусов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке корпуса должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 2 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Корпус 
	1) Формат корпуса: 19", 3U (величины фиксированы и не могут быть изменены)

2) Размеры: не менее 480 и не более 485 мм х не менее 677 и не более 680 мм х не менее 172 и не более 175 мм; 
3) Вес– не менее 32 и не более 34 кг;                           
4) Место под MB стандарта «E-ATX/SSI EEB v3.6 12"х13"»;                                        5) Дисковые отсеки: 

1хSlim DVD-Rom (внешние), 

1х3.5"/2.5" (внутренний), 

16х3.5" (внутренние с горячей заменой),

Количество дисковых отсеков и их формат – фиксированные величины и не могут быть изменены.

6) Охлаждение:

Не менее трех вентиляторов 120х120х38 (FAN-12038-HBR) и [сзади]  не менее двух 60х60х38 (FAN-6038-BR);

7) Корзины с серыми ручками;

8) БП 800Вт EPS 80+ [Silver] с резервированием (1+1) [PMBus]                                   9) Черный цвет.                                                                                                                   10) Возможность установить сзади 2x2.5" Хотсвап корзин;                                         11) Объем 0,19 кубометра.                                                                                                 12) Корзина 16х 3.5" SAS2/SATA3 (4x SFF-8087);                                                        13) Рельсы SR-28
	не менее 60 месяцев
	50
	шт.

	2
	Корпус
	1) Формат корпуса: 19", 4U (величины фиксированы и не могут быть изменены)

2) Размеры: не менее 480 и не более 485 мм х не менее 695 и не более 705 мм х не менее 130 и не более 132 мм;                                                                                                                            3) Вес– не менее 37 и не более 39 кг;                               
4) Место под MB стандарта «E-ATX/SSI EEB v3.6 12"х13"»;                                        5) Дисковые отсеки: 

1х3.5"/2.5" (внутренний), 

24х3.5" (внутренние с горячей заменой),

2х2.5"  (с горячей заменой) 

Количество дисковых отсеков и их формат – фиксированные величины и не могут быть изменены.

6) Охлаждение:
Не менее трех вентиляторов по центру  120х120х38 (FAN-12038-LowNoise) и опционально  [сзади]  не менее двух 60х60х38 (FAN-6038-BR);

7) Корзины с голубыми ручками;

8) БП 1010 Вт EPS 80+ [Silver] с резервированием (1+1) [PMBus]                                   9) Черный цвет.                                                                                                                  10) Возможность установить сзади 2x2.5" Хотсвап корзин;                                         11) Объем 0,22 кубометра.                                                                                                12) Корзина 24х 3.5" SAS2/SATA3 HDD [два 6G экспандера] (2x SFF 8087)              
13) рельсы SLR-2833-430-DS
	не менее 60 месяцев 
	8
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 6 недель с даты заключения договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Н.А. Ананьев
