
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 
на поставку программного обеспечения ANSYS – 1 комплект для  нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
1 Цель
1.1 Приобретение бессрочных лицензий на право использования программного обеспечения для ЭВМ для проведения расчетных и конструкторских работ. 
1.2 Получение услуг по технической поддержке и обновлению программного обеспечения. 
2 Требования к функциональным свойствам программ для ЭВМ 
Программное обеспечение должно охватывать широкий спектр решения физических задач. В области механики для получения точных ответов моделирование должно учитывать все взаимодействия между различными частями изделия, условий его  эксплуатации, используя линейные и нелинейные методики расчета. Программы должны иметь возможности выполнения динамических расчетов с учетом получения собственных частот и форм колебаний, гармонического анализа для определения отклика конструкции по времени, проводить линейные и нелинейные нестационарные динамические решения, а также спектральные расчеты и анализ случайных колебаний. Инженер должен иметь возможность моделировать любой тип геометрии, начиная от тонких гибких структур и заканчивая массивными деталями на основе типов элементов - балок, оболочек и объемных элементов, оценивать влияние каждого компонента конструкции на работу узла в целом с учетом различных типов контактных элементов, шарниров, пружин, демпферов и других специальных типов элементов. Должны учитываться геометрические нелинейности, большие деформации и нелинейная потеря устойчивости. Встроенная в программное обеспечение библиотека материалов должна позволять работать с любой моделью материалов - металлы, резины, пластики, стекло, пористые материалы, бетон, композиты и т.д. Для определения теплового состояния конструкции должна быть  обеспечена возможность моделирования теплопроводности, естественной и вынужденной конвекции, теплообмена излучением. Ожидается наличие возможности определения параметров трещиностойкости, усталостной долговечности, ползучести, ударостойкости конструкций при больших деформациях, распространения ударных волн в различных обработки металлов давлением и резанием. Программные модули должны иметь возможность моделирования горения газообразных, жидких и твердых топлив, детонации взрывчатых составов, ламинарных и турбулентных течений, многофазных потоков, теплообмена и фазовых переходов. 
Технологии программного обеспечения должны позволять объединить задачи теплообмена, гидрогазодинамики и механики деформируемого твердого тела в одну 
комплексную многодисциплинарную задачу. 
Программное обеспечение должно включать алгоритмы распараллеливания для ускорения расчетов. Для увеличения количества расчетных вариантов конструкции программное обеспечение должно содержать методы параметрической оптимизации. 
Расчетное программное обеспечение должно иметь прямой интерфейс передачи файлов с САD-системой, которая может решать такие задачи как: проектирование деталей сложной формы; работа с большими сборками; вариантное проектирование; сквозная параметризация сборок; конечно-элементный анализ и инженерные расчеты; работа с моделями, импортированными из других САD-систем и др. 
Исходя из требований к функциональным возможностям программного обеспечения для ЭВМ, представленных выше, а также учитывая, что в настоящее время РФЯЦ-ВНИИТФ уже использует тестовые лицензии программ ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, ANSYS AUTODYN Single Task, ANSYS DesignМodeler, ANSYS Extended Meshing, ANSYS Fatigue Module, ANSYS НРС Pack, закупаемое программное обеспечение должно быть от корпорации ANSYS.Inc. 
Так как закупаемые товары должны взаимодействовать с товарами, уже используемыми в РФЯЦ-ВНИИТФ, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому применение эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации "Росатом ", утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" от 07 февраля 2012 № 237. 
Пакет программ , удовлетворяющих требований к функциональным возможностям программного обеспечения для ЭВМ приведен в таблице 1. 









Таблица 1 - Требуемое программное обеспечение и техническая поддержка

	N 
п/п 
	Наименование товара 
	Количество 

	1 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS Mechanical 
	1 

	2 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS Mechanical сроком на 1 год 
	1 

	3 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS CFD 
	1 

	4 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS CFD сроком на 1 год 
	1 

	5 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS AUTODYN Single Task 
	1 

	6 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS AUTODYN Single Task сроком на 1 год 
	1 

	7 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS LS-DYNA РС 
	1 

	8 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS LS-DYNA РС сроком на 1 год 
	1 

	9 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS nCode DesignLife Standard 
	1 

	10 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS nCode DesignLife Standard сроком на 1 год 
	1 

	11 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS DesignМodeler 
	1 

	12 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS DesignМodeler сроком на 1 год 
	1 

	13 
	Право бессрочного использования программного обеспечения 
ANSYS НРС Pack 
	1 

	14 
	Право использования обновлений программного обеспечения 
ANSYS НРС Pack сроком на 1 год 
	1 


3 Требования к поставщику программного обеспечения и техническай поддержки 
3.1 Поставщик должен действовать в пределах прав и полномочий, предоставленных ему право обладателем и разработчиком программы - ANSYS Inc. согласно условиям лицензионного соглашения заключенного поставщиком и правообладателями программного обеспечения. 
3.2 Поставщик должен быть сертифицированным дилером корпораций ANSYS Inc., имеющим сертифицированных специалистов по направлениям для оказания оперативной технической поддержки, с открытым представительством в Уральском регионе. 

4 Требования к лицензиям программного обеспечения 
4.1 Тип всех лицензий - без ограничений на размеры моделей.
4.2 Срок действия лицензии - без ограничения. 
5 Требования к технической поддержке 
5.1 Программное обеспечение должно обеспечиваться технической поддержкой, включающей поставку всех обновлений и новых версий программных продуктов, техническим сопровождением на срок не менее 1 года с момента предоставления  лицензии. 
5.2 Должен быть обеспечен доступ в электронном портале к зоне загрузки обновлений и новых версий программного обеспечения, базе технической документации в полном объем и другим полезным ресурсам. 
5.3 Должна быть обеспечена возможность переноса программного обеспечения на другой компьютер или сервер. 
5.4 Должна быть обеспечена возможность льготного обучения в авторизованном учебном центре компании. 
5.5 Должно быть обеспечено регулярное информирование обо всех событиях вокруг ANSYS, мероприятиях, проводимых в России для пользователей ANSYS. 
7 Сроки и условия поставки 
7.1 Поставка осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора. 
7.2 Поставка осуществляется Поставщиком путем отправки Покупателю дистрибутива и оформленного и подписанного Лицензиаром Лицензионного соглашения на передачу неисключительных прав использования программного обеспечения. 
7.3 Ключи, обеспечивающие право доступа к клиентскому порталу, передаются в электронном виде на адрес V.M.Sysoev@vniitf.ru.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г. Снежинска;
2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект документации на русском языке.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.
Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства

1. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


