ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку коммутаторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка коммутаторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Продукция должна быть новой, дата выпуска не ранее 2-го квартала 2013 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее    60    месяцев, не заложенной, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Коммутатор (switch)

SG500-28-K9-G5 или эквивалент
	- количество портов коммутатора: не менее 24

- возможность установки в стойку

- количество слотов для дополнительных интерфейсов: не менее 2

- базовая скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/сек

- поддержка работы в сетке

- внутренняя пропускная способность: не менее 72 Гбит/сек

- наличие IPv6

- объем оперативной памяти: не менее 256 Мб

- объем флеш-памяти: не менее 32 Мб

- статическая маршрутизация

- автоматическое определение MDI/MDIX
- наличие Jumbo Frame

- наличие IEEE 802.1p (Priority tags)

- наличие IEEE 802.1q (VLAN)

- вес: не более 3,4 кг
	не менее 60 месяцев
	7
	шт.

	2
	Коммутатор (switch)

WS-C3750X-24T-L или эквивалент
	- количество портов коммутатора: не менее 24

- возможность установки в стойку

- количество слотов для дополнительных интерфейсов: не менее 2

- базовая скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/сек

- поддержка работы в сетке

- внутренняя пропускная способность: не менее 160 Гбит/сек

- размер таблицы МАС адресов: не менее 8192

- наличие IPv6

- объем оперативной памяти: не менее 256 Мб

- объем флеш-памяти: не менее128 Мб

- наличие контрольного порта

- наличие Web-интерфейса

- наличие Telnet
- наличие SNMP
- наличие RIP v1

- наличие RIP v2

- наличие IGMP v1

- наличие IGMP v2
- статическая маршрутизация

- автоматическое определение MDI/MDIX
- наличие Jumbo Frame

- наличие IEEE 802.1p (Priority tags)

- наличие IEEE 802.1q (VLAN)
- наличие IEEE 802.1d (Spanning Tree)

- наличие IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)

- вес: не более 9 кг
	не менее 60 месяцев
	7
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение  2  недель с даты подписания договора. 
Начальник подразделения                                                                            ______________________Медведев Е.Ф.
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ___________________Фомичева И.Ю.
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
