1. Вопрос: Формулировка «болтов М10-50» в п. 1.1 Технического задания означает, что требуется болт М10х50, у которого диаметр 10 мм, а длина 50 мм, и в первой части заявки данные значения можно оставить без изменения со знаком «-» (дефис), то есть М10-50? 
Формулировка «гаек М10-50» в п. 1.1 Технического задания означает, что нужно выбрать только один размер, а именно «гаек М10», так как гаек размером М10х50 не существует?
Если значение и способ указания данных формулировок в первой части заявки иные, то просим указать какие.
Ответ: Формулировка в ТЗ болтов М10-50  означает болт М10х50 , то есть можно оставить. 
Формулировка «гаек М10-50» означает именно гаек М10.

2. Вопрос: Каким образом в первой части заявки следует указывать значение усилия завертывания болтов и гаек, требования к которому установлено с использованием формулировки «в диапазоне от…до…»: «Max  и Min усилия завертывания болтов и гаек М10-50 при сборке изделия должны соответствовать цифровой метке на головке болта и находиться в диапазоне от 24 до 53 мм»:
а) значение усилия следует указать с использованием формулировки «в диапазоне от…до…», то есть «Max и Min усилия завертывания болтов и гаек М10 при сборке изделия соответствуют цифровой метке на головке болта и находятся в диапазоне от 24 до 53 мм»;
б) или же нужно указать одно конкретное значение Max усилия и одно конкретное значение Min усилия?
    Ответ: Следует указывать Max и Min усилия завёртывания болтов и гаек М10 при сборке изделия соответствуют цифровой метке на головке болта и находятся в диапазоне от 24 до 53 Н.м;
 
3. Вопрос: Обращаем внимание заказчика на то, что при указании требования к усилиям завертывания болтов и гаек в Техническом задании были допущены следующие технические ошибки:
1) единицей измерения усилия являются не «мм», а «Н·м».
     2) согласно РД 37.001.131-89 «Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и технические требования» для указанных в п. 1.1 Технического задания болтов класса прочности 5.8 и гаек класса прочности 5 с резьбой М10, цинковым покрытием и крупным шагом резьбы 1,5 мм Min крутящий момент затяжки резьбовых соединений (как его называет заказчик – усилие завертывания) составляет меньше 24, а именно 19,4 Н·м, что не входит в указанный диапазон от 24 до 53.
В связи с этим просим пояснить, можно ли указать в первой части заявки «Н·м» вместо «мм», и Min усилие завертывания 19,4?
Ответ: измерения усилия являются H.м. Можно указать Min усилия завёртывания 19,4

4. Вопрос:  Формулировку «Может быть использована гайка колпачковая М10» из первой части заявки можно исключить, если гайка колпачковая М10 не используется?
Ответ: Можно исключить 

5. Вопрос:  В Образцах форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки указана Форма 7 «Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки».
Нужно ли представлять ее в составе заявки?
Ответ: Нет.

6. Вопрос:   Можно ли указать срок поставки не в месяцах, а в днях, так как срок поставки составляет менее одного месяца?
Ответ: Да.
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