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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка оборудования судовой ледовой радарной приставки и установка его на 
а/л «50 лет Победы» (номенклатурная группа 5.2 поставка судового навигационного оборудования с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот».  
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Оборудование судовой ледовой радарной приставки 
«Rutter Sigma S6 Ice Navigator»
или эквивалент
	· Получение и обработка радиолокационного сигнала от РЛС JRC JMA-9123-9 X-band (пиковая мощность 25 кВт; длительность импульса 0,07-0,3-0,8-1,0-1,2 мкс; PRF 2250-1900-750-650-510 Гц; RPM 20; антенна 9 футов; основной луч диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 0.8; основной луч диаграммы направленности в вертикальной плоскости 20).
· Обработка сигнала не хуже 12-битной.
· Получение и обработка целей судовой автоматической идентификационной системы, получение и обработка информации от судового GPS, гирокомпаса, метеостанции и эхолота (NMEA 0183)
· Оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с пунктом 3 «Технического задания» 
	1
	комплект

	2. 
	Монтаж и 
установка блоков, пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю заказчика
	Все работы выполняются в соответствии с 
согласованными Покупателем техническими 
условиями Поставщика и под наблюдением 
Российского морского регистра судоходства.
	1
	комплект


3. Требования к комплектации товара

· Монтажный комплект для крепления по месту установки.

· Комплект соединительных кабелей, в том числе кабели между РЛС и ледовой приставкой не менее 6 м.
· Процессорный блок для монтажа в стойку.

· Дисплей 19`` пультового или настольного монтажа.
· Клавиатура с трекболом настольного монтажа.
4. Порядок формирования цены

В стоимость заключаемого договора включена стоимость поставки продукции, упаковки, транспортные расходы, расходы на монтаж оборудования и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчеты производятся по следующим платежным этапам: 

5.1. Аванс в размере 50% от стоимости Продукции оплачивается после подписания Договора в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Покупателем счета Поставщика. В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции соразмерно сдвигается.
5.2. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика;

5.3. Оплата установки производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ и получения счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык, предусмотренный изготовителем

7. Условия поставки продукции
7.1 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее
7.2 Поставляемый товар должен быть новым не ранее 2012 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
7.3 На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:
7.3.1 документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя.
7.3.2 документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщика.
7.3.3 сертификаты качества завода-изготовителя.
7.4 Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

7.5 Поставщик должен:
7.5.1 Обладать действующим на 2013 год Свидетельством о признании Российского морского регистра судоходства по форме 7.1.4.2, подтверждающего полномочия Поставщика на выполнение работ согласно заключаемому договору.
7.5.2  Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, гарантийное обязательство) на склад ФГУП «Атомфлот» или на а/л «50 лет Победы» при его нахождение в порту Мурманска своими силами и за счет собственных средств.
7.5.3 Предоставить с оборудованием товарную накладную и счет-фактуру, после установки на судне предоставить акт выполненных работ, счет-фактуру и акт швартовых испытаний.
8. Гарантийные обязательства
8.1 Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев с момента его установки и предъявления в работе или 18 месяцев от даты поставки, в зависимости от того какой срок истечет раньше.. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет ремонт или (при невозможности ремонта) замену неисправного оборудования в течение 15 календарных дней с момента получения письменного обращения Покупателя.
8.2 Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю своими силами и за счет собственных средств.

9. Требования к упаковке оборудования
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
10. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот», или на а/л «50 лет Победы» при его нахождение в порту Мурманска.
Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
11. Сроки поставки продукции: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с 04.06.2013 г. по 15.08.2013 г. Оборудование должно быть установлено на судне в течение 14 дней с момента получения Поставщиком соответствующей заявки Покупателя о готовности судна к проведению работ, но не позднее 31.12.2013 г.
Начальник ОИТ ________________________________В. Б. Удин
