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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименования

	Монитор Samsung S19C200br (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Монитор Samsung S19C200br (или эквивалент)
Глубина цвета матрицы: 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов) и более;

Профили коррекции изображения: MagicBright 3 (режим динамической контрастности, «Текст», «Интернет», «Игры», «Спорт», «Кино», «Пользовательский режим»);

Время отклика: не более 5 мс;

Формат матрицы: 5:4;

Разрешение экрана: 1280 x 1024;

Статическая контрастность: 1000:1 или более
Динамическая контрастность: да
Яркость: не менее 250 кд/м2 
Угол обзора LCD-матрицы: не менее 170° по горизонтали, 160° по вертикали;

Диагональ: 19" (48.3 см);

Тип LCD-матрицы: TN;

Подсветка LCD-матрицы: Светодиодная (LED) подсветка;

Поверхность экрана: Матовая;

Интерфейс монитора: DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub);

Управление: Механические кнопки.

  Корпус и подставка: 

Регулировка положения экрана: Наклон в пределах 20° или более;

Блок питания монитора или телевизора: Встроенный.

  Безопасность 

Безопасность: Слот для Kensington Lock.

Потребление энергии: не более 14 Вт; в режиме ожидания не превышает - 0.1 Вт. Сертификаты: TCO 6.0, EnergyStar, Epeat Gold

  Прочие характеристики: 

· Размеры не более (ширина x высота x глубина): 407 x 419 x 170 мм - с подставкой, 407 x 336 x 77 мм - без подставки;

· Вес не более: 3.25 кг - с подставкой, 2.95 кг - без подставки;

· Размеры упаковки не более: 49.29 x 42.23 x 13.75 см;

Вес брутто не более: 4.25 кг.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика
Описание
Температура хранения
+ 10...+40 °С
Влажность хранения
20 ... 80%
Рабочая температура
+15 ...+32 °С
Рабочая влажность
20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ
Наименование
Количество
Единица измерения
Монитор Samsung S19C200br или эквивалент
564
шт.



	

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок поставки – не позднее 1 недели с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  А. В. Рожков
                                                                    подпись                                         







