ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сетчатой конструкции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сетчатой конструкции  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Панель 3D серии CITY-G
	HxW (высота х ширина) 2030x2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х100 мм, V-образных изгибов 4 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	210
	Шт.

	2
	Столб ограждения (под насадку)
	профиль 60х60х2 мм, L 2070 мм, с фланцем (Анти.корр. защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения под крепление хомут, без заглушки; Цвет Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	220
	Шт.

	3
	Пластиковая заглушка 60х60 Fensys
	Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	220
	Шт.

	4
	Комплект крепежа "Хомут" под столб 60х60
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	880
	Шт.

	5
	Панель 3D серии CITY-G
	HxW (высота х ширина) 530x2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х100 мм, V-образных изгибов 1 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005)


	не менее 36 месяцев
	219
	Шт.

	6
	Насадка L ус 510
	Ант.корр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: комплект крепежа под СББ; Цвет: Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	220
	Шт.

	7
	Комплект метизов для скобы под столб 60
	Б М8 (4 компл.)
	не менее 36 месяцев
	110
	Шт.

	8
	Комплект скоб под столб 60х60/60х80/60х120 (4 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	110
	Шт.

	9
	Комплект хомутов на L/V-образную насадку (столб 60x60) (8 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	55
	Шт.

	10
	Комплект крепежных элементов для хомута
	на 4/8 компл.
	не менее 36 месяцев
	110
	Шт.

	11
	Насадка L ус 510
	Ант.корр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: комплект крепежа под СББ; Цвет: Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	30
	Шт.

	12
	Комплект метизов для скобы под столб 80
	Б М8 (4 компл.)
	не менее 36 месяцев
	15
	Шт.

	13
	Комплект скоб под столб 80х80/80х120/80х140 (4 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	15
	Шт.

	14
	Комплект хомутов на L/V-образную насадку (столб 80x80) (8 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	8
	Шт.

	15
	Комплект крепежных элементов для хомута
	на 4/8 компл.
	не менее 36 месяцев
	8
	Шт.

	16
	Комплект хомутов крайних под столб 80х80 (2 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	60
	Шт.

	17
	Комплект крепежных элементов для хомута
	на 4/8 компл.
	не менее 36 месяцев
	15
	Шт.

	18
	Калитка серии PROM
	HxW 2000x1000 мм, на фланце, встроенный замок CISA, регулируемые петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	9
	Шт.

	19
	Ворота распашные серии  PROM-S1
	HxW 2000x4000 мм, заполнение FENCE, петли регулируемые, открывание вовнутрь, столбы под бетонирование (Анти.корр защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	6
	Шт.

	20
	I-образная насадка на створку ворот
	Ант.корр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: комплект крепежа под СББ; Цвет: Зеленый RAL 6005


	не менее 36 месяцев
	24
	Шт.

	21
	Панель 3D серии CITY-G
	HxW (высота х ширина) 530x2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х100 мм, V-образных изгибов 1 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	12
	Шт.

	22
	Комплект хомутов на L/V-образную насадку (столб 60x60) (8 компл.)
	Анти.корр защита горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005
	не менее 36 месяцев
	6
	Шт.

	23
	Комплект крепежных элементов для хомута
	на 4/8 компл.
	не менее 36 месяцев
	12
	Шт.

	24
	Панель 3D серии CITY
	HxW (высота х ширина) 1030x2505 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 2 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005)
	не менее 36 месяцев
	36
	Шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 15 календарных дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 28 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                            _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.Ю. Голубев
