Приложение А 
к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус» Нововоронежской АЭС-2.

Здание инженерно-бытового корпуса (00USV) предназначается для размещения комплекса санитарно-бытовых помещений зоны свободного доступа, помещений лабораторий и мастерских цеха ТАИ и метрологической службы, помещений приточно-вытяжного вентцентра и узла приготовления горячей воды.

Здание 00USV относится:
( к объектам использования атомной энергии;
( к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

( к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

( к III категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

Объемно-компоновочные и планировочные решения здания 00USV соответствуют требованиям СНиП 21-01-97*:
( уровень ответственности здания по СНиП 2.01.07-85 – II;
( степень огнестойкости здания – II;

( класс конструктивной пожарной опасности – СО;

( здание отапливаемое.
Необходимо выполнение следующих видов строительно-монтажных работ:
1. Строительные конструкции надземной части. Лестницы № 1 и 2

( монтаж сборных железобетонных конструкций (лестничные марши, лестничные площадки);

( устройство металлических ограждений лестничных маршей;

( устройство узлов соединений;

( устройство монолитных железобетонных лестниц и участков;

( устройство накладных проступей (шлифованная мозаичная поверхность декоративного конструкционного слоя из бетона на белом цементе и мраморном щебне);

( устройство гидроизоляции поверхностей железобетонных элементов соприкасающихся с грунтом;

( устройство антикоррозионной защиты металлоконструкций.
2. Внутренняя отделка помещений. Полы, Подвесные потолки

( устройство стяжек бетонных полов;
( устройство гидроизоляции полов;
( устройство покрытия полов из линолеума поливинилхлорида на тепло - звукоизоляционной основе;
( устройство покрытия полов из плиток керамических;
( устройство покрытия полов из наливного полимерного покрытия «Betonol»;
( устройство покрытия полов из наливного полимерного антистатического покрытия «Betonol»;
( устройство покрытия полов из полимерцементных составов;
( монтаж плинтусов для полов;
( выравнивание бетонных потолков;
( окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными красками;
( окраска потолков акриловыми воднодисперсными красками;
( выравнивание бетонных стен;

( покрытие стен плиткой керамической;
( окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками;
( устройство подвесного декоративного потолка по металлическому каркасу из потолочных минераловолокнистых плит «ARMSTRONG» двух видов «OPTIMA TEGULAR» 600 мм × 600 мм. × 15 мм. белого цвета и «Plain BOARD» 600 мм × 600 мм. × 15 мм. белого цвета;
( устройство декоративного экрана;
( утепления тамбура.

3. Полы на отметках +4,200…+26,400

( установка закладных деталей;
( монтаж труб стальных для протяжки кабелей;
( устройство стяжек бетонных полов;
( устройство монолитных железобетонных фундаментов;
( устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам;
( устройство монолитных железобетонных лестниц;
( устройство полов ступеней и лестничных площадок (шлифованная мозаичная поверхность декоративного конструкционного слоя из бетона на белом цементе и мраморном щебне);
( устройство антикоррозионной защиты металлоконструкций.

4. Пути эвакуации

( установка эвакуационных указателей 250 мм × 250 мм (159 шт.).

5. Входы

( устройство железобетонных фундаментов;

( устройство гидроизоляции поверхностей железобетонных элементов;

( монтаж сварных металлических конструкций;

( антикоррозионной защиты металлоконструкций;

( устройство стяжек цементных;

( кладка кирпичных стен;

( утепление стен минераловатными плитами «ROCKWOOL»;
( оштукатуривание стен;

( устройство железобетонного перекрытия;

( устройство кровли из профилированных листов;

( устройство ограждающих конструкций стен из профилированных листов;

( устройство покрытий козырьков из сотового поликарбоната, толщиной 10 мм.

6. Витражи наружные

( устройство витражей (стоек, ригелей) из алюминиевых профилей;
( антикоррозионная защита конструкций (анодирование, толщина пленки 15 мкм.);
( остекление витражей стеклом толщиной 25 мм., с установкой резиновых уплотнителей

( установка дверей распашных с притвором (4 шт.);
( устройство подвесного декоративного потолка по металлическому каркасу из потолочных плит «ARMSTRONG NEWTON BOARD» 600 мм × 600 мм. × 6 мм. белого цвета;
( устройство кровли из битумно-полимерных материалов («изолен»);
( монтаж водосточных труб (2 шт.);
( установка металлических решеток приямков;
( покрытие крыльца плиткой керамической.
7. Металлоконструкции

( устройство и монтаж металлоконструкций монорельсов для подвесных талей машинного отделения грузового лифта;

( устройство и монтаж металлоконструкций монорельсов для подвесных талей машинного отделения пассажирского лифта;

( устройство и монтаж металлоконструкции для подвесных талей в помещениях вытяжных вентиляторов;

( монтаж лестниц на кровле здания;

( окраска металлоконструкций в два слоя эмалью ПФ-115 по двум слоям грунта ГФ-021.
8. Устройство лифтов

( монтаж пассажирских лифтов (2 шт.);

( монтаж грузовых лифтов (1 шт.);

( оформление декларации о соответствии лифтов в соответствии с требованием пункта 16 «Технического регламента о безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782;

( проведение регистрации деклараций о соответствии лифтов в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке (ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»).
9. Монтаж оборудования инженерно-бытового корпуса
10. Трубопроводы автоматической установки пожаротушения

( устройство металлических опорных конструкций;

( изготовление узлов трубопроводов;

( прокладка трубопроводов по нормализованным опорным узлам;

( окраска трубопроводов эмалью за 2 раза;
( монтаж оросителей «ДВВо10».
11. Трубопроводы сжатого воздуха
( устройство металлических опорных конструкций;

( изготовление узлов трубопроводов;

( устройство гильз в плитах перекрытия и стенах;

( прокладка трубопроводов по нормализованным опорным узлам;

( уплотнение в гильзах;

( опознавательная окраска трубопроводов по ГОСТ 14202-69.

12. Система контроля и управления противопожарной защитой
( монтаж извещателей (дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых пожарных, тепловых адресно-аналоговых максимально – дифференцированных, адресных ручных пожарных (с изоляторам);
( прокладка кабелей по потолкам между извещателями;

( монтаж комплекта специального оборудования вычислительного комплекса, групповой контролер, приборов приемно-контрольных пожарных пусковых адресных (спецпрограммирование);

( монтаж коробок для ручного адресного пожарного извещателя, с защитными крышками;

( монтаж коробок коммутационных электропривода;
( монтаж шкафов распределительных.

13. Противопожарные клапаны

( монтаж клапанов огнезадерживающих с приводом «BELIMO» и пружинным возвратом; 

( монтаж приборов управления огнезадерживающими клапанами ППКП-01Ф;

( монтаж коробок коммутационных ВС-12-Р.
14. Электротехническая часть

( устройство муфт кабельных концевых на напряжение до 1 кВ;

( устройство муфт кабельных переходных на напряжение до 1 кВ;

( монтаж пунктов распределительных, - 380 В, навесных, защитного исполнения;

( монтаж коробок соединительных;

( монтаж автоматических выключателей;

( монтаж кожухов навесных, защитных;

( прокладка металлических труб и металлоруковов по металлическим опорным конструкциям.

15. Схемы электрические полные электродвигателей
( монтаж шкафов сборки электропечей, насосов циркуляции системы отопления и ГВС, вентиляторов;

(  монтаж сборок сплит-систем, местных вытяжных систем от столов для проведения ремонтных работ;
( монтаж постов кнопочных одноэлементных, с выключателем;

( монтаж переключателей кулачковых.
Фактически выполненные объемы работ на 01.01.2012

На площадке строительства фактически начаты строительные работы:

- по устройству строительных конструкции надземной части. Лестницы №1,2;
- по устройству внутренней отделки помещений. Полы, Подвесные потолки. 
Фактический объем выполненных работ учтен при расчете Обосновании начальной (максимальной) цены закупки по данному объекту.
Приложение №1: Рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
Приложение №2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус»
Приложение №1

Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ Инвентарный
	Наименование

	СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

	1.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.DC.0005

(изменение 2) на 7 л.
	5156


	Строительные конструкции надземной части. Лестницы №1,2

	2.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.TA.0008 на 8 л.
	7876
	Строительные конструкции надземной части. Лестницы №1,2

	3.
	NW2Р.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.DC.0004

(изменение 1) на 19 л.
	10487
	Внутренняя отделка помещений. Полы, Подвесные потолки

	4.
	NW2Р.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL.0017

(изменение 1) на 25 л.
	20820

	Внутренняя отделка помещений. Полы, Подвесные потолки

	5.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.DC.0013
на 11 л.
	13594
	Полы на отметках +4,200…+26,400

	6.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.TL.0023
на 13 л.
	19800
	Полы на отметках +4,200…+26,400

	7.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.DC.0002
на 9 л.
	8703
	Пути эвакуации

	8.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL.0013
на 5 л.
	13695
	Пути эвакуации

	9.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.DC.0015
на 11 л.
	14008
	Входы

	10.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.012.TL.0025
на 16 л.
	20478
	Входы

	11.
	NW2Р.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.DC.0005
на 8 л.
	12588
	Витражи наружные

	12.
	NW2Р.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL.0018
на 15 л.
	18637
	Витражи наружные

	13.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.013.DC.0001 на 6 л.
	14973
	Металлоконструкции

	14.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.013.TL.0026 на 7 л.
	22096
	Металлоконструкции

	15.
	NW2Р.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TA.0004 на 10 л.
	7143/нфдс
	Устройство лифтов

	16.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL.0015 на 5 л.

	13793
	Оборудование инженерно-бытового корпуса

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	17.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&SGC.067.DC.0001 на 17 л.
	10894
	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов автоматической установки пожаротушения

	18.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.SGC&&.067.TL.0006 на 13 л.
	16204
	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов автоматической установки пожаротушения

	19.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&SGC 067.SD.0001 на 4 л
	10895
	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов автоматической установки пожаротушения

	20.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.SCB09.021.DС.0001 на 9 л.
	894/нпиф
	Трубопроводы сжатого воздуха

	21.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.SCB09.021.TL.0001 на 7 л.
	3058/нпиф
	Трубопроводы сжатого воздуха

	22.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.SCB09. 021.SD.0001 на 3 л.
	895/нпиф
	Трубопроводы сжатого воздуха

	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	23.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.CYE&&.069.DC.0001

(изменение 1) на 20 л.
	8784
	Система контроля и управления противопожарной защитой

	24.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.CYE&&.069.TL.0001

(изменение 1) на 9 л.
	16199
	Система контроля и управления противопожарной защитой

	25.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.CYE&&.069.SD.0001

(изменение 1) на 8 л.
	10846
	Система контроля и управления противопожарной защитой

	26.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.069.DC.0001 на 53 л.
	1071/НПИФ
	Противопожарные клапаны

	27.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.069.TL.0001 на 7 л.
	3706/НПИФ
	Противопожарные клапаны

	28.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.069.SD.0001 на 1 л.
	1070/НПИФ
	Противопожарные клапаны

	29.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.BMT&&.030.LH.0001 на 14 л.
	14004
	Электротехническая часть

	30.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.BMT&&.030.TL.0001 на 14 л.
	20495
	Электротехническая часть

	31.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.BMT&&.030.SD.0002 на 5 л.
	14005
	Электротехническая часть

	32.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.070.DC.0001 на 10 л.
	13997
	Схемы электрические полные электродвигателей

	33.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.070.ТL.0001 на 6 л.
	20497
	Схемы электрические полные электродвигателей

	34.
	NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.070.SD.0001 на 2 л.
	13998
	Схемы электрические полные электродвигателей


Рабочая документация представлена в электронном виде: 
файл «строительная часть.rar», файл «технологическая часть.rar», «электротехническая часть.rar».
Приложение №2 

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность  особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус»
	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	
	6.1. Опалубочные работы

	
	6.2. Арматурные работы

	
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	2
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	
	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	3
	9. Работы по устройству каменных конструкций

	
	9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

	4
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	5
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	6
	13. Устройство кровель

	
	13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов

	
	13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

	7
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
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