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1. Перечень работ: 

	№ п/п
	Наименование работ

	Объем

	1. 
	Подготовка основания рулонной кровли (вырезка вздутий, отслоений и других неровностей и повреждений в рубероидном ковре, заклейка заплат из наплавляемого материала, высушивание поверхности, полная и тщательная очистка кровли от грязи, мусора и пыли)
	756 м²

	2. 
	Очистка вертикальных поверхностей (стенки парапетов)
	156 м2

	3. 
	Герметизация швов горизонтальных
	840 м

	4. 
	Герметизация швов вертикальных
	160 м

	5. 
	Устройство покрытия из гидроизоляционного однокомпонентного резиноподобного материала (мастика серая «МАГИР универсальная» или полный аналог) толщ.3-4мм по существующей кровле с использованием специального оборудования высокого давления
	756 м2

	6. 
	То же, вертикальных поверхностей - по существующему покрытию парапетов при высоте до 1,3м
	156 м2

	7. 
	Сбор строительного мусора и отходов в мешки, погрузка в самосвалы и вывоз на полигон ТБО на расстояние до 30км
	0,9 т


2. Подрядчик выполняет работы собственными силами, средствами, материалами и оборудованием. Работы выполняются без предоплаты.
3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на срок не менее трех лет с даты подписания акта сдачи-приемки работ по договору. До начала работ предоставляет сертификаты на применяемые материалы.

Приложение: план кровли здания ХТО на 1 листе
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