ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на разработку, изготовление и поставку профилировочного стана
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Разработка, изготовление и поставка профилировочного стана для получения заготовки «Короб» для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Поставщик должен разработать конструкторскую документацию на профилировочный стан (Оборудование) согласно данному ТЗ, согласовать ее с Заказчиком, изготовить, поставить в адрес Заказчика данное оборудование и провести пуско-наладочные работы. 

Технические требования: 

 Стан изготавливается и эксплуатируется в климатическом исполнении  УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока  напряжением 380 В±10% , частотой 50Гц±2,5%.

Уровень шума не регламентируется.

Основные характеристики:

1. Количество клетей, шт                                  22

2. Толщина заготовки, мм                                 1,5

3. Материал заготовки                                       Лист  Ст3сп5

4. Ширина профилируемого листа, мм           До 450

5. Высота формирования, мм                            100

6. Скорость профилирования, м/мин                10

7. Мощность привода, кВт                                 11

8. Длина стана (без столов), м                              8

9. Исходная заготовка мерная, длина, м           1,5-3

Примечание:

Параметры, габаритные, установочные, присоединительные размеры уточняются на стадии эскизного проекта. 

Эскизный проект согласовывается с Заказчиком.

Требования к комплектации.

В комплект поставки должны входить.

1.    Стан с установленным комплектом оснастки.

2.    Приемный и подающий столы. 

3.    Пульт управления .

4. Эксплуатационная документация на стан и комплектующее  оборудование.

Приложение: Чертеж  короба 
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       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, оснастку, упаковку и маркировку, проведение шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования, инструктаж персонала, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 10 дней после подписания акта пуска Оборудования в эксплуатацию (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       5. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       6. Срок исполнения работ и поставки товара:

14 дней с даты заключения договора.
Заместитель генерального директора – главный инженер                                                         В.К. Кушников
Исполнитель  (Заместитель главного инженера)                                                                        К.В. Кушников                                                                                                                                                                                              
