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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения.

1. Предмет договора
Выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения (номенклатурная группа № 2.47 – освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств) в 2014 году для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм.

	1. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов»
	· Тип «Ива-24М», «Омега-С»  «АСВ-2», «Фаворит» 
	72
	шт.

	2. 
	Освидетельствование дыхательных аппаратов«Drager»
	· Тип «Drager»

	215
	шт.

	3. 
	Наполнение баллонов 
	· воздухом 

	2000
	литр

	4. 
	Проверка манометров для дыхательных аппаратов
	
	287
	шт.

	5. 
	Замена коллектора АСВ-2
	
	2
	шт.

	6. 
	Замена запорного клапана
	
	2
	шт.

	7. 
	Замена золотника выключателя резерва АСВ-2
	
	2
	шт.

	8. 
	Замена клапана и сопла зарядного штуцера АСВ-2
	
	2
	шт.

	9. 
	Замена обоймы и стекла маски дыхательного аппарата АСВ-2
	
	2
	шт.

	10. 
	Испытание пожарных рукавов 
	
	1100
	шт.

	11. 
	Навязка гаек на  пожарные рукава
	
	200
	шт.

	12. 
	Освидетельствование поясов
	· предохранительных
	150
	шт.

	13. 
	Освидетельствование и ремонт баллонов 
	· СО2 для системы пожаротушения

	40
	шт.

	14. 
	Освидетельствование тросов всех видов
	
	960
	шт.

	15. 
	Освидетельствование поясов
	страховочных
	150
	шт

	
	Запчасти используемые при оказании услуг


	
	
	

	16. 
	Свисток в сборе
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»
	2
	шт.

	17. 
	Манометр 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА54/РА80
	2
	шт.

	18. 
	Пряжка поясного ремня 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	19. 
	Шланг высокого давления  со звуковым сигналом
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	20. 
	Маховик запорного вентиля  для Драгер
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	21. 
	Обойма панорамного стекла 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	22. 
	Шайба красномедная под манометр
	
	2
	шт.

	23. 
	Кольцо уплотнительное под манометр
	
	2
	шт

	24. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки высокого давления
	
	2
	шт.

	25. 
	Кольцо уплотнит капил.трубки  среднего давления
	
	2
	шт.

	26. 
	Кольцо уплотнительное  редуктора
	
	2
	шт.

	27. 
	Клапан запорного вентиля(нижний шпиндель)
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»

	2
	шт.

	28. 
	Крышка защитная легочного автомата
	
	2
	шт.

	29. 
	Кольцо резиновое 
	· 10х1
	2
	шт.

	30. 
	Клапан подкачки и выпуска
	
	2
	шт.

	31. 
	Манометр 
	· ТМ-210Р-25Мпа 
	2
	шт.

	32. 
	Коллектор 
	· АСВ-2
	2
	шт.

	33. 
	Легочный автомат 
	· ИВА-24М 

	2
	шт.

	34. 
	Полуобойма
	 
	2
	шт.

	35. 
	Мембрана
	
	2
	шт.

	36. 
	Крышка корпуса легочного автомата
	
	2
	шт.

	37. 
	Корпус легочного автомата
	
	2
	шт.

	38. 
	Наклейка информационная
	 
	5
	шт.

	39. 
	Свисток в сборе 
	· Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»

	1
	шт.

	40. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	1
	шт.

	41. 
	Манометр
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА90
	1
	шт.

	42. 
	Шланг высокого давления 
	· Для дыхательного аппарата «Драгер»РА94М
	1
	шт.

	43. 
	Обойма панорамного стекла 
	·  Для дыхательного аппарата «ИВА-24М»
	1
	шт.

	44. 
	Манометр 
	· Для аппаратов ПТС
	1
	шт.

	45. 
	Манометр
	· Для аппарата  «АСВ-2»
	1
	шт.

	46. 
	Манометр
	· Для аппарата «Ива-24М»
	1
	шт.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость договора должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с требованиями указанными в п. 2 настоящего Технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с номенклатурой и тарифами за единицу работ оговоренных в Договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;

3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора

5. Требования к поставке товара, выполнению работ или оказанию услуг
Работы должны производиться на основании инструкций по сервисному обслуживанию заводов-изготовителей, инструкций одобренных РМРС, сертификатов производителей продукции.

6. Прочие условия

6.1. Участник процедуры закупки должен иметь:
6.1.1. достаточное для исполнения договора, право на заключение которого является предмет настоящей процедуры закупки (а именно выполнение работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения) количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями табл.2.
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Станция по обслуживанию
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.1.2. соответствующие разрешающие документы со всеми существующими приложениями (лицензии, сертификаты) на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса цен (а именно выполнение работ по свидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения), действующие на момент открытия доступа к заявкам. 

6.2. Исполнитель обязан:
6.3.1. выполнять все работы в срок, с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (далее – РС), нормативными документами;

6.3.2. по согласованию с Заказчиком и за его счет обеспечить замену необходимых запасных частей и использование расходных материалов для проведения работ по освидетельствованию и ремонту дыхательных аппаратов, поясов, тросов, рукавов пожарных, баллонов СО2 для системы пожаротушения, количество и стоимость которых согласовываются Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору;

6.3.3. своевременно предоставлять Заказчику техническую документацию по выполненным работам, а именно: акты проверок, сертификаты по проверкам, обеспечить наличием специальных отметок в технических паспортах, утвержденных РС;
6.3.4. требования к Исполнителю не раскрытые в настоящем Техническом задании изложены в проекте Договора.
7. Гарантийные обязательства

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Для всех позиций настоящего технического задания: по месту нахождения «станции по обслуживанию» Исполнителя, в соответствии с требованиями п.6.1.1 настоящего Технического задания.

9. Сроки исполнения работ:

В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Л.Н. Скурат

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема
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