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на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
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Предмет закупки: «СП «Горняк» на 200 мест. Капитальный ремонт  корпусов №1,2, АЛК, водолечебницы. Слаботочные сети (пожарная, звуковая, световая сигнализация), линия связи (телефонная), общестроительные работы и ремонт системы канализации». 
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на выполнение строительно-монтажных работ 
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Техническое задание
на выполнение капитального ремонта:
«СП «Горняк» на 200 мест. Капитальный ремонт  корпусов №1,2, АЛК, водолечебницы. Слаботочные сети (пожарная, звуковая, световая сигнализация), линия связи (телефонная), общестроительные работы и ремонт системы канализации». 

	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«СП «Горняк» на 200 мест. Капитальный ремонт  корпусов №1,2, АЛК, водолечебницы. Слаботочные сети (пожарная, звуковая, световая сигнализация), линия связи (телефонная), общестроительные работы и ремонт системы канализации».



	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах  при строительстве,                  реконструкции и капитальном  ремонте объектов.

	 Техническое задание составлено на основании  локальных сметных  расчётов                    № № 377-14, 378-14, 436-14, 5319 СМ-1 ЛС-1, 5319 СМ-1 ЛС-2, 5319 СМ-1 ЛС-3, 5319 СМ-1 ЛС-4, 5319 СМ-1 ЛС-5.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

	- общестроительные работы;
- ремонт системы канализации; 
- капитальный ремонт слаботочных сетей;
- капитальный ремонт телефонной линии.

	Подраздел 2.3 Сведения  о месте выполнения работ.

	г. Краснокаменск, санаторий – профилакторий «Горняк»

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительных работ:                                           
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
 - объемы выполняемых работ, принимается на основании  дефектных ведомостей, проектов;
 подрядчик обязан:                                                                                                                                     - выполнять требования нормативной и технической      документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной  безопасности,  техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,  инструмента,         оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;
     Наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не требуется
     Наличие Лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (для пожарной и охранной сигнализации).    
     Наличие трудовых ресурсов: персонал ИТР – 2 чел высококвалифицированных рабочих основной специальности: штукатур-маляр  – 2 чел. разряд 4;  плотники – 2 чел. разряд 4; электромонтажники – 4 чел. разряд 3-4, монтажник наружных трубопроводов – 1 человек 4 разряда, машинист экскаватора – 1 человек. Итого: 8 человек.
[bookmark: _GoBack] Рабочие строительных специальностей: электромонтажники – 2 чел. разряд 3, монтажник наружных трубопроводов - 2 чел. разряд 3. Итого: 4 человека.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства
работ (ППР).

	Оформление проекта производства работ не требуется.

	Подраздел 3.3. Требования к наличию трудовых ресурсов.

	Обоснованные дополнительные требования к участникам процедуры закупки: не требуется.



	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Сметные расчеты 377-14, 378-14, 436-14, 5319 СМ-1 ЛС-1, 5319 СМ-1 ЛС-2, 5319 СМ-1 ЛС-3, 5319 СМ-1 ЛС-4, 5319 СМ-1 ЛС-5 и дефектные ведомости, проекты прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ,           представлен в локальных  сметных расчетах  № 377-14, 378-14, 436-14, 5319 СМ-1 ЛС-1, 5319 СМ-1 ЛС-2, 5319 СМ-1 ЛС-3, 5319 СМ-1 ЛС-4, 5319 СМ-1 ЛС-5 
-весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.



	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	
	
	Дефектные ведомости
	5

	2.
	
	
	Проекты ПКО ОАО «ППГХО»
	40

	3
	
	377-14, 378-14, 436-14, 5319 СМ-1 ЛС-1, 5319 СМ-1 ЛС-2, 5319 СМ-1 ЛС-3, 5319 СМ-1 ЛС-4, 5319 СМ-1 ЛС-5.
	Локальные сметные   расчеты
	45






	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии    обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных,           субподрядных организаций и третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ)  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ - с момента подписания договора,                                                 окончание - 30 ноября 2014   г.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	К особым условиям работ требований нет.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ           ГАРАНТИЙ
11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата   работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору;
11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы  и входящих в него инженерных систем, оборудования и  материалов  регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:               -технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
-технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».Часть 2;



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ  ПРИЕМКИ

	Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.



	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                               ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


 
	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	СП «Горняк» 
	Санаторий – профилакторий «Горняк»

	2.
	ОАО «ППГХО»
	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное объединение»

	3.
	ППР
	Проект производства работ

	4.
	СП
	Свод правил

	5.
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	6.
	ПКО
	Проектно-конструкторский отдел







