Техническое задание
на поставку дозиметров «Белла»
1.
Наименование поставляемого товара
1.1.
Дозиметр «Белла» или эквивалент.

1.2.
Оборудование для Уранового горнорудного управления сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».
2.
Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1.
Дозиметр «Белла» (или эквивалент) предназначен для контроля гамма-излучения путём измерения мощности эквивалентной дозы в мкЗв/ч.
2.2.
Комплект поставки: 
	Обозначение
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	Дозиметр «Белла» (или эквивалент)
	шт.
	10


2.3.
Основные технические характеристики дозиметра «Белла»
2.3.1. Мощность эквивалентной дозы гамма- и рентгеновского излучений ……. 0,01 - 99,99 мкЗв/ч
2.3.2. Основная погрешность измерения МЭД, где Р – измеренная МЭД в мкЗв/ч …… ± (30+4/Р)
2.3.3. Время непрерывной работы от новых элементов питания …………………………. 200 часов
2.3.4. Рабочая температура окружающего воздуха ………………………………………….. 0 - 40ºС
2.3.5. Питание ……………………………………………………………………………………. 9,0 В
2.3.6. Масса ……………………………………………………………………………………….. 0,2 кг
2.3.7. Габаритные размеры …………………………………………………………….. 155*66*36 мм
2.4. Требования к закупаемой продукции:
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке. Эквивалент - только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З.
2.5. Требования к потенциальному участнику:
Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:
Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 
3.
Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.
Согласно спецификации к договору
4.
Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику через 60-70 дней с момента подписания договора с правом досрочной отгрузки.
5.
Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.
Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.
Требования к обслуживанию товара

6.1.
Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7.
Требования к месту поставки товара

7.1.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

8.
Требования к качеству поставляемого товара

8.1.
Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.
Требования к результатам работ

9.1.
Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.
Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

Инициатор закупки:


___________________И.В. Мерескин
Руководитель инициатора закупки: _________________ А.А. Бурксер
СОГЛАСОВАНО:

Главный геофизик ОАО «ППГХО» _________________ Бахарев Ю.В.

