ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кнопочных устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кнопочных устройств для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Год выпуска товара должен быть не ранее 2014. Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты поставки товара Заказчику. Гарантийный срок – не менее 48 месяцев, в т.ч. не менее 36 месяцев хранения в неотапливаемых хранилищах в соответствии с ГОСТ В.9.003-72, при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы товара должен быть не менее 10 лет. Технический ресурс – не менее 10000 включений.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Устройство кнопочное
	Высота 37 (±10%)мм

 рамка - 200x260 (±10%)мм; 

насадка - диаметр 70 мм, 100х100 (±10%)мм

Указанные выше характеристики фиксированы и не могут быть изменены.

Сопротивление в рабочем состоянии кнопки (между контактами):

 1-2 не более 0,1 Мом

1-4 не более 50 Мом

3-4 6,8КОм(±20%)

Сопротивление в не рабочем состоянии кнопки (между контактами): 

1-2 не более 50 Ом 

1-4 не менее 0,1 МОм 

2-3 6,8 Кoм(±20%)

 Время нажатия, (сек.), не менее 0,8

 Рабочее напряжение: 

- постоянное до 30В при токе 3-100 мА

 - переменное до 30В частотой 500 Гц

Устройство должно оставаться работоспособным в интервале температур от минус 50 до плюс 50˚ С и при  относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25 С.
В комплект поставки должны входить:
1. Устройство кнопочное 1 кт.
2. Винт АМЗ-6g x 7.32.136  ГОСТ 17475-80   4шт

3. Шуруп 3-3x25.01.15 ГОСТ 1145-80 4шт

4.Лепесток 005 ОСТ 95 1358-73  8шт

5.Провод МГТФ 0,07  ТУ 16-505.185-71 0,15м

6.Трубка 3,31ТВ-40.230.1 белая 1 сорт ГОСТ 19034-82    0,08м

7.Винт АМЗ-6g x 16.32.036 ГОСТ 17475-80  4шт

8.Гайка М3-7Н.5.026  ОСТ 95 1452-73  4шт

9.Шайба 3.32.0-С (69) 9 ОСТ 95 1462-73  8шт

10.Шайба 3Т 65Г 029 ГОСТ 6402-70  4шт
	1400
	шт.


          Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

        5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
Продукция должна быть упакована в тару согласно требованиям, предусмотренными Ш1ПКТ3.00.000 УП. Тара должна быть опломбирована ОТК.
       6. Требования к технической документации
К каждому устройству должен прилагаться технический паспорт (на русском языке) с отметками, что изделие прошло ОТК.

Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты ОИТ, сертификаты (или декларации) соответствия.  
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки - 120 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный                                                                                                                                                                                               Р.И. Ларионов                                                           
