

…ДОГОВОР № 01/______ от _____ 2013г.


...на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию и ремонту фреоновых холодильных установок  ООО «Комбинат питания»

Россия, Томская обл., ЗАТО г. Северск                                                                                 2013г.

 ________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ООО «Комбинат питания", именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директора Баланова Юрия Александровича, действующее на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию, ремонту, монтажу (демонтажу)  фреоновых холодильных установок (далее по тексту - ФХУ), согласно Приложения А (Прейскурант цен на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ФХУ), Приложения Б (Перечень работ, выполняемых при комплексном техническом обслуживании и ремонте ФХУ), Приложения В (Перечень и периодичность выполняемых работ, при техническом обслуживании и ремонте ФХУ), Приложения Г (Акт приемки - выполненных работ), Приложения Д (Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров), Приложения Е (Акт приема-передачи сведений о контрагенте). 
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании ___________ от ______ 2013г.
	1.3. Комплексное техническое обслуживание, ремонт ФХУ включает в себя:
- техническое обслуживание при использовании;
- плановое техническое обслуживание (ТО); 
- текущий ремонт; 
- капитальный  ремонт;
- устранение аварийных выходов из строя оборудования (по вызову).
- установка оборудования;
- монтаж (демонтаж) как нового, так и ремонтируемого оборудования;
- доставка оборудования в ремонт и из ремонта (в случае ремонта в мастерской Исполнителя);
- ввод оборудования в эксплуатацию.
1.4. Периодичность, виды и объемы работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту определяются в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации, разработанной заводами - изготовителями оборудования,  системой планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования
Приложения Б (Перечень работ, выполняемых при комплексном техническом обслуживании и ремонте ФХУ, Приложения В (Перечень и периодичность выполняемых работ, при техническом обслуживании и ремонте ФХУ).
	1.5. На комплексное обслуживание принимаются все виды холодильного оборудования находящиеся на оснащении подразделений, в технически исправном состоянии указанные в Приложении А.
	1.6. Техническое обслуживание и ремонт ФХУ производится Исполнителем по графику согласованному с Заказчиком или заявке Заказчика, либо на основании заключения представителя Исполнителя о необходимости ремонта ФХУ.
	1.7. Ремонт оборудования производится на месте установки (эксплуатации), либо в помещении Центра технического обслуживания (ЦТО) Исполнителя по согласованию между 


Заказчиком и Исполнителем. 
1.8. Стоимость комплексного технического обслуживания и ремонта ФХУ согласно указанных в пункте  1.3 и доставки оборудования в ремонт до ЦТО и обратно включена в расчётную цену на комплексное техническое обслуживание и ремонт ФХУ.
Стоимость запасных частей, узлов и агрегатов, расходных материалов применяемых при техническом обслуживании и ремонту не включена в расчётную цену на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ФХУ и оплачивается 
отдельно на основании подписанного Сторонами Акта приемки - выполненных работ (Приложение Г) и представленной Исполнителем товарной накладной. 
1.8. Передача оборудования на обслуживание в действующих и вновь открываемых подразделениях ООО «Комбинат питания» производится на условиях настоящего Договора по представлению Заказчиком отдельных писем, а дополнительно установленного в действующей сети – по мере ввода его в эксплуатацию, также на условиях настоящего Договора.
1.9. Монтажные (демонтажные) работы, не включены в расчётную цену на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ФХУ и оплачивается на основании подписанного Сторонами Акта приемки – выполненных работ (Приложение Г), и представленной Исполнителем товарной накладной. 
	1.10. Стоимость демонтажа, монтажа, пуско-наладочные работы составляют 10% от стоимости оборудования и оплачиваются Исполнителю отдельно по накладной и подписанного Акта приемки - выполненных работ. 
	1.11. Общая сумма договора на 9месяцев 2013 года с учетом дефлятора и дополнительных расходов составляет 1022700 руб.00коп. без учета НДС.

2. Обязанности исполнителя 
	2.1. В течение 20 дней после подписания настоящего Договора разработать годовые графики технического обслуживания и текущих ремонтов ФХУ и согласовать их с Заказчиком.
	2.2. Выполнять полный объем работ согласно п. 1.3, 1.9, 2.1 настоящего Договора.
2.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт ФХУ согласно перечня оборудования приведенного в Приложении А (Прейскурант цен на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ФХУ, Приложении Б (Перечень работ, выполняемых при комплексном техническом обслуживании и ремонте ФХУ), Приложении В (Перечень и периодичность выполняемых работ, при техническом обслуживании и ремонте ФХУ).	
2.4. Выполнять ремонт оборудования в течение не более 24-х часов, выезд механика на устранение поломки в рабочие дни в течение одного часа, в выходные течение 2-х часов. При ремонте оборудования в условиях ремонтного в помещениях ЦТО Исполнителя время простоя должно быть не более 5-ти дней.
2.5. Ежемесячно по окончании работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту ФХУ представлять Заказчику Акта приемки - выполненных работ (Приложение Г) подписанным руководителем подразделением. 
2.6. Проводить при необходимости инструктаж работников подразделений по правилам эксплуатации оборудования и осуществлять контроль за их выполнением в период проведения технического обслуживания и ремонта ФХУ.
2.7. Участвовать в работе комиссий по приемке нового оборудования по качеству, количеству и по его списанию.
2.8. Составлять соответствующие предписания, аварийные акты (совместно с Заказчиком) в случаях нарушения персоналом Заказчика правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, не обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.



2.9. Подавать заявку в письменной форме на отключение электропитания оборудования в ремонт и включение его после ремонта руководителю подразделения ООО «Комбинат питания» или лицу его замещающему.
2.10. При ремонте оборудования обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности, охраны труда, технике безопасности и санитарии.
2.11. Делать (обязательно) по окончании технического обслуживания, ремонтных работ соответствующую запись в журнале учета проведения технического обслуживания и 
ремонта с перечислением выполненных работ (о запрете) или разрешении на дальнейшую  эксплуатацию обслуживаемого (ремонтируемого) оборудования.
	2.12. При заключении настоящего Договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) ООО «Комбинат питания».  При изменении данных сведений в трехдневный срок с момента 
возникновения таких, предоставить Заказчику копии документов, подтверждающие сведения об изменениях.

3. Обязанности заказчика 
3.1. Согласовывать с Исполнителем графики проведения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов и контролировать их выполнение.
3.2. Обеспечивать эксплуатацию ФХУ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
3.3. При эксплуатации оборудования обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности, по охране труда, технике безопасности и санитарии.
3.4. Выполнять предписания Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности.
3.5. В установленном порядке осуществлять приемку нового оборудования от заводов - изготовителей по качеству, предъявлять заводам-изготовителям рекламации (претензии) в случае поставки некачественного оборудования, привлекая к этой работе представителей Исполнителя.
3.6. Обеспечить сохранность эксплуатационной и другой нормативно-технической документации на оборудование.
3.7. Обеспечить своевременную оплату работ Исполнителя в соответствии с 
условиями  п. 4.1 Настоящего Договора. 

4. Условия расчета
4.1. Расчет за работы по комплексному обслуживанию и ремонту оборудования осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 дней после подписания Акта приемки выполненных работ (за фактически выполненные объемы оказанных услуг (работ), путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя.  
4.2. Расчеты за работы, не входящие в комплексное обслуживание производятся по мере выполнения этих работ путем выставления Исполнителем счетов, накладных с приложением Актов приемки  выполненных работ.

5. Срок действия договора 
	5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, применяется к правоотношениям, возникшим с «04» апреля 2013 года и действует по «31» декабря 2013года.
5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.


6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение одной из Сторон своих обязанностей, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, и другие стихийные бедствия, или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если Исполнитель услуг не выполнил своевременно и качественно работы, обязательные по настоящему Договору. 
6.4. Исполнитель несёт ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности своего персонала.
6.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ Заказчиком 
составляется акт с указанием перечня необходимых недостатков и сроков их выполнения. При этом указанные Заказчиком недостатки устраняются за собственный счет Исполнителя,
в минимально возможный срок.
Акт приема - выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязательства по настоящему Договору без письменного на то согласия другой Стороны.
6.7. Исполнитель обязан:
6.7.1. уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить 
письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения на соответствующие виды работ;
Во всех случаях Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество работы Субподрядчиков и убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего Договора.
6.7.2. назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора 
представителей Исполнителя, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий;
6.7.3. обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к 
выполнению работ по настоящему Договору всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями, квалифицированным, аттестационным по профессии персоналом (с удостоверениями, выданными специализированными организациями).
6.8. Исполнитель обязан:
6.8.1. Обеспечить наличие у себя привлекаемых к выполнению работ по настоящему 
Договору всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ, квалифицированным, аттестованным по профессии персоналом (с удостоверениями, выданными специализированными организациями).
           6.8.2 Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику  информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в Приложении Д, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

6.8.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику  по акту от «___» ___________ 20__ года (по форме, являющейся Приложением Е к настоящему Договору), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений на материальных (в том числе, электронных) носителях.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя___________ на адрес электронной почты Заказчика______________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Данное требование применяется при передаче Сведений по электронной почте.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель  настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
           Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
6.8.4. Исполнитель обязан при изменении Сведений не позднее 5 дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное или электронное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным лицом Исполнителя.
6.8.5. Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесённые в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
6.9. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, информация о 
Исполнителе заносится в публичный реестр недоброкачественных Исполнителей атомной отрасли сроком на два года.

6.10. Заказчик обязан:
6.10.1. Обеспечить своевременную оплату работ Исполнителя  в соответствии с 
условиями п. 3.3 настоящего Договора. 

7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8 ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные Приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
           8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
           8.3. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
                - Прейскурант цен на оказание услуг (работ) по комплексному техническому 
                  обслуживанию и ремонту ТТО Приложение А;
                - Перечень	работ, выполняемых при комплексном техническом обслуживании и ремонте ТТО Приложение Б; 
             - Перечень и периодичность выполняемых работ, при техническом обслуживании и ремонте ФХУ Приложение В;
             - Акт приемки - выполненных работ Приложение Г;
                - Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров) Приложение Д;
    - Акт приема-передачи сведений о контрагенте Приложение Е.
	

	9. Юридические адреса сторон 

	ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат питания», 636019, г. Северск,
 Пр. Коммунистический, 96, а/я 410.
ИНН 7024032205, КПП 702401001
р/с 40702810010000000854
в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758
БИК 046902758 в ГРКЦ ГУ Банка
России по томской области
ОКПО 61223518,  ОГРН 1097024001580
Тел./факс 533-108

	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:   


	Заказчик
	Исполнитель

	____________________ Ю.А. Баланов
	____________________ 

	_______________
	_______________









Приложение А

Прейскурант 
цен на оказание услуг (работ) по комплексному техническому обслуживанию
 и ремонту ФХУ (перечень).
к договору № _____ от _____ 2013г.

	№
п/п
	Наименование
	Количество 
 (шт.)
	Стоимость                  ( руб.)
	Сумма                  (руб.)

	 1
	.Шкаф 1,12 Айсберг
	1
	700
	700

	 2
	Ларь низкотемпературный  ЕЛ 61
	1
	330
	330

	 3
	Прилавок хол.закусок пвв-70к-01
	1
	440
	440

	 4
	Прилавок  хол.закусок пвв-70к-01
	1
	440
	440

	 5
	Прилавок хол.закусок пвв-70к-01
	1
	440
	440

	 6
	Прилавок хол.закусок пвв-70к-01
	1
	440
	440

	 7
	Шкаф холод  шх 1.0
	1
	700
	700

	 8
	Шкаф холод шх-1.4
	1
	700
	700

	 9
	Холодильная машина ВСЭ 3000(2)
	1
	1320
	1320

	 10
	Шкаф холод шх-0,8
	1
	700
	700

	 11
	Сплит-система SM 232 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 12
	Сплит-система KLS 330 T (Ариада)
	1
	950
	950

	 13
	Сплит-система SM 232 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 14
	Сплит-система SM 113 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 15
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 16
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 17
	.Ларь морозильный
	1
	330
	330

	 18
	Шкаф холодильный Айсберг
	1
	700
	700

	 19
	Шкаф холодильный Айсберг
	1
	700
	700

	 20
	Шкаф холодильный ШСУП-1,0-1,1-2,0
	1
	700
	700

	 21
	Шкаф холодильный ШСУП-1,0-1,1-2,0
	1
	700
	700

	 22
	Шкаф холодильный ШХ-1-4
	1
	700
	700

	 23
	 Витрина  холодильная линия раздачи  
	3
	440
	1320

	 24
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 25
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 26
	Сплит-система SM 331 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 27
	.Ларь морозильный EL-61.
	1
	330
	330

	 28
	Шкаф ШХ 1,2
	1
	700
	700

	 29
	Шкаф холодильный ШХ-1.4
	1
	700
	700

	 30
	Шкаф холодильный ШХ-1.4
	1
	700
	700

	 31
	Шкаф холодильный ШХ-1.4
	1
	700
	700

	 32
	Шкаф холодильный ШХ- 0,8
	1
	700
	700

	 33
	Холодильная витрина закрытая
	1
	440
	440

	 34
	Прилавок охлаждаемый 
	2
	700
	1400

	 35
	Сплит-система SВ 328 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 36
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 37
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 38
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 39
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 40
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 41
	.Прилавок охлаждаемый ЛПСБ
	1
	700
	700

	 42
	Прилавок охлаждаемый ЛПСБ
	1
	700
	700

	 43
	Шкаф холодильный ШХ-1,12(на базе ВСЭ1600)
	1
	700
	700

	 44
	Прилавок - витрина ТАИР -162
	1
	440
	440

	 45
	Шкаф холодильный KXC-2-6Б
	1
	700
	700

	 46
	Шкаф холодильный ШХ-1,12(на базе ВСЭ1600)
	1
	700
	700

	 
	Шкаф холод. шх-1.4
	1
	700
	700

	 47
	Шкаф холод. шх-1.4
	1
	700
	700

	 48
	Шкаф холод. шх- 1,12
	1
	700
	700

	 49
	Шкаф холод. шх- 0.8
	1
	700
	700

	 50
	Холодильная витрина
	1
	700
	700

	 51
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 52
	Сплит-система SM 342 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 53
	Сплит-система SВ 331 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 54
	Сплит-система SВ 331 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 55
	.Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 56
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 57
	Сплит-система SM 226 SF (Polair)
	1
	950
	950

	 58
	Линия раздачи. 
	1
	440
	440

	 59
	Шкаф холодильный  ШХ- 1,4
	1
	700
	700

	 60
	Шкаф холодильный  ШХ- 1,2
	1
	700
	700

	 61
	Шкаф холодильный  ШХ- 0,8
	1
	700
	700

	 62
	Шкаф холодильный  ШХ- 0,8
	1
	700
	700

	 63
	.Прилавок  холодильный ШХ-0,8
	1
	700
	700

	 64
	ШKAФ XOЛOДИЛЬHЫЙ ШX
	1
	700
	700

	 65
	Шкаф холодильный ШХ 0,8
	1
	700
	700

	 66
	Ларь морозильный
	1
	330
	330

	 67
	Прилавок  холодильник
	1
	440
	440

	 68
	Холодильный прилавок Классик
	1
	440
	440

	 69
	Ларь морозильный
	1
	330
	330

	 70
	Холодильная витрина Лида-1,8
	1
	440
	440

	 71
	Сплит-система SM 226 SF
	1
	950
	950

	 72
	Сплит-система SВ 328 SF
	1
	950
	950

	 73
	Сплит-система SM 222 SF
	1
	950
	950

	74
	Шкаф холод. ШХ-1,12
	1
	700
	700

	 75
	.Холод. витрина горка ВХС-1,5(1,8)
	3
	600
	1800

	 76
	Шкаф холод. DAEWO
	1
	700
	700

	 77
	Ларь прилавок морозильный Бирюса
	1
	600
	600

	 78
	Витрина  горка DRSG-4-M
	2
	600
	1200

	 79
	.МТ  40 JH4EV4E
	1
	1470
	1470

	 80
	TAG 4553 Т
	2
	1250
	2500

	 81
	МТ  64 HМСVЕ
	1
	1900
	1900

	 82
	Льдогенератор МОd 351
	1
	600
	600

	 83
	Холодильная витрина BOSHNIA
	2
	600
	1200

	 84
	BZS 330 T 206 F
	1
	950
	950

	 85
	.Соpeland D6SU-400Х
	3
	3160
	9480

	 86
	.Холодильная витрина BOSHNIA
	1
	600
	600

	 87
	Холодильная витрина BOSHNIA
	3
	600
	1800

	 88
	.Холодильная камера SM 226 SF
	1
	950
	950

	 89
	Морозильный ларь
	1
	330
	330

	 90
	Шкаф холодильный ШХ 1,12
	1
	700
	700

	 91
	Шкаф холодильный ШХ 0,8
	2
	700
	1400




В прейскурант цен (в стоимость) по оказанию услуг (работ) по комплексному 
техническому обслуживанию и ремонту ФХУ включены все расходы по проведению технического обслуживания при использовании, при плановом техническом обслуживании, ремонте, текущем ремонте, при устранение аварийных выходов из строя оборудования (в рабочие и выходные дни), все транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, расходы по доставке оборудования в ремонт (в ремонтное предприятие) и из ремонта, при вводе оборудования в эксплуатацию.
Капитальный ремонт, установка монтаж (демонтаж) нового оборудования, запасные 
части оплачиваются Заказчиком отдельно по факту выполненных работ согласно Акта приемки - выполненных работ.
Общая сумма договора с учётом дополнительных расходов и с применением дефлятора на 9 месяцев 2013г. составляет 1022700 (один миллион двадцать две тысяч семьсот) рублей 00 коп. (без учёта НДС). Коэффициент и дефлятор в 2010-2011-2012гг. не применялся


	Исполнитель
	Заказчик

	____________________ 
	____________________ Ю.А. Баланов

	_____________
	_______________
























Приложение Б

Перечень 
работ, выполняемых при комплексном техническом обслуживании и ремонте ФХУ 

I. Техническое обслуживании при использовании
	1. В техническое обслуживание при использовании (в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации оборудования) входят:
	1.1. промывка, обтирка, чистка, смазка оборудования;
	1.2. регулярный осмотр оборудования с целью выявления неисправностей (постороннего шума в узлах и механизмах, подтекания масла, повышенного нагрева подшипников, нарушения герметичности оборудования, трубопроводов, арматуры и т.п.);
	1.3. проверка работы охлаждающих систем;
	1.4. наблюдение за натяжением и состоянием ремней;
	1.5. устранение мелких неисправностей (подтяжка ослабших болтовых соединений и крепежных деталей, замена сальников, ремонт или замена дефектной арматуры с небольшим условным проходом, промывка и прочистка масляных систем и т.д.);
1.6. осмотр внутренних поверхностей охлаждаемых объёмов, проверка теплоизоляции.
1.7. проверка комплектности оборудования и наличия защитного ограждения;
	1.8. проверка надёжности крепления узлов и движущихся механизмов;
	1.9. проверка электроаппаратуры, исправности крепления электропроводки;
	1.10. проверка работоспособности оборудования и его составных частей;
	1.11. проверка герметичности холодильных установок;
1.12. проверка систем оттайки;
1.13. проверка работы компрессоров и эл/двигателей по шуму и нагреву;
1.14. проверка температуры охлаждаемых объёмов и температуры конденсации;
1.15. настройка терморегулирующего вентиля (термостата) в зависимости от требуемого;
1.16. проверка температурного режима;
1.17. проверка автоматического режима работы холодильной установки;
1.18. чистка конденсаторов от пыли (пуха) один раз в месяц;
1.19. промывка конденсатора один раз в три месяца;
1.20. проверка зануления оборудования;
	1.21. проверка уровня масла в картере компрессора;
1.22. проверка затяжки крепления всех узлов компрессорного агрегата;
1.23. проверка давлений испарения и конденсации;
1.24. проверка исправности работы соленоидного и терморегулирующего вентилей;
1.25. регулирование подачи жидкого холодильного агента в приборы охлаждения;
1.26. регулировка зазора между вентилятором и диффузором;
1.27. устранение утечек, дозаправка холодильным агентом и маслом;
1.28. устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования;
1.29.установка технологического фильтра для осушки холодильной системы;
1.30. остановка оборудования на консервацию на случай длительного перерыва
(в зимнее время, на период ремонта помещения и т.п.);
1.31. проведение дополнительного инструктажа для работников при нарушении правил эксплуатации холодильного оборудования;
1.32. регулировка тепловой защиты и замена вышедших из строя электроприборов.

II. Плановое техническое обслуживание
	2.1. Во время планового технического обслуживания выполняются:
	2.1.1. работы, предусмотренные техническим обслуживанием при использовании, а также работы по регулировке механизмов оборудования. При плановом техническом 

обслуживании в порядке подготовки выявляются дефекты, которые подлежат устранению при ближайшем плановом ремонте. 
Подробное содержание работ по техническому  обслуживанию должно быть приведено в инструкции завода изготовителя по эксплуатации оборудования, регулировке механизмов оборудования, а также:
	2.1.2. проверка оборудования внешним осмотром, наружный осмотр без разборки для выявления неисправностей, состояния и работы оборудования в целом и по узлам, а также на соответствие правилам техники безопасности;
	2.1.3. проверка комплектности оборудования;
	2.1.4. проверка исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования;
	2.1.5. проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;
	2.1.6. осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений; 
	2.1.7. проверка исправности кожухов, ручек ограждений;
	2.1.8. проверка состояния резиновых и других уплотнений;
	2.1.9. проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями;
	2.1.10. выявление дефектов;
	2.1.11. выполнение работ приведенных в инструкции по эксплуатации оборудования;
	2.1.12. регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;
	2.1.13. зачистка электроконтактных соединений;
	2.1.14. замена вышедших из строя сигнальных ламп;	
	2.1.15. проведение дополнительно инструктажа с работниками при нарушении ими правил эксплуатации оборудования;
	2.1.16. регулировка механизмов оборудования;
	2.1.17. вскрытие крышек узлов для осмотра и проверки состояния механизмов, устранение обнаруженных дефектов;
	2.1.18. регулировка зазоров винтов и гаек, подтяжка, зачистка или замена расслабленных и изношенных крепежных деталей (шпилек, гаек, винтов и др.); 
	2.1.19 чистка, натяжка, ремонт или замена ремней;
	2.1.20. проверка и устранение протечек фреона  через сочленения корпусов, сальников  оборудования, трубопроводов холодной воды, кранов (вентилей); 
	2.1.21. проверка состояния оградительных устройств;
	2.1.22. опробование в работе и сдача в эксплуатацию.
III. Текущий ремонт
3. Во время текущего ремонта выполняются:
	3.1. работы, предусмотренные плановым техническим обслуживанием; 
	3.2. частичная разборка агрегата. Подетальная разборка и ремонт 2х-3х узлов, подверженных небольшому износу и загрязнению;
	3.3. протирка агрегата и промывка разобранных деталей;
	3.4. замена изношенных и сломанных наружных крепежных деталей;
	3.5. замена изношенных деталей, которые не выдержат эксплуатации до следующего ремонта;
	3.6. ремонт или замена оградительных устройств;

	3.7. сборка отремонтированных узлов;
	3.8. восстановление или замена отдельных деталей и узлов;
	3.9. восстановление антикоррозийного покрытия;
	3.10. выверка и центровка оборудования;


	3.11. послеремонтные и плановые испытания (освидетельствования);
	3.12. восстановление окраски с подшпаклёвкой;
	3.13. испытание на холостом ходу на всех режимах, проверка на шум, нагрев. 
	3.14. сдача в эксплуатацию.

IV. Капитальный ремонт
4. В объем капитального ремонта входит:
	4.1. объем текущего ремонта;
	4.2. восстановление или замена всех изношенных деталей,  включая и базовые;
	4.3. полная разборка оборудования;
	4.4. промывка, протирка всех деталей;
	4.5. осмотр всех деталей;
	4.6. восстановление  или замена антикоррозийного покрытия; 
	4.7. проверка состояния фундамента, исправление его, проверка установки оборудования; 
	4.8. модернизация оборудования;
	4.9. шпаклёвка и окраска всех внутренних и наружных поверхностей оборудования;
	4.10. обкатка на холостом ходу на всех режимах, проверка на шум, нагрев;
	4.11. сдача в эксплуатацию.



	Исполнитель
	
Заказчик

	____________________ 
	____________________ Ю.А. Баланов

	_____________
	_______________






























Приложение В

Перечень 
и периодичность выполняемых работ, при техническом обслуживании и ремонте 
ФХУ

	Выполняемая работа
	Значение параметра
	Периодичность

	
	
	1 раза в
	2 раз в
	1раз в 6

	
	
	месяц
	месяц
	месяцев

	1. Проверка температуры в
	В соответствии с
	X
	
	

	охлаждаемом объеме
	проектом
	
	
	

	2. Проверка оттаивания
	Без обледенения
	X
	
	

	испарителей
	
	
	
	

	3. Проверка чистоты и
	Прозрачное, не мутное
	X
	
	

	возврата масла
	и по середине смотрового стекла
	
	
	

	4. Проверка влажности и
	Отсутствие пузырьков
	X
	
	

	переохлаждения
	в смотровом стекле на
	
	
	

	хладагента после
	жидкостной
	
	
	

	жидкостного фильтра,
	магистрали и «Сухой
	
	
	

	отсутствие утечек
	(DRY)
	
	
	

	хладагента и
	
	
	
	

	герметичность соединений
	
	
	
	

	5. Визуальная проверка
	Ламели конденсатора
	
	X
	

	чистоты конденсатора,
	без налёта пыли и
	
	
	

	проверка показаний
	тополиного пуха
	
	
	

	манометров
	
	
	
	

	6. Проверка креплений
элементов холодильной
установки и вибропоглащающих  устройств
	Без посторонних
	
	X
	

	
	шумов
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.  Проверка автоматики
	В соответствии с
	
	X
	

	безопасности,
	проектом
	
	
	

	регулирования и КИП
	
	
	
	

	8. Проверка величины
	
	
	X
	

	рабочего тока
электрической цепи
компрессора и межфазных напряжений
	Показания согласно
технической
документации
	
	
	

	9. Проверка всех резьбовых соединений гидравлического корпуса агрегата, сальников на запорных вентилях, резьбовых электрических соединений
	Места соединения без масляных подтёков. Электрические соединения без характерного нагрева и обугливания
	
	
	X

	10. Проведение теста масла на кислотность
	Согласно технической документации
	
	
	X



	Исполнитель
	
	Заказчик

	____________________
	
	____________________

	______________________ 
	
	___________________ Ю.А. Баланов







Приложение Г

Акт приемки - выполненных работ 

____________________________________________________________________________
(указывается место проведения работ) 

по Договору  № ________ 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» ___________________________________
                                                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)
с одной стороны, и от лица «Заказчика»  _____________________________ с другой стороны,
                                                                                                       (должность руководителя подразделения, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт о том, что выполненные работы  ____________________________ 
                                                                                                                                                        (указать наименование работ)
за период ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (месяц, год)
удовлетворяют требованиям договора.
Краткое описание выполненных работ с указанием объема и качества:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работу выполнил: __________________________________  _________________________
                                                                                 (должность, Ф.И.О.)                                                                                               (дата)


Работу принял: __________________________________  _________________________
                                                                                 (должность, Ф.И.О.)                                                                                               (дата)

















Приложение Д
к Договору №                       от ___.___.20__ г. 
	Информация о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам  организации по состоянию на  дату  предоставления настоящей информации, для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.
В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются  сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в  уставном капитале.
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество  паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на  официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма  и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).


	
	

	
	


 Руководитель  контрагента ____________________________(ФИО)
                                                                                                      подпись
МП













Ъ


Приложение Д
к Договору № ____ от «___» ____ 2013 г.

Акта приема-передачи сведений о контрагенте
АКТ от «___»_______2013г.
Приема-передачи документов
Передающая Сторона:
Принимающая Сторона:

	Наименование документа
	Кол-во страниц

	
	



Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.
Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

 ПОДПИСИ:
 Передающая Сторона:
            Принимающая Сторона:
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