                                              Техническое задание
           на  дезактивацию спецодежды санпропускника зданий: 160, 100, 103 Г.
1. Настоящее техническое задание разработано в связи с необходимостью заключения договора на дезактивацию спецодежды, загрязнённой выше контрольных уровней в соответствии с п. 3.14.9. ОСПОРБ 99/2010 включая её транспортировку.
2. Работы по дезактивации спецодежды должны выполняться специализированной организацией имеющей лицензию на выполнение следующих операций:  стирка, сушка, сортировка, радиометрический контроль, глажение, упаковка, транспортировка.
3. Транспортирование спецодежды на дезактивацию и возврат её после дезактивации осуществляется на специально оборудованных автомобилях в соответствии с НП-053-04. Частота транспортных операций 1 раз в неделю.

4. Количество дезактивируемой спецодежды в течение 2015 года 15 400 кг.

5 Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.

6 Заказчиком является: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес 188540, г.Сосновый Бор Ленинградской области

Руководитель: Генеральный директор  В.А.Василенко. 
Телефон (813-69) 22-687, факс (813-69) 23-672
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