	
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

 П.А. Зайцев

«23» июля 2015 г.


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый запрос цен в электронной форме: право заключения договора 

на выполнение СМР, ЭМР и ПНР по модернизации инженерных систем (прокладка кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ) на территории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

том 1 «общая и коммерческая части»

СОГЛАСОВАНО:
  Главный инженер ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
  В.Е. Голиков
         «23» июля 2015 г.
Помощник генерального директора 

по закупкам – начальник отдела закупок

 А.Г. Новиков

«23» июля 2015 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru/223
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru 
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


2СОДЕРЖАНИЕ


31.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ


9ЧАСТЬ 1


92.
ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.


92.1.
ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.


92.1.1.
Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям


132.1.2.
Требования к продукции


132.2.
СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.


143.
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ


154.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ


154.1. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке


15ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)


19СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 1.1)


21СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.2)


25ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)


27ЧАСТЬ 2


27ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ


45ЧАСТЬ 3


45ПРОЕКТ ДОГОВОРА


52ЧАСТЬ 4 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»




1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1) Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2) Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 29.04.2015 №72).
На Заказчика распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3) Предмет закупки: право заключения договора на выполнение СМР, ЭМР и ПНР по модернизации инженерных систем (прокладка кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ) на территории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
4) Заказчик, являющийся Организатором закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»).
Место нахождения: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24;
Почтовый адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24;
Контактное лицо: Новиков Андрей Геннадьевич;
Тел.: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 20-24, 20-22) 
Адрес электронной почты: agnovikov@luch.podolsk.ru
5) Количество лотов: 1 лот. 
6) Предмет договора: выполнение СМР, ЭМР и ПНР по модернизации инженерных систем (прокладка кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ) на территории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Срок выполнения работ: Работы должны быть завершены не позднее 40 рабочих дней после заключения договора.
Место выполнения работ: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.24.
Состав и объем поставок/работ/услуг: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.
Предложение частичного выполнения поставок/работ/услуг не допускается.
7) Условия оплаты: Оплата производится после завершению всего объема работ (в соответствии с локальным сметным расчетом) в течение 40 (сорока) банковских дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформления счёта-фактуры.
Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»).

8) Начальная (максимальная) цена договора: 5 900 000 рублей, 00 копеек, включая НДС.
В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
Приведение ценовых предложений участников запроса цен к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса цен, являющимися плательщиками НДС.
Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником закупки цены.
В случае выполнения строительно-монтажных работ или проектно-изыскательских работ цена указывается в двух уровнях цен: 

в базисном уровне цен 2000 года: 2 193 439 рублей, 75 копеек;

в текущем уровне цен: 5 900 000 рублей, 00 копеек, включая НДС.
Цена договора включает в себя: В стоимости работ учитываются демонтажные, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, все расходные материалы  необходимые для выполнения работ.

В цену материалов включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проезд, проживание, питание, медицинские услуги сотрудников подрядной организации осуществляются за счет средств Подрядчика.
9) Официальный язык закупки: русский.
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.
10) Валюта закупки: российский рубль.
Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

11) Обеспечение заявки на участие в закупке: «не требуется»
12) Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:
Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.
Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник закупки, предложивший наименьшую цену договора.

13) Порядок получения закупочной документации:
На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 
Копии публикации документов по данной закупке:
· Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru);

· ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» www.a-k-d.ru.
· Возможность и условия, по которым допускается подача альтернативных предложений: не допускается. 
14) Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):10-00 (время московское) «05» августа 2015 года. 
Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.24 11-00 (время московское) «06» августа 2015 года
15) Место и дата проведения отборочной стадии: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.24 «25» августа 2015 года.
16) Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.24, не позднее «27» августа 2015 г. (в течение 20 дней после открытия доступа к заявкам)
17) Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев: 
если вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе требуется более длительный срок;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика; в данном случае договор заключается только после такого одобрения;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается только после выполнения предписанных мероприятий.

Заказчик в течение,  3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, передает лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.
18) Обеспечение исполнения обязательств по договору: 
- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) (п.п. 12.9.1.б. ЕОСЗ ГК «Росатом»), форма обеспечения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком, поручительство или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.9.14 ЕОСЗ ГК «Росатом»), размер обеспечения договора: 10% цены договора, заключаемого по результатам закупки (п.п. 12.9.8. ЕОСЗ ГК «Росатом»). Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней (п.12.9.9 ЕОСЗ ГК «Росатом»).
Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор (п. 12.9.16 ЕОСЗ ГК «Росатом»).
На основании приказа Госкорпорации «Росатом» №1/768-П от 22.08.2012г.

Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам

1. Требования к поручителям и гарантам, необходимые  для установления единого подхода к обращению с поручительствами и банковскими гарантиями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций при осуществлении закупочной деятельности для снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, связанных с выплатой авансов, стимулирования повышения ответственности контрагентов за надлежащее исполнение договорных обязательств.
1.1. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.
Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 
При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 
При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.
Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.
1.2. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций
1.2.1. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:
банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;
наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентам Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п.1.2.1, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:
наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;
Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.
Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п.1, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 
Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
2. Требования к Банкам-партнерам Госкорпорации «Росатом»
2.1. Банки-партнеры должны соответствовать следующим критериям:
2.1.1. Объем активов по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 100 млрд. рублей.
2.1.2. Объем собственных средств (собственного капитала) по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 10 млрд. рублей.
2.1.3. Коэффициент достаточности собственного капитала на последнюю отчетную дату: не менее 11%.
2.1.4. Чистая ссудная задолженность по публикуемой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 50 млрд. рублей.
2.1.5. Положительные финансовые результаты деятельности (прибыль после налогообложения) за предыдущий год и за прошедший период текущего года по публикуемой на ежеквартальной основе отчетности.
2.1.6. Наличие банка в системе страхования вкладов (только для банков-резидентов Российской Федерации).
2.1.7. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»,
2.1.8. Отсутствие по публичной информации неурегулированных претензий  международных и российских кредиторов Центрального банка страны, резидентом которой является банк (Банка России для банков-резидентов Российской Федерации), налоговых органов на сумму больше 10% от собственного капитала банка по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату.
2.1.9. Членство банка в международной платежной системе (VISA и/или MASTERCARD).
2.1.10. Наличие системы дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»), отвечающей следующим требованиям:
1) наличие сертификата, выданного уполномоченными государственными органами, на соответствие требованиям безопасности при передаче информации,
2) наличие системы предварительного контроля расходных операций, позволяющих управляющему обществу группы юридических лиц принять в режиме реального времени решение об исполнении/отклонении текущего платежа других юридических лиц,
3) наличие системы, предоставляющей управляющему обществу автоматизированные отчеты об остатках денежных средств на счетах дочерних и зависимых обществ и заключенных сделках.
2.2. Основанием для исключения банка из перечня банков-партнеров служит:
резкое ухудшение любого из вышеуказанных численных параметров деятельности банков по сравнению с величиной, достигнутой на предыдущую отчетную дату;
нарушение банком обязательных нормативов Банка России в течение 6 (шести) последовательных месяцев, а также отсутствие в открытом доступе на сайте www.cbr.ru отчетности банка (ф. 101, 102, 134, 135) (только для банков-резидентов Российской Федерации).
2.3. К банкам-партнерам также относятся банки, не полностью соответствующие вышеуказанным критериям, если они являются:1) банками (институтами) развития, в том числе международными;
2) зарегистрированными на территории Российской Федерации дочерними банками банков-нерезидентов, соответствующих критериям пунктов 2.1-2.5 и 2.7-2.9 (в таких дочерних банках разрешается только привлечение заемных средств и их конвертация);
3) банками (филиалами банков), зарегистрированными в закрытых административных территориальных образованиях по месту основной деятельности организаций Госкорпорации «Росатом», имеющими более чем 3‑летний опыт работы с организациями Госкорпорации «Росатом».
3. Требования к Опорным банкам
Опорные банки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к банкам-партнерам, указанным в разделе 2. Кроме того, опорные банки должны  соответствовать следующим требованиям:
3.1. Наличие разветвленной региональной сети на территории Российской Федерации: не менее чем 30 филиалов, отделений и операционных офисов (без учета дочерних и зависимых банков) (для банков-резидентов Российской Федерации). 
3.2. Объем активов по публикуемой отчетности по РСБУ на последнюю отчетную дату: не менее 1 трлн рублей.
3.3. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com), Fitch Ratings (www.fitchratings.com). При этом рейтинг по классификации как минимум одного из рейтинговых агентств должен быть не более чем на одну ступень ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s,  Fitch Ratings, и по шкале Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».
В случае отсутствия у банка-нерезидента вышеуказанного кредитного рейтинга банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Либо не менее 50% уставного капитала банка должно принадлежать Российской Федерации или банкам-резидентам Российской Федерации, являющимся опорными, т.е. полностью соответствующим критериям, указанным в п. 2.1-2.2 и п. 3.1-3.3. 
Работа с банками-нерезидентами допускается только для организаций отрасли, имеющих согласование Казначейства Госкорпорации «Росатом».
3.4. К Опорным банкам также относятся банки, одновременно соответствующие подпунктам 2.1.2, 2.1.4-2.1.6, 2.1.8, 2.1.10, 3.1 настоящего Приложения и нижеуказанным критериям:
наличие в перечне банков, утвержденном Правительством Российской Федерации, в которых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок;
объем активов по публикуемой финансовой отчетности на последнюю отчетную дату: не менее 400 млрд рублей; 
не являются участниками международных платежных систем (VISA, MASTERCARD) и не имеют в банках, не являющихся резидентами Российской Федерации, действующих корреспондентских счетов в долларах США и евро.
19) Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации.
20) Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика в указанных ниже случаях, 
в любое время вплоть до подведения итогов закупки,
не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
Извещение об отказе от проведения закупки или любого лота закупки подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения закупки получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора закупки — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.
21) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: 
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

2.1.1. Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям
	№ п/п
	Требования
	Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям

	1) 
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

	1.1) 
	быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
	1) копии документов о государственной регистрации из следующих:

· для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ);
· для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки;
· для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
· для иностранных лиц:
· копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык;
· краткая пояснительная записка, содержащая:

· положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;

· наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.

	1.1.1. 
	
	2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

	1.1.2. 
	
	3) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

	1.1.3. 
	
	4) копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);

	1.1.4. 
	
	5) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;
· решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью 
или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

	1.2) 
	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
	6) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:

· о не нахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
· об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом);
· об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
· о не приостановлении деятельности участника закупки.

	1.3) 
	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
	

	1.4) 
	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации:

должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
	7) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.

	1.5) 
	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно:

должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- свидетельство о членстве в некоммерческом партнёрстве СРО на допуск к работам, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии (ст. 48.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624  (с изменениями от 23 июня 2010 г., 26 мая, 14 ноября 2011 г.), 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
- п. 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
- п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- п. 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
- п. 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 
- Свидетельство о регистрации электролаборатории.
- подтвердить право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
	8) копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно:

· копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта.
· любой документ органа надзора за саморегулируемыми организациями из ниже указанных с обязательным приложением Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающий право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии:

· решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, 

· письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или участника закупки,

· выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.

	1.6) 
	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
	документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.


2.1.2. Требования к работам
	№ п/п
	Требование
	Документ, подтверждающий соответствие требованиям

	1. 
	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
	Техническое предложение (соответствующая Форма 2), в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п.

	2. 
	Срок представляемой гарантии 
	

	3. 
	В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
	заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:

· в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

· в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.


2.2.  СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

1. Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

1) заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.10, Форма 1);

2) в случае принадлежности участника закупки и/или привлекаемого субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства - сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1., соответствующая Форма), предоставляются в составе заявки на участие в закупке в двух форматах: *.pdf с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.
3) Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п. в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 4.1, Форма 2), в том числе содержащее:
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указание объема работ или услуг или порядка его определения.
4) документы, указанные в подразделе 2.1 настоящей закупочной документации.
3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен.
4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке
 Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, _______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях [при проведении закупки в электронной форме допускается исключение из данной формы условий, указываемых в формах, заполняемых участником на ЭТП; в таком случае вместо слов «на следующих условиях» указывается «на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данная закупка»]: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в закупке
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

	2. 
	Цена заявки, руб. без НДС
	[указать цену договора без НДС]

	3. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать «в соответствии с условиями закупочной документации», либо указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в извещении о проведении закупки]

	4. 
	Условия оплаты
	[указать «в соответствии с условиями проекта договора закупочной документации», либо указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Для юридических лиц: 

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________.

Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

· [в случае установления требования по наличию СУОТ] в _____________ (наименование участника закупки), а также у привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), создана и функционирует система управления охраной труда (СУОТ);

· [для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в ОИАЭ
в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара указывается:
выполнение требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» без изменения стоимости предложения.

в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов указывается:

отсутствие оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.]
[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

2) представить до заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения;

3) [в случае установления требования по наличию кадровых ресурсов] представить до заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников;
4) [в случае установления требования по наличию СУОТ] представить до заключения договора документы, подтверждающие создание и функционирование СУОТ в _____________ (наименование участника закупки), а также у привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей);

5) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении крупной сделки;

6) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью.

[в случае, если для участника закупки отсутствует необходимость наличия решения для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, вместо выше указанных подпунктов д) и/или е) участником закупки указываются положения, подходящие для участника:

Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является крупной.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является сделкой с заинтересованностью.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о наличии решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.]

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

· в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

· будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

· сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных закупочной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки: 

	№

п/п
	Наименование документа
	Количество страниц

	1. 
	Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке / безотзывная банковская гарантия
	

	2. 
	…
	

	3. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки. 

3. Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику закупки необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в закупке Форму 1.1 «Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства».
7. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.
[далее устанавливается для закупок, проводимых в электронной форме]

8. При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.

9. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен печатью участника закупки.

10. Рекомендации пунктов 8 и 9 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).
11. При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки
Форма 1.1.
Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 1.1)
Участник закупки: __________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	


_________________________________
___

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Данная форма заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в случае указания в форме 1 о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная форма.

4. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). Также участники закупки в составе заявки на участие в закупке предоставляют заполненную форму 1.1 на привлекаемого участником закупки субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, форма 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником закупки, без привлечения официальных дилеров и т.д.
5. Форма 1.1 в составе заявки на участие в закупке предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.

[данная форма предоставляется до заключения договора победителем закупки, либо лицом, с которым принято решение заключить договор]
Форма 1.2.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.2)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________ 

                                                                                                        наименование контрагента, с которым заключается договор
	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

2. Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике закупки

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул. Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул. Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К. Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 2.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______
__________________ [указывается наименование процедуры закупки]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Участник закупки: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]
· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание объема работ или услуг или порядка его определения;

· [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[для закупок товаров] 

· [для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии] наименование разработчика оборудования,
· наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;

· указание количества товаров;

· [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

· [при условии установления соответствующего требования] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.
В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.
6. Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником закупки

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.
ЧАСТЬ 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Общие положения
	1.1. Принять участие в закупке может любой поставщик (подрядчик, исполнитель) или несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступающих на стороне одного поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
1.2. Официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт, указанный в извещении о проведении закупки, и являющийся официальной публикацией данной информации.

1.3. С даты официальной публикации извещения о проведении закупки и закупочной документации на официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, на ЭТП предоставляется согласно правилам данной ЭТП.

1.4. Участники закупки самостоятельно должны отслеживать опубликованные на сайте официальной публикации разъяснения и изменения закупочной документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях закупочной комиссии и организатора закупки.

	2. 
	Разъяснение положений закупочной документации
	2.1. Любой участник закупки вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации:

· через ЭТП;

· в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника закупки или уполномоченного лица участника закупки.

Участник должен обеспечить получение организатором закупки такого запроса не позднее следующего срока:

· для конкурса - не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

· для запроса предложений - не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

· для запроса цен - не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

При поступлении запроса позже данного срока организатор вправе не отвечать на запрос.
2.2. При поступлении запроса в срок, указанный в пункте 2.1, организатор закупки в течение 3 (трех) рабочих дней (для запроса предложений, запроса цен - в течение 1 (одного) рабочего дня) со дня поступления запроса, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника закупки, от которого поступил запрос.
Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика.
Если организатор закупки не успел разместить ответ на запрос:

· для конкурса - за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в закупке;

· для запроса предложений - за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в закупке,
то организатор закупки переносит окончательный срок подачи заявок на участие в закупке на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в закупке составлял:

· для конкурса - не менее чем 3 (три) рабочих дня;

· для запроса предложений - не менее чем 2 (два) рабочих дня.
2.3. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора закупки.

	3. 
	Внесение изменений в извещение о проведении закупки и закупочную документацию
	3.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее закупочную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки или закупочную документацию:

· для конкурса - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок;

· для запроса предложений, запроса цен - не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
3.2. Любое изменение извещения о проведении закупки или закупочной документации является неотъемлемой ее частью.
3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении закупки или закупочную документацию, но не позднее срока окончания подачи заявок, такие изменения размещаются организатором закупки на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки.
3.4. При этом срок подачи заявок на участие в закупке продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений на официальном сайте и ЭТП до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял:

· для конкурса - не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — такой срок должен быть равен или больше срока, на который было размещено извещение о проведении закупки;

· для запроса предложений - не менее чем 5 (пять) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

· для запроса цен - не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

	4. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	4.1. В случае, если извещением о проведении закупки установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении закупки.

4.2. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в форме денежных средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о проведении закупки реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

4.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме банковской гарантии — банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:

4.3.1. Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней (для конкурса - не менее 90 (девяносто) календарных дней) со дня окончания срока подачи заявок.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор закупки, принципалом — участник закупки, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии.

4.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.4. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4.5. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору закупки уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке – участнику закупки, отозвавшему заявку в соответствии с условиями закупочной документации;
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику закупки, заявка которого опоздала;

4) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя закупки или единственного допущенного участника закупки;
5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю закупки;
6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником закупки, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику закупки;
7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам – участнику закупки, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
4.6. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, срок, начиная с которого участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом подпункта г) пункта 4.5.
4.7. Обеспечение заявки на участие в закупке удерживается в нижеприведенных случаях, с уведомлением такого участника закупки об удержании обеспечения заявки на участие в закупке:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией;
2) при уклонении победителя закупки или единственного участника закупки, с которым заключается договор, от заключения договора.

	5. 
	Подача и прием заявок на участие в закупке, открытие доступа к заявкам
	5.1. Для участия в закупке участник закупки должен подать заявку на участие в закупке (предложение на участие в закупке, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в разделе 2 закупочной документации, содержание и оформление которых соответствует требованиям закупочной документации) в срок, указанный в извещении о проведении закупки. Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника закупки возникает обязанность заключить договор на условиях закупочной документации и его предложения. Если участник закупки представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.
5.2. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке (за исключением разрешенных альтернатив в составе, если извещением о проведении закупки разрешена подача альтернативных предложений).
5.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные закупочной документацией, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации), входящие в состав заявки на участие в закупке должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
5.4. Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 60 календарных дней (для конкурса - в течение 90 календарных дней) со дня окончания срока подачи заявок.

5.5. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
5.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о проведении закупки.

5.7. Если организатор закупки продлевает срок подачи заявок, то участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку;

2) не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании).
5.8. Подача изменений заявок на участие в закупке осуществляется документально в соответствии с требованиями настоящего пункта. В этом случае участник закупки готовит следующие документы:
· письмо об изменении заявки на участие в закупке в отношении данного лота на бланке организации (для юридического лица);

· перечень изменений в заявке на участие в закупке с указанием документов первоначальной заявки на участие в закупке, которых данные изменения касаются;

· новые версии документов, которые изменяются.

При этом такой участник должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника закупки с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше срока действия заявки.
5.9. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.
5.10. В срок, установленный в извещении о проведении закупки, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, производится открытие доступа организатору закупки ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям.

5.11. Если участник закупки намерен направить своего представителя к организатору закупки к моменту открытия доступа к заявкам, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок направить организатору заявку на оформление пропуска с указанием:

· наименования участника закупки,

· полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в закупке.

Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором закупки такой заявки на оформление пропуска несет участник закупки.

5.12. Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам представители участников закупки регистрируются в Журнале регистрации представителей участников закупки.

5.13. Участники закупки, присутствующие на заседании закупочной комиссии открытия доступа к заявкам на участие в закупке, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии открытия доступа к заявкам на участие в закупке, предварительно сообщив об этом организатору закупки.
5.14. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в закупке размещается организатором закупки на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола.

	6. 
	Отстранение участника закупки
	6.1. Закупочная комиссия отстраняет участника закупки, в том числе допущенного к участию в закупке, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:
1) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и (или) ее уточнениях согласно пункту 7.5. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в закупке, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

2) при выявлении факта давления таким участником закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика, подкрепленного документами.

Решение об отстранении участника закупки оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором закупки на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола.

	7. 
	Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии), уточнение заявок, отстранение участника
	7.1. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющейся неотъемлемым Приложением к Стандарту, в следующем порядке:

· отборочная стадия;

· оценочная стадия

7.2. Закупочная комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке в отношении каждого лота отдельно.

7.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником закупки сведений действительности.

7.4. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор закупки вправе запросить нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник закупки в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

7.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в закупке, на основании которого организатор закупки направляет уточняющие запросы:

7.5.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в закупке следующих документов (если требование о предоставлении соответствующего документа предусмотрено закупочной документацией):

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки,

2) учредительные документы,

3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

4) документы, подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

5) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

6) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником закупки в своей заявке,

7) сведения, подтверждаемые участником закупки декларативно по форме в соответствии с требованиями закупочной документации.

7.5.2. При выявлении в заявке на участие в закупке арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником закупки исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;
· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в закупке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в закупке;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в закупке.

Исправление иных ошибок не допускается.

7.5.3. В случаях, влияющих на допуск участника к закупке или оценку его заявки на участие в закупке:

1) в представленных документах в составе заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

· участника закупки требованиям закупочной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью,

· привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям закупочной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие требования устанавливались,
· заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий, расчета цены договора;
2) в заявке на участие в закупке имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в закупке или участника закупки требованиям закупочной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников закупки;

3) если сведения о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику закупки направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя). Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в реестре недобросовестных поставщиков было установлено в закупочной документации, то отказ участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе согласно подпункту б) пункта 8.2.
7.5.4. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником закупки продукции, существа заявки на участие в закупке, включая изменение условий заявки.

7.6. При уточнении заявок на участие в закупке организатором закупки не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам закупки. Предусмотренные подпунктом 7.5.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов).

7.7. Не направляются участнику закупки запросы согласно пункту 7.5, если в соответствии с пунктом 8.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в закупке такого участника.

7.8. Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в закупке отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

7.9. В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам закупки запросов, такие запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 7.8. Направление таких запросов организатора закупки и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

7.10. При проведении конкурса/ запроса предложений сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя закупки продлеваются только по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в закупке. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении закупки и закупочной документации срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

7.11. Стадии проведения закупки (отборочная, оценочная, подведение итогов и выбор победителя) могут объединяться.

	8. 
	Проведение отборочной стадии
	8.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и соответствие участников закупки установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему участию в закупке заявок, отвечающих требованиям закупочной документации, поданных участниками, отвечающими требованиям закупочной документации, и отклонение остальных.
8.2. Критерии отбора:

1) соответствие заявки требованиям закупочной документации по существу по своему составу и оформлению;

2) соответствие участника закупки и заявленных участником закупки субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, установленным требованиям (в случае установления требований);

3) соответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг установленным требованиям;

4) соответствие предлагаемых участником закупки договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) установленным требованиям;

5) предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (если требовалось).

8.3. По итогам отборочной стадии закупочная комиссия в отношении каждого участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено закупочной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;

2) несоответствие участника закупки;

3) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, если требования к ним были установлены;

4) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации;

5) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации, в том числе:

· наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,

· наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

6) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (если требовалось). Организатор закупки по всем заявкам на участие в закупке, независимо от наличия в составе заявки на участие в закупке документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в извещении о проведении закупки, проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренным извещением о проведении закупки и пунктом 4 настоящей части, обеспечение заявки на участие в закупке. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным извещением о проведении закупки и пунктом 4 настоящей части, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

8.4. При проведении конкурса/ запроса предложений протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
8.5. Любой участник закупки после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в закупке. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.
8.6. При проведении запроса цен после принятия решения о допуске участников закупочная комиссия на том же заседании ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии и подведению итогов запроса цен, размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

	9. 
	Проведение переговоров с участниками запроса предложений
	9.1. В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит переговоры с допущенными участниками, если проведение таких переговоров предусмотрено Стандартом. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если были привлечены эксперты (экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений и предмета закупки.

9.2. Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Проведение более одного раунда переговоров не допускается.

9.3. Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.

9.4. Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом. Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложений. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми допущенными участниками.

9.5. Организатор запроса предложений запрашивает у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

9.6. Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

	10. 
	Переторжка [для конкурса, запроса предложений]
	10.1. Переторжка проводится по решению закупочной комиссии, если извещением о проведении закупки предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
10.2. При проведении переторжки допущенным участникам закупки предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в закупке путем снижения первоначальной (указанной в заявке на участие в закупке) цены. Снижение цены заявки на участие в закупке  не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в закупке.
10.3. Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решения о проведении переторжки.
10.4. Форма, порядок проведения переторжки, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений указываются в письмах, приглашающих участников закупки на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в закупке, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки.

10.5. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники закупки. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в закупке.

10.6. Предложения участника закупки по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в закупке не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки и его предложение, указанное в заявке на участие в закупке, остается действующим с ранее объявленной ценой.

10.7. При проведении переторжки в заочной форме допущенные участники закупки к установленному организатором закупки сроку представляют в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в закупке. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

Открытие доступа к предложениям, поданным на переторжку, проводится в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей части с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

10.8. При проведении переторжки в режиме реального времени в период с момента начала переторжки на ЭТП участник закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. По окончании рабочего дня (18 часов по месту нахождения организатора закупки) переторжка в режиме реального времени при помощи программных и технических средств ЭТП приостанавливается до следующего рабочего дня (9 часов по месту нахождения организатора закупки). Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Участникам, участвовавшим в переторжке в режиме реального времени и снизившим первоначальную цену, указанную в заявке на участие в закупке, требуется дополнительно представить организатору закупки документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке.
Результаты проведения переторжки в режиме реального времени оформляются протоколом.

Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки, протокол переторжки в течение того же рабочего дня оформляется и размещается организатором закупки на официальном сайте.
10.9. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного способа закупки в соответствии с критериями оценки, указанными в закупочной документации.

	11. 
	Проведение оценочной стадии [для конкурса, запроса предложений]
	11.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении закупки, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в закупке, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными закупочной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки. Если участником закупки не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

11.2. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

11.3. Любой допущенный до участия в закупке участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения.

	12. 
	Подведение итогов закупки. Выбор победителя закупки [для конкурса, запроса предложений]
	12.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов закупочная комиссия определяет победителя закупки. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в закупке, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник закупки, который раньше подал заявку на участие в закупке (или предложение с измененными условиями заявки на участие в закупке, если проводилась переторжка).

12.2. Победителем закупки признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в закупке которого, оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в закупке которого присвоено первое место.

12.3. По результатам закупки оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки, подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

	13. 
	Преддоговорные переговоры
	13.1. По поручению заказчика организатор закупки обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи, в отношении следующих положений договора:

1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения единичных цен (расценок) на приобретаемую продукцию с соответствующим изменением стоимости договора;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, закупочной документации и заявке лица, с которым заключается договор;

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации (или государства, на территории которого будет исполняться договор, и использоваться поставляемая по договору продукция) или предписаниями органов государственной власти.

13.2. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

13.3. По результатам преддоговорных переговоров организатором закупки оформляется протокол преддоговорных переговоров и размещается организатором закупки на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

	14. 
	Порядок заключения договора
	14.1. Заказчик в течение срока, установленного извещением о проведении закупки, направляет лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации, если иное не предусмотрено извещением о проведении закупки. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение срока, установленного извещением о проведении закупки.

14.2. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о проведении закупки;

2) сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 1.1.5 пункта 2.1.1 закупочной документации, до подписания договора;
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого или таких решений для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.
14.3. В случае, если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке и данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника закупки, заказчик:
1) заключает договор с таким единственным участником закупки в порядке, указанном в настоящей части, по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях, достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо

2) принимает решение о проведении повторной закупки, либо

3) отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 15.1.

	15. 
	Отказ заказчика от заключения договора
	15.1. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

2) изменения потребностей заказчика;

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

15.2. Извещение об отказе с приложением обоснования отказа от заключения договора размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

	16. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	16.1. В случае, если указано в извещении о проведении закупки и проекте договора, лицо, с которым заключается договор, должно предоставить в порядке, предусмотренном извещением о проведении закупки и (или) проектом договора (часть 3 закупочной документации), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

Допустимые формы обеспечения исполнения обязательств по договору:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

16.2. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору из указанных в пункте 16.1 определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

16.3. Если проектом договора (Часть 3 закупочной документации) предусмотрен аванс и в заявке участника закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, либо на стадии проведения преддоговорных переговоров с лицом, с которым заключается договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания лица, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным Стандартом (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 3 закупочной документации).

	17. 
	Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об участнике в реестр недобросовестных поставщиков
	17.1. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с извещением о проведении закупки;

3) непредоставление обеспечения договора в случае, если в закупочной документации было установлено требование обеспечения договора, за исключением случая непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким лицом от аванса;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в закупочной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление лицом, с которым заключается договор, документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных закупочной документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного лица.

17.2. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

1) удерживает обеспечение заявки такого участника закупки;

2) направляет предложение о включении сведений о таком лице в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков:

· заказчики, на которых распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) - в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями 223-ФЗ в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
· заказчики, на которых не распространяется действие 223-ФЗ - в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке и сроки, установленные Стандартом (соответствующее Приложение).

17.3. Сведения об участнике закупки вносятся в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник закупки:

· будучи признанным победителем закупки, уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником, с которым заключается договор, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем закупки или единственным участником закупки, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в закупочной документации;

2) если договор, заключенный с участником закупки по результатам закупки, расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

На основании обращений заказчиков, на которых не распространяется действие 223-ФЗ, сведения об участнике закупки вносятся в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» также в следующих случаях:

· если такой участник закупки предоставил в своей заявке на участие в закупке заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценке его заявки, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен;

· если участник закупки, с которым по результатам закупки заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора;

· если договор, заключенный с участником закупки по результатам закупки, расторгнут по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

	18. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии при проведении закупки направляются в отсканированном виде по электронному адресу соответствующего арбитражного комитета.

Направление жалоб допускается в любое время проведения закупки, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки, протокола о признании закупки не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения закупки.

Условия и положения закупочной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется. Если срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором закупки устанавливается срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не принимаются.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб представлены в Приложении 6 к Стандарту и Методических рекомендациях о порядке рассмотрения жалоб (на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы).

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

Решения арбитражного комитета могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы.

	19. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупки

	
	О фактах злоупотреблений участник закупки может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


ЧАСТЬ 3

Договор подряда № 

г. Подольск






                       «    »________ 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ»  (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Зайцева Павла Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора __________________________________________,действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

         1.1  Основанием  для заключения договора является протокол комиссии по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» от ______________г  №______________________.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс  работ по прокладке кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ по территории Заказчика для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»,  по адресу: 142100 Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, в соответствии с локальным сметным расчетом  №______ (Приложение 1 к настоящему договору).

1.3 Все работы Подрядчик выполняет своими силами и из собственных материалов.

1.4 Подрядчик имеет:

- Свидетельство о допуске к работам НП СРО __________________ № ______________от _______________г. 

- Лицензию ФСБ №________от __________г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить доступ представителей (работников) Подрядчика на охраняемую территорию предприятия Заказчика по рабочим дням с 8-00 до 17-00 час. На территорию Заказчика допускаются только граждане Российской Федерации при наличии у них паспорта РФ.

2.1.1. Передать Подрядчику строительную площадку для производства работ в течение трех дней после подписания договора.

2.1.2. Принять выполненные работы и оплатить стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2 Подрядчик обязуется:

2.2.1 Приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора и завершить весь объём работ в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора с правом досрочного выполнения. 

2.2.2  Соблюдать режимные требования, установленные на предприятии Заказчика.

2.2.3. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ, провести восстановительные работы полностью за свой счет.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ (________________________) рублей _________копеек, в том числе НДС 18 % - __________руб. ____коп., в соответствии с локальным сметным расчетом № _________(Приложение №1 к настоящему договору)  и включает все ремонтные работы, стоимость материалов, необходимых для проведения работ, расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

3.2 Оплата работ производится Заказчиком по завершению всего объема работ (в соответствии с локальным сметным расчетом № _________________), в течение 40 (сорока) банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  на основании счета Подрядчика.

Счет-фактура, оформленная в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ и имеющая ссылку на настоящий Договор высылается Заказчику заказным письмом по адресу, указанному в Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.3 После выполнения Сторонами всех договорных обязательств, Подрядчик (Инициатор проведения сверки), в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт сверки расчетов по Договору в целом (Приложение № 2).

Акт сверки расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения подписывается  и один экземпляр возвращается Подрядчику. При наличии разногласий, в адрес Подрядчика направляется протокол, обосновывающий разногласия.

3.4 Проезд, проживание, питание, медицинские услуги для сотрудников Подрядчика, все страховые обязанности перед третьими лицами и сотрудниками Подрядчика осуществляются за его счет.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 После завершении работ  Подрядчик в течение 3-х рабочих дней  представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые с момента подписания являются неотъемлемой частью Договора.          

4.2 Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть и утвердить акт сдачи-приёмки выполненных работ. В случае несогласия он обязан дать по нему письменное возражение, по которому составляется двустороннее соглашение с указанием срока устранения недоделок. Недоделки устраняются за счет Подрядчика.

4.3. Гарантийное срок за выполненные работы действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня  подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. В период гарантийного срока Подрядчик обязан произвести  ремонтные работы своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» несет полную ответственность за соблюдение технологического процесса выполнения работ, правил пожарной безопасности, правил и норм охраны труда и ТБ своих работников, включая наложение штрафных экономических и административных санкций.

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Кроме того, в случае нарушения одной из сторон сроков или условий исполнения  обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.

5.3 «Подрядчик» гарантирует «Заказчику», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) «Подрядчика», являются полными, точными и достоверными. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

При изменении Сведений «Подрядчик» обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить «Заказчику» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом «Подрядчика».

«Подрядчик» настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений «Заказчиком», а также на раскрытие «Заказчиком» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). «Подрядчик» освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает «Заказчику» убытки, понесенные в связи с предъявлением «Заказчику» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

«Подрядчик» и «Заказчик» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора и предъявления «Заказчиком» «Подрядчику» требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» соответствующего письменного уведомления «Заказчика», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

5.4 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за истекший период.

- копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (шестьдесят) дней до заключения договора.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно предоставляется:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 (шестьдесят) дней до заключения договора,

- копия бухгалтерской отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме;  для промежуточной бухгалтерской отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера. 

Документы предоставляются при отсутствии авансовых платежей – в срок не позднее 15 (пятнадцать) дней с момента заключения договора, а при наличии авансовых платежей – до их выплаты.

5.5 Заказчик вправе расторгнуть договор в случае непредставления подтверждающих документов, либо в случае  выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней  и штрафов, превышающих размер, указанный в п.5.4.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договором требуется обеспечение обязательств по договору в размере 10% цены договора, заключаемого по результатам закупки. Форма обеспечения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления «Заказчику» предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте подведения итогов запроса цен. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

6.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчик» своих обязательств по Договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

6.3. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ.

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не выполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления.    

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все спорные вопросы, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3 По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4 Данный Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Все изменения  и дополнения  должны оформляться двусторонними соглашениями к настоящему Договору.

8.6. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» гарантию на выполненные работы в течение 18 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

         8.7.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по договору.

         8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

1. Приложение № 1 Локальный сметный расчет №______________;

2. Приложение № 2 Форма Акта сверки расчетов;

3. Приложение № 3  Информация об организации. 
4. Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте;

5. Приложение № 5. Технологическая карта производства работ по прокладке кабельных линий электропередач  6  и  0,4  кВ, разработанный Заказчиком.

6. Приложение № 6. План-график производства работ, разработанный Подрядчиком.

7. Приложение № 7. Проект производства работ, разработанный Подрядчиком.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

9.1 ЗАКАЗЧИК:





 9.2 ПОДРЯДЧИК: 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»





ИНН 5036005308 КПП 503601001





142100, Московская обл., г. Подольск, 




ул. Железнодорожная, д. 24 





р/с 40502810840330100037






в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 




к/с 30101810400000000225






БИК 044525225







ОКПО 08624488 







Факс/тел (4967) 54-04-59

ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор






ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»






_________________ П.А. Зайцев

              
________________
ФОРМА АКТА СВЕРКИ











Приложение № 2


к Договору подряда № _________

от «   » _______ 2015 г.
	
	Акт сверки
	

	
	взаимных расчетов за период: _______________
между ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
и  ___________
по договору №__________ от    .    .2015г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________ ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» ______________________, с одной стороны, и __________________________ _______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	По данным ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", руб.
	По данным________________________________, руб.
	

	
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	

	
	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	
	

	
	Договор №______от_____ 
	
	
	Договор №________ от ___________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по договору
	
	
	Итого по договору
	
	
	

	
	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	
	

	
	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	По данным ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"
	
	
	

	на ____________ задолженность в пользу _________________ ______________ руб. (_________________________________)
	
	
	

	
	 

	От ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"
	
	От __________________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	________________
	
	________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	( ___________ )
	
	
	(_______________)
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	М.П.
	М.П.


СОГЛАСОВАНО:

От Заказчика:





От Подрядчика:

Генеральный директор






ФГУП  «НИИ НПО «ЛУЧ»






________________ П.А. Зайцев





М.П.




                                    

Приложение № 4
                                                                                                             к договору подряда № ___________

от «    » _________ 2015 г.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация об организации

.
















(наименование организации, предоставляющей информацию)

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код  ОКВЕД
	Фамилия. Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес 

регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_______________________________


_________________________________________


«___»_________ 20___

(подпись уполномоченного представителя)


(Ф.И.О. и должность уполномоченного представителя)

М.П.
Приложение № 5
                                                                                                             к договору подряда № ___________

от «    » _________ 2015 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте
Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, (Приложение № 6) направленные с адреса электронной почты Подрядчика _________ на адреса электронной почты Заказчика npo@sialuch.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

От Заказчика:





           От Подрядчика:

Генеральный директор


                        

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»


________________ П.А. Зайцев



________________ 

м.п.                                                                                         м.п.
ЧАСТЬ 4 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение СМР, ЭМР и ПНР  по модернизации инженерных систем (прокладка кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ) по территории предприятия ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

	ОКВЭД
	45.21.4 (Производство общестроительных работ по прокладке кабельных линий связи)

	ОКДП
	4530014 (Прокладка сетей электроснабжения)

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	Монтаж кабельных линий электропередач 6 кВ выполняется на территории предприятия по существующей металлической эстакаде (на высоте от 1 м до 4 м) во вновь прокладываемом металлическом коробе и лестничных лотках – 90% трассы, в том числе над городской автодорогой (ширина 18 м), и в земле по территории предприятия – 10% трассы. До начала работ на эстакаде демонтируются трубы мазутопровода.

Проект № С3259-ЭС «Электроснабжение ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, Замена КЛ-6 кВ от РП-6 до РП-4», утверждён  «29» мая 2015 г. главным инженером ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ и согласован с ЮЭС – филиалом ОАО «МОЭСК».

Монтаж кабельных линий электропередач 0,4 кВ выполняется на территории предприятия в земле – 50% трассы, по существующим конструкциям и в трубах -50%.

Работы провести с соблюдением с требований:

-  Проект № С3259-ЭС «Электроснабжение ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, Замена КЛ-6 кВ от РП-6 до РП-4»;

- Проект № С3260-ЭС «Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ТП-15»;

-  Правил устройства электроустановок;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
- ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромонтажные работы. Общие требования безопасности»;

-  Правила противопожарного режима в РФ;

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала монтажных работ Подрядчик разрабатывает Проект производства работ на участке трассы, проходящей по эстакаде, и мероприятия предотвращающие загрязнение территории мазутом при производстве работ и мест складирования, а также мероприятия, исключающие повреждение доступных персоналу и механизмам Подрядчика инженерных коммуникаций, и согласовывает его с Заказчиком. 

Все электросварочные и огневые работы должны проводиться с соблюдением требований Правил противопожарного режима РФ и внутренних нормативных документов Заказчика.

Приемо-сдаточные испытания выполнять в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- изучение и анализ проектной документации;

- обследование трасс прокладки кабельных линий;

- разработка и согласование ППР;

- подготовка трасс под прокладку кабельных линий 

- демонтаж мазутопровода по эстакаде,

- монтаж металлических коробов и лестничных лотков по эстакаде,

- подготовка траншей и вводов в здания;

- прокладка кабеля (эстакада, тоннель и в земле);

- проведение приемо-сдаточных испытаний и выдача протоколов;

- восстановление дорожных покрытий и благоустройство;

- подготовка и утверждение  приемо-сдаточной документации электромонтажных работ в необходимом объёме в соответствии с требованиями ВСН 123-79(91) и согласование с Заказчиком;

- подготовка и утверждение комплекта рабочих чертежей – исполнительной документации и согласование с Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№

п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во ед.

	1.
	2.
	3.
	4.

	Объект 1. (КЛ 6 кВ и контрольные)

	Строительно-монтажные работы

	1.
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Ø 100 мм
	100 м трубопровода
	7,8

	2.
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Ø 80 мм
	100 м трубопровода
	2,5

	3.
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Ø 50 мм
	100 м трубопровода
	10,3

	4.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,01

	5.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
грунта
	0,137

	6.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
грунта
	0,092

	7.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания
	0,045

	7.1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	4,5

	Электромонтажные работы

	8.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 125 мм
	1 км трубопровода
	0,076

	9.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100 м
	0,38

	10.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100 м
	0,38

	11.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	2,5

	12.
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт
	4

	13.
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт
	4

	14.
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м
	100 м
	2,5

	15.
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м
	100 м
	1,17

	16.
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	0,66

	17.
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м

кабеля
	10

	18.
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м

кабеля
	8,3

	19.
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт
	0,12

	20.
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	1 проход

кабеля
	4

	21.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для подвесных работ
	100 м2
наружных лесов
	7,3

	Материалы и оборудование

	22.
	Лоток лестничного типа 100*200*3000
	м
	150

	23.
	Крышка лотка  лестничного типа 200*3000
	шт
	50

	24.
	Кабель АСБг-10 3*185
	м
	990

	25.
	Кабель КВБбШв 14*1,5
	м
	500

	26.
	Кабель КИПв ЭВБВ 6*2*0,7
	м
	800

	27.
	Муфта КВТпнг-10-150/240
	шт
	4

	28.
	Муфта СТП-10-150/240
	шт
	4

	29.
	Консоль напольная КВ-3
	шт
	3

	30.
	Консоль горизонтальная КГ-4
	шт
	3

	31.
	Короб электротехнический прямой КП-0,1/0,2-2
	шт
	125

	32.
	Короб электротехнический угловой КВУ-0,1/0,2-0,2
	шт
	1

	33.
	Короб электротехнический угловой КУН-0,1/0,2-0,2
	шт
	1

	34.
	Шарнирный соединитель верт. Н=100 30015
	шт
	16

	35.
	Крепление угловое (кронштейн)
	шт
	80

	36.
	Угол горизонтальный 90° R 600
	шт
	2

	37.
	Угол горизонтальный 90° СРО 90    36000
	шт
	1

	38.
	Угол внутренний СS 90  36660
	шт
	1

	39.
	Угол внутренний СД 90  36780
	шт
	1

	40.
	Крышка уголка  90° R 600
	шт
	2

	41.
	Крышка уголка  90° 3800
	шт
	2

	42.
	Крышка уголка  90° 38200
	шт
	1

	43.
	Крышка уголка  90° 38240
	шт
	1

	44.
	Профиль ВРМ-29 1200 мм (ВРМ2912)
	шт
	10

	45.
	Шпилька резьбовая м 10  L-2000мм (СМ201002)
	шт
	18

	46.
	Шпилька резьбовая м 10  L-1000мм (СМ201001)
	шт
	18

	47.
	Гайка соединительная  м 10   (СМ211030)
	шт
	18

	48.
	Кабельный держатель ВНL (ВНL 56-62)
	шт
	30

	49.
	Лоток 50*50*3000    35260
	м
	117

	50.
	Крышка лотка 50*50*3000  35520
	м
	117

	Пусконаладочные работы

	51.
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ
	1

испытание
	1

	52.
	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
	500 м

кабеля
	1

	Объект 2. (КЛ 0,4 кВ)

	Строительно-монтажные работы

	53.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
конструкций
	0,04

	54.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
грунта
	0,378

	55.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,252

	56.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
материала основания
	0,126

	56.1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	12,6

	Электромонтажные работы

	57.
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м

кабеля
	0,2

	58.
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м

кабеля
	0,6

	59.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø 125 мм
	1 км

трубопровода
	0,16

	60.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2
	100 м
	0,48

	61.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2
	100 м
	1,42

	62.
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт
	8

	63.
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м
	100 м
	0,03

	64.
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м

кабеля
	1

	65.
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт
	0,32

	66.
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	1 проход

кабеля
	8

	Материалы и оборудование

	67.
	Лоток лестничного типа 80*400*3000
	шт
	1

	68.
	Крышка лотка  лестничного типа 400*3000
	шт
	1

	69.
	Кабель АВБбШв-1 (мп) 4*150
	м
	420

	70.
	Муфта 4ПКВНтп-В-150/240
	шт
	8

	71.
	Автоматический выключатель ВА 55-41 1000А 344730-УХЛ3
	шт
	4

	Пусконаладочные работы

	72.
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты производства работ (ППР), должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001 (приложение Ж).

Проект производства работ ППР должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

В состав ППР в обязательном порядке должны быть включены:

- перечень рабочей документации, согласно которой будут производиться работы;

- перечень инструментов и оборудования, завозимых (заносимых) на территорию предприятия, с указанием их количества и инвентарных номеров организации Подрядчика;

- места разгрузки и временного складирования оборудования и материалов для производства работ, а так же схемы размещения подъемных кранов при разгрузке (в случае необходимости их использования);

- мероприятия по исключению повреждения существующих инженерных коммуникаций, проложенных в местах производства работ, с указанием ответственных лиц;

- мероприятия по исключению нарушений требований пожарной, технологической и экологической безопасности, охраны труда, с указанием ответственных лиц;

-  мероприятия по предотвращению загрязнения территории мазутом при производстве работ и мест складирования;

- решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон при работе над транспортными и пешеходными дорогами, а также другими местами возможного нахождения людей;

Сметную стоимость работ проводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем.

Сметную документацию выполнить в программном комплексе электронной системы.

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать   федеральные единичные расценки  на монтаж редакция 2009 г. (ФЕРм2009) и пусконаладочные работы   редакция 2009 г. (ФЕРп2009) с пересчетом в ценах  май 2015г.  по Московской области.

	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации

	№ п/п
	Наименование
	Шифр
	Кол-во 

листов

	1
	«Электроснабжение ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, Замена КЛ-6 кВ от РП-6 до РП-4»
	С3259-ЭС
	35

	2
	Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ТП-15
	С3260-ЭС
	1

	РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонтные и монтажные работы по модернизации инженерных систем будут производиться на охраняемой территории по адресу Заказчика - ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»: 142100, г. Подольск, Московской области, ул. Железнодорожная, д. 24.
Сотрудники подрядной организации должны иметь гражданство РФ.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Мероприятия, исключающие загрязнение территории мазутом, отражаются в ППР, разрабатываемым Подрядчиком, и согласовывается с  Заказчиком.

	РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работы должны быть завершены не позднее 40 рабочих дней после заключения договора. 
Время проведения работ: с понедельника по четверг с 8-00 до 16-50, в пятницу с 8-00 до 15-50.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями следующей нормативной документацией:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- Правилами устройства электроустановок;

-Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами и правилами;

- Технической документацией на применяемое оборудование.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии накладных и сертификаты применяемых материалов до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту или замены однотипными с теми же техническими характеристиками.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выявления работ Подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля качества в ходе выполнения работ, осуществления входного контроля поставляемых материалов и оборудования. Инструмент должен быть испытан, и иметь соответствующие бирки и записи в журналах.

Все страховые обязанности перед третьими лицами и своими сотрудниками Подрядчик выполняет самостоятельно и за свой счет. 

Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность инженерных сооружений и коммуникаций, находящихся в зоне работ.

Подрядчик обязан:
-  выполнять требования норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил обращения с образующимися в процессе работы отходами;

- иметь необходимый запас строительных материалов, в достаточном количестве для качественного проведения работ;

- нести ответственность за безопасное производство работ, связанную с технологией работ, обеспечение персонала средствами защиты, необходимыми для работ, исправным инструментом, а также за страхование персонала;

- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы проводятся в стеснённых условиях вблизи охранных средств физической защиты, действующих КЛЭ, водоводов, на высоте и в кабельном коллекторе.

2. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: 

- иметь Лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- иметь свидетельство о членстве в некоммерческом партнёрстве СРО на допуск к работам, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии (ст. 48.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624  (с изменениями от 23 июня 2010 г., 26 мая, 14 ноября 2011 г.), на следующие виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- п. 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
- п. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- п. 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- п. 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.

- п 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

- иметь Свидетельство о регистрации электролаборатории.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на качество выполненных работ – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. 
В период гарантийного срока подрядная организация должна произвести ремонтные работы своими силами и за свой счет.

В заявленный срок Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникшие дефекты связанные с не качественным выполнением работ и применением не качественных материалов и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, при этом срок действия гарантии продлевается на период устранения выявленных дефектов (недоделок).

Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при не возможности этого возместить Заказчику ущерб. 

Подрядчик предоставляет сертификаты качества на используемые материалы, если сертификация поставляемых материалов и оборудования предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Все работы по демонтажу труб мазутопровода, монтажу кабельных сооружений, прокладке кабельной линии и проведению приемо-сдаточных испытаний должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих нормативных документов и правил по технике безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  Правила устройства электроустановок;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
Подрядчик должен обеспечить персонал медицинскими средствами оказания первой помощи, спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность работ.

Зоны производства работ должны быть ограждены сигнальными лентами и соответствующими знаками.

Всю ответственность за безопасное производство работ, связанную с технологией работ, обеспечение персонала средствами защиты, необходимым для работ исправным инструментом, а также за страхование персонала несет Подрядчик.

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Контроль и приемка выполненных работ Заказчиком будет осуществляться на основании: 

а) Локального сметного расчета; 

в) Акта сдачи-приема работ;

в) Справки о стоимости выполненных работ и затрат;

г) Акта сверки;

д)  Комплекта приемо-сдаточной документации электромонтажных работ;

е) Комплекта рабочих чертежей электротехнической части – исполнительная документация;

ж) техническую документацию предприятий-изготовителей;

з) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

и) технических отчётов по испытаниям.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	а) Локальный сметный расчет (выполненный на основание ФЕР-2009 с пересчетом в ценах  мая 2015г.); 

б) Акт сдачи приема работ (Форма КС-2); 
в) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3);

г) Акт сверки;

д) Комплект приемо-сдаточной документации электромонтажных работ (в соответствии с И 1.13-07.. Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по ЭМР;
е) Комплект рабочих чертежей – исполнительной документации (выполненных подрядчиком в соответствии с СП 5.13130.2009 и ГОСТ 21.1101-2013);

ж) техническую документацию предприятий-изготовителей;

з) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ (в соответствии с РД 78.145-93);

	РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Технологическая карта производства работ
	11


Приложение 1

к Техническому заданию на предмет закупки Договора на выполнение СМР, ЭМР и ПНР по модернизации инженерных систем (прокладка кабельных линий электропередач 6 и 0,4 кВ) для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта составлена на производства работ по прокладке кабелей. 

1.2. Технологическая карта предназначена для использования при разработке проекта производства работ (ППР) с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников подрядной строительно-монтажной организации с правилами производства работ.

1.4. Технологическая карта разработана по рабочим чертежам проекта и регламентирует средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при реконструкции и ремонте инженерно-технических сооружений.

1.5. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.6. Цель представленной технологической карты дать ЭМО рекомендуемую схему технологического процесса.

1.7. Состав и степень детализации мероприятий, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

1.8. Проект производства работ (в том числе и технологическая карта, как часть ППР) утверждается руководителем подрядной строительно-монтажной организации и согласовывается с Заказчиком

1.9. Все работы по прокладке кабелей осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНиПы: 

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Работы по прокладке силовых и контрольных кабелей производятся в соответствии с рабочими чертежами проекта № С3259-ЭС «Электроснабжение ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, Замена КЛ-6 кВ от РП-6 до РП-4», разработанного Заказчиком.

2.1.2. Электромонтажные работы выполняются в три стадии.

2.1.3. На первой стадии производятся работы по демонтажу на эстакаде стальных труб мазутопровода. При этом при демонтаже труб и их складировании на месте, указанном Заказчиком, принять меры, исключающие загрязнение территории мазутом, а также приняты меры по защите охранных сооружений, конструкций эстакады и проложенных по ней труб теплотрассы от повреждений и загрязнений мазутом.

Работы первой стадии необходимо выполнять по совмещённому графику с работами по выполнению вводов в здания (РУ 6 кВ) и подготовке в земле траншей для прокладки кабелей и проводов.

2.1.4. На второй стадии по эстакаде и в земле производятся работы по установке конструкций (коробов и лестничных лотков), монтажу и прокладке асбоцементных (пластмассовых) труб для силовых кабелей и проводов. При этом должны быть приняты меры по защите охранных сооружений, конструкций эстакады и проложенных по ней труб теплотрассы от повреждений.

2.1.5. На третьей стадии выполняются работы по прокладке кабелей и проводов, установке соединительных и концевых муфт и подключению кабелей и проводов к панелям РУ 6 кВ. Работы выполняются на улице и в электротехнических помещениях. Применение унифицированного комплекта для прокладки кабеля согласовывается с Заказчиком. При этом должны быть приняты меры по защите охранных сооружений, конструкций эстакады и проложенных по ней труб теплотрассы от повреждений.

2.1.6. Изделия и материалы поставляются электромонтажной организацией к месту монтажа по графику, согласованному с Заказчиком, который должен предусматривать поставку материалов и изделий, учитывая очерёдность стадий работ. 

2.1.7. В процессе монтажа следует вести специальные журналы производства электромонтажных работ, а при завершении работ электромонтажная организация обязана передать Заказчику техническую документацию в необходимом объёме в соответствии с И 1.13-07. Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по ЭМР.

2.2. Подготовка к производству электромонтажных работ. 

2.2.1. До начала производства работ на объекте Исполнителем должны быть выполнены следующие мероприятия:

- получена проектно-сметная документация;

- разработан и согласован с Заказчиком Календарный график производства работ, в т.ч. график поставки изделий и материалов с учетом технологической последовательности (стадий) производства работ;

- разработан и согласован с Заказчиком ППР в соответствии с настоящей ТК, при этом принимается решение о необходимости применения УКПК, использование машин и механизмов, мероприятия по обеспечению безопасности на высоте и в кабельном коллекторе, производстве работ над автодорогой и вблизи охранной зоны, с выделением и обозначением опасных зон:

- приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, складирования материалов и инструмента, а так же мест складирования демонтируемых труб с обеспечением мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды;

2.2.2. Состояние кабелей на барабанах проверяется в присутствии Заказчика путем наружного осмотра. Результаты осмотра оформляются актом.

2.2.3. В электропомещениях должны быть подготовлены отверстия и проемы для установки труб и ввода кабелей.

2.2.4. Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачана вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из песка или разрыхленной земли; заложены асбоцементные трубы в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями. После прокладки кабелей в траншее и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать.

2.2.5. Трасса по металлической эстакаде для прокладки кабелей должна быть подготовлена с учетом следующих требований:

- выдержаны нормируемые проектные расстояния прокладки коробов от действующей теплотрассы;

- обеспечены правильность укладки и герметичность стыков коробов;

- обеспечена чистота и соосность коробов;

- установлены крышки металлических коробов и нанесены необходимые знаки безопасности.

2.3. Технология производства работ. Общие требования. 

2.3.1. Металлические короба и кабельная продукция, деформированные или с повреждениями защитных покрытий, прокладке не подлежат до устранения повреждений и дефектов.

2.3.2. При производстве работ электромонтажная организация должна выполнять требования ГОСТ и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

2.4. Прокладка кабелей.

2.4.1. Прокладка кабеля осуществляется в соответствии с проектной документацией, "Правилами устройства электроустановок", СНиП.

2.4.2. При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть в пределах величин, приведенных в таблице 1. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.

Таблица 1

	Сечение кабеля, мм2
	Усилия тяжения за алюминиевую оболочку, кН, кабеля напряжением, кВ
	Усилия тяжения за жилы, кН, кабеля до 35, кВ

	
	
	алюминиевые многопроволочные
	алюминиевые однопроволочные

	
	6
	10
	
	

	3х185
	7,4
	8,3
	21,6
	10,8*


* Из мягкого алюминия с относительным удлинением не более 30%.

Примечания:

1. Тяжение кабеля с свинцовой оболочкой допускается только за жилы.

2. Контрольные кабели и бронированные и небронированные силовые кабели сечением до 3х16 мм2, допускается прокладывать механизированно тяжением за броню или за оболочку с помощью проволочного чулка, усилия тяжения при этом не должны превышать 1 кН.

2.4.3. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. 

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

2.4.4. Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт.

2.4.5. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.

2.4.6. Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250-300 мм при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100-150 мм в остальных кабельных сооружениях.

Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей.

В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок.

2.4.7. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

2.4.8. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт.

2.4.9. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки. Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.

2.4.10. Вводы кабелей в здания должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

2.4.11. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10.

2.4.12. Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромонтажной организаций совместно с представителем Заказчика должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.

2.4.13. Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.

3. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

3.1. В соответствии со  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте ЭМО обязана получить от Заказчика разрешение на производство земляных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 

3.2. Ограждение опасных зон должны выполняться в соответствии с проектом производства работ.

3.3. Перед началом работ необходимо обустройство участков для работы машин и механизмов.

3.4. Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, др. необходимого оборудования.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

3.5. Обеспечить место проведения работ противопожарным инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

3.6. Календарный график производства работ приведен в таблице 2.

Календарный график производства работ (примерный)

Таблица  2

	N

п/п
	Наименование технологических операций
	Ед.

изм.
	Объем

работ
	Норма, трудоёмкости

чел*ч
	Принятый состав звена:

чел и механ
	Продол жительность опера- ции,

час
	Рабочие дни

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	Установка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для подвесных работ
	100м2
	1,7
	77,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм
	100 м
	7,8
	386,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм
	100м
	2,5
	123,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм
	100м
	10,3
	389,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м
	100м
	2,5
	113,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Монтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м
	100м
	1,17
	44,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Монтаж лотка металлического штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	0,66
	53,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100м3
	0,05
	11,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100м3
	0,515
	104,92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100м3
	0,297
	2,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
	1 км
	0,136
	85,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100м
	0,86
	32,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100м
	3,22
	55,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100м3
	0,596
	69,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100м
	2,98
	37,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100м
	10
	186,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100м
	8,3
	310,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	проход
	12
	6,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт
	4
	51,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	шт
	2
	27,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м
	100 м
	0,03
	1,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м
	1
	37,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт
	8
	72,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2
	100 шт
	0,32
	16,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для подвесных работ
	100м2
	0,7
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ
	исп
	2
	9,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Общая продолжительность работ составляет 40 дн × 7,2 час = 288 час (маш.-час).

3.7. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

3.7.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта.

3.7.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 

При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ. 

3.7.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 

3.7.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

4.1. На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами.

4.3. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

4.4. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», Приложение А. Журнал учета результатов входного контроля.
4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению 

4.5.1. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.

4.5.2. При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам. 

4.5.3. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Техноло- гический

процесс
	Контро- лирующее лицо
	Состав операционного

контроля
	Метод и средства

контроля
	Время контроля
	Документация
	Составитель

документа

	Входной контроль
	Мастер
	1. Наличие сертификата.

2. Отсутствие повреждений изоляции.

3. Замер сопротивления изоляции кабеля на барабане.
	Визуально, мегоомметр
	До прокладки кабеля
	Протокол сопротивления изоляции
	Мастер

	Операционный контроль
	Мастер
	1. Глубина заложения кабеля.

2. Соответствие прокладки кабеля проекту
	Рейка, рулетка
	Во время прокладки кабеля
	Акты на скрытые работы
	Мастер

	Приемочный контроль
	Начальник участка
	Замер сопротивления изоляции кабеля
	Мегоомметр
	После прокладки
	Протокол сопротивления изоляции
	Мастер


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ (рекомендуемая форма СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г. Общий журнал работ).

4.6. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

4.7. На объекте строительства надлежит: 

4.7.1. Вести Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектных организаций (СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", Приложение А. Журнал авторского надзора за строительством).
4.7.2. Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора.

4.7.3. Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

4.8. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

4.9. Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. 

4.10. Контроль осуществляется производителем работ, представителем заказчика, представителем проектной организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной научно-исследовательской организации. 

4.11. Приемка-сдача готовых объектов выполняется комиссией в составе заказчика, генподрядчика, исполнителя работ, авторского надзора. 

4.12. Приемку готовых объектов оформляют актом, в котором должны быть отмечены все выявленные отступления от проекта, предусмотрены способы и сроки их устранения, дается общая оценка качества выполненных работ.

4.13. Оценку качества и приемку выполняют на основании следующих документов:

- проекта 

- актов приемки материалов, применяемых для изготовления 

- актов лабораторных испытаний 

- актов контрольной проверки качества 

- актов контроля изготовленных конструкций

- акта заключения по проведенным испытаниям 

- исполнительной схемы расположения с указанием отклонений от проектного положения в плане и результатов нивелировки 

- актов на скрытые работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Потребность в машинах и оборудовании. 

5.1.1. Механизация строительных и монтажных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. 

5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений  приведен в таблице 4.

Таблица 4

	№

п/п
	Наименование машин,

механизмов и оборудования
	Назначение
	Кол-во

шт.

	1
	Кран автомобильный 10 т
	Демонтаж труб и монтаж коробов. Погрузка, разгрузка грузов
	1

	2
	Автомобили бортовые грузоподъемные до 8 т
	Перевозка грузов
	1

	3
	Устройство комплектное для протяжки кабеля типа УКПК
	Прокладка кабеля
	1

	4
	Агрегат сварочный
	
	1

	5
	Домкрат гидравлический
	
	1

	6
	Лебедка электрическая
	
	1

	7
	Ручной инструмент
	Разработка и засыпка траншеи вручную
	

	8
	Мототрамбовка
	Трамбование грунта после присыпки кабеля
	2

	9
	Мегоомметр
	Замер изоляции кабеля
	1

	10
	Высоковольтная испытательная установка
	Высоковольтные испытания кабеля 6 кВ
	1

	11
	Рулетка
	50 м
	1

	12
	Рейка
	3 м
	1

	13
	Каски строительные
	
	10

	14
	Электроинструмент
	
	

	15
	Дизель-генератор
	
	


5.2. Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях приведена в таблице 5.

Таблица 5

	N

п/п
	Наименование материалов, изделий и конструкций
	Ед.

изм.
	Потребность

на 1 км кабеля 

	1 
	Лоток лестничного типа 100*200*3000
	м 
	150 

	2
	Крышка лотка  лестничного типа 200*3000
	шт
	50

	3
	Кабель АСБг-10 3*185
	м
	990

	4
	Кабель КВБбШв 14*1,5
	м
	500

	5
	Кабель КИПв ЭВБВ 6*2*0,7
	м
	800

	6
	Муфта КВТпнг-10-150/240
	шт
	4

	7
	Муфта СТП-10-150/240
	шт
	4

	8
	Консоль напольная КВ-3
	шт
	3

	9
	Консоль горизонтальная КГ-4
	шт
	3

	10
	Короб электротехнический прямой КП-0,1/0,2-2
	шт
	125

	11
	Короб электротехнический угловой КВУ-0,1/0,2-0,2
	шт
	1

	12
	Короб электротехнический угловой КУН-0,1/0,2-0,2
	шт
	1

	13
	Шарнирный соединитель верт. Н=100 30015
	шт
	16

	14
	Крепление угловое (кронштейн)
	шт
	80

	15
	Угол горизонтальный 90 гр.  R 600
	шт
	2

	16
	Угол горизонтальный 90 гр.  СРО90    36000
	шт
	1

	17
	Угол внутренний СS 90    36660
	шт
	1

	18
	Угол внутренний СД 90    36780
	шт
	1

	19
	Крышка уголка  90 гр. R 600
	шт
	2

	20
	Крышка уголка  90 гр. 3800
	шт
	2

	21
	Крышка уголка  90 гр. 38200
	шт
	1

	22
	Крышка уголка  90 гр. 38240
	шт
	1

	23
	Профиль ВРМ-29 1200 мм(ВРМ2912)
	шт
	10

	24
	Шпилька резьбовая м 10  L-2000мм (СМ201002)
	шт
	18

	25
	Шпилька резьбовая м 10  L-1000мм (СМ201001)
	шт
	18

	26
	Гайка соеденительная  м 10   (СМ211030)
	шт
	18

	27
	Кабельный держатель ВНL (ВНL 56-62)
	шт
	30

	28
	Лоток 50*50*3000    35260
	м
	117

	29
	Крышка лотка 50*50*3000  35520
	м
	117

	30
	Лоток лестничного типа 80*400*3000
	шт
	1

	31
	Крышка лотка  лестничного типа 400*3000
	шт
	1

	32
	Кабель АВБбШв-1 (мп) 4*150
	м
	420

	33
	Муфта 4ПКВНтп-В-150/240
	шт
	8

	34
	Автоматический выключатель ВА 55-41 1000А 344730-УХЛ3
	шт
	4


6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Производство работ должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

и нормативных актов других организаций, требования которых не противоречат вышеназванным нормативным документам в строительстве.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на Подрядчика. 

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей Подрядчиком необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

6.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

6.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

6.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде в опасную зону. 

6.9. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.

6.10. На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

6.11. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

6.12. В зоне производства планировочных работ растительный слой должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Кроме того, должны быть приняты меры по сохранению имеющихся на территории строящихся и реконструируемых объектов растущих деревьев и кустарников. 

7. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

7.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.06.2015 года.

7.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 

 - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 - Правила устройства электроустановок;

 - И 1.13-07. Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электро-монтажным работам;

 - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
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