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1
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	Наименование
	Основные технические 
характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комп​лект​ность
	Едини​ца изме​ре​ния
	Код ОКПД
	Коли​чест​во
	Срок 
поставки
	Объем гарантий и гарантий​ный срок

	1 Струйный плоттер HP Design Jet T7100» (или аналог) с дополнительным комплектом картриджей
	Размер модели:
42 дюйма (1067 мм)

Скорость печати чертежей:
16 с/стр. формата /D 165 отпечатков A1 в час

Скорость печати цветных изображений:

117,5 м²/ч на носителях с покрытием;

11,2 м²/ч на глянцевых носителях

Разрешение при печати:

Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д

Цвета чернил:
6 (голубой, пурпурный, желтый, черный матовый, серый, темно-серый)

Объём поставляемого картриджа:
HP 761 (или аналог): 400 мл

Типы носителей:
Высокосортная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленка (прозрачная, матовая, полиэфирная) фотобумага (атласная, глянцев

Плотность носителя:
70–328 г/м²

Размер носителя:
280–1067 мм

Толщина носителя:
До 0,4 мм

Управление бумагой:
Два устройства рулонной подачи (с возможностью увеличения до трех); автоматическое переключение рулонов; автоматический резак; лоток для печатных носителей.

Память стандартная:
32 Гб, На основе 1 ГБ ОЗУ

Жёсткий диск:
Стандартно, 160 Гб

Интерфейсы (стандартно):
Gigabit Ethernet (1000Base-T); Разъем для аксессуаров EIO Jetdirect; Скоростной порт USB 2.0

Интерфейсы (дополнительно):
Совместимость с картами HP Jetdirect LAN (или аналог)
Размеры принтера (ш x г x в):
1974 x 700 x 1374 мм

Требования к питанию:
Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100 – 127 В переменного тока (+/- 10%), 5 A; 220 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 3 A; 50/60 Гц (+/-3 Гц).

Комплектация:
Принтер HP Designjet T7100 (или аналог); печатающие головки; начальные картриджи; дополнительный комплект картриджей; подставка под принтер; лоток для носителей; 2 комплекта адаптера для шпинделя 762 мм (3 дюйма); обслуживающий картридж; загрузочное ПО 
	НД производителя
	Струйный плоттер HP Design Jet T7100» (или аналог) с дополнительным комплектом картриджей
	комплект
	3020362
	2
	Не позднее 28.02.2015
	В соответствии со сроком, указанном в паспорте завода изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента сдачи ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ


2
СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая ПРОДУКЦИЯ должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной, не являться образцом, экспериментальной партией. ПРОДУКЦИЯ, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия.

3
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.

4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1
Приёмка ПРОДУКЦИИ осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
4.2
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

ПОСТАВЩИК наряду с поставляемой ПРОДУКЦИЕЙ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующую документацию:

а) документы о сертификации ПРОДУКЦИИ (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на ПРОДУКЦИЮ на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) ПРОДУКЦИИ на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода.
5
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка ПРОДУКЦИИ должна осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г. Снежинске.
Ответственность за целостность ПРОДУКЦИИ при транспортировании должна лежать на ПОСТАВЩИКЕ.

6
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И 
УСЛОВИЯМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на закупаемую ПРОДУКЦИЮ должен быть в соответствии со сроком, указанном в паспорте завода изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента сдачи ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ. В случае замены или исправления дефектной ПРОДУКЦИИ гарантийный срок на данную ПРОДУКЦИЮ соответственно продлевается. Все расходы, связанные с гарантийной заменой и исправлением ПРОДУКЦИИ должны осуществляются за счет ПОСТАВЩИКА.

7
ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение ПРОДУКЦИИ до передачи её ПОКУПАТЕЛЮ осуществляет ПОСТАВЩИК.
8
ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

9
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

нет

10
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

нет

11
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не должны быть нарушены:

а)
сроки годности и хранения продукции;

б)
целостность продукции.

12
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

нет

13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет
14
ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

нет

15
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

     16
ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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