                                                                                                             Форма №1
                                                                                                  Приложение №5 

                                                           к  договору  № 100-10-05/________

                                                                   от "_____ "__________________201  г.
                                                                                                                                         
Техническое задание №_____                                                      
на поставку минеральных ампул АМУ (ускоренные).
1.Наименование поставляемого товара
Минеральные ампулы АМУ (ускоренные).
2. Описание товара  (функциональные характеристики и потребительские свойства).
2.1. Минеральные ампулы предназначены для забойки шпуров при выполнении взрывных работ. 
2.2. Ампула (капсула) с минеральной композицией АМУ (ускоренная) должна иметь легко разрушаемую оболочку,  не выделять токсичных испарений, не гореть и не поддерживать горение, применяться в обводненной среде. Срок хранения не менее 2-х лет. 
2.3. Технические характеристики минеральной ампулы. 


	Наименование показателей
	Параметры АМУ

	Влажность, % не более
	0,2

	Наибольшая крупность заполнителя, в мм, не более
	0,63

	Время схватывания: начало, мин. – окончание, мин
	4,0 – 6,0

	Предел прочности при сжатии, не менее, МПа через 2,0 часа.
	16,0

	Средняя плотность, кг/м3, не менее
	1900

	Объемное расширение при гидратации, % не менее
	0,8

	Параметры: 

	 длина, мм
	400

	диаметр, мм
	36

	Диапазон температур, 0 С
	от -400 до  +500



3.Требования к упаковке и отгрузке товара                                                  
	Поставка товара производится с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке. 
   
4. Требования к обслуживанию товара
Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, в течение гарантийного срока несет исполнитель.

5. Требования к месту поставки товара
Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            

6. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара
Минеральные ампулы АМУ (ускоренные) должны быть новыми, не ранее 2013 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка минеральных ампул бывших в употреблении. Минеральные ампулы АМУ (ускоренные) должны иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.
7. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества товара
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный  им товар изготовлен в соответствии с техническим характеристикам товара, заявленными Заказчиком данного товара, с обязательным соблюдением требований к минеральным ампулам АМУ (ускоренные)
Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация).

8. Требования к потенциальному участнику
	Участник процедуры закупки должен  обладать разрешениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  на применение (технических устройств, материалов). Обладать сертификатами соответствия  на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке товаров подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера). 






Заказчик

Заместитель главного инженера 
по ГР УГРУ                                                                             ______________
А.М. Простакишин                                                                «__»______2013г.

Руководитель заказчика 

Главный инженер УГРУ                                                        ______________                   
А.Б. Бекетов                                                                            «__»______2013г.

Аналитический центр

Главный механик            
ОАО «ППГХО»                                                                      _____________                                                                   
А.Т. Зинкевич                                                                         «__»______2013г.                    

Исп. __________
(30-245-3-26-82)


От ПОСТАВЩИКА:                             От ПОКУПАТЕЛЯ:
__________________________             Генеральный директор ОАО «ППГХО» 
______________/___________/             ________________/С.В. Шурыгин/












