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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку счетчиков 
1. Предмет договора
Поставка счетчиков (номенклатурная группа № 1.27 - поставка средств измерений) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества

	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Высокотемпературный счетчик жесткого бета- и гамма- излучения для систем радиационного контроля
	источник излучения – Со;
чувствительность к гамма-излучению :

МЭД – 1мкР·сˉ¹ - 1,5мкР·сˉ¹;
84,0мкРˉ¹±7,6мкРˉ¹;

номинальное рабочее напряжение – 900В;

напряжение начала счета – 805В-845В;
протяженность счетной характеристики – не менее 150В;

наклон счетной характеристики – не менее 0,2%/В;

собственный фон – не более 0,5сˉ¹;

максимальная рабочая МЭД – 4600сˉ¹, 300мкР·сˉ¹, к.н.±15%

максимально допустимая МЭД – 900Р·чˉ¹;
габариты – 6,5х6,5х116мм;

масса 3г
	20
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Вся продукция поставляется в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем.
4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации, предусмотренный предприятием-изготовителем
7. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок
8. Прочие условия

8.1. Поставляемый товар должен быть новым 2012 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).
8.2. Товар должен иметь сертификат соответствия. 
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012 г. по «25» декабря 2012 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель начальника службы РБ и ЭК по эксплуатации
	
	
	
	О.Х. Халимуллин


� Данные о функциональных, технических характеристиках продукции получены при помощи сети Интернет





