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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку латунного проката.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г. 
Техническое задание
на поставку __________латунного проката __________________________
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	ПРОВОЛОКА 0,50 Л63 ОСТ 95 2769-2002
	кг
	26
	20 дней

	2
	Лента ДПРНП 0,5х300 Л63ПТ ГОСТ 2208-2007
	кг
	25
	20 дней

	3
	Пруток ДКРНП 30х3000 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	18
	20 дней

	4
	ПРУТОК ДКРНП 3 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	2
	20 дней

	5
	Пруток ДКРНП 7 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	20
	20 дней

	6
	ПРУТОК ДКРПМ 10 Л63 ГОСТ 2060-90
	кг
	10
	20 дней

	7
	ПРУТОК ГКРНХ 100 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	180
	20 дней

	8
	Пруток ДКРНП 20 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	10
	20 дней

	9
	ЛИСТ ДПРХМ 10,0 ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007
	кг
	80
	20 дней

	10
	ПРУТОК ДКРНП 32 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	20
	20 дней

	11
	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95
	кг
	100
	20 дней

	12
	ТРУБА ДКРНМ 20Х2,0 НД Л63 ГОСТ 494-90
	кг
	45
	20 дней

	13
	ПРУТОК ГКРНХХ 50 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	630
	20 дней

	14
	Пруток ДКРНП 14х2500 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	55
	20 дней

	15
	ПРУТОК ГКРНХ 80 Л63 ГОСТ 2060-90
	кг
	86
	20 дней

	16
	Пруток ДКРНП 60 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	50
	20 дней

	17
	ПРУТОК ДКРНП 9 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	3
	20 дней

	18
	ПУДРА АЛЮМИНЕВАЯ ПАП-1 ГОСТ 5494-71
	кг
	50
	20 дней

	19
	ПРУТОК ДКРНП 35 Л63 ГОСТ 2060-2006
	кг
	37
	20 дней

	20
	Пруток ГКРНХ 120 ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	50
	20 дней

	21
	ПРУТОК Л63 НД 16 ДКРНП ГОСТ 2060-90
	кг
	30
	20 дней

	22
	Пруток ДКРНП 6 Л63 ГОСТ 2060-90
	кг
	3
	20 дней

	23
	ПРУТОК ДКРПМ 12 Л63 ГОСТ 2060-90
	кг
	6
	20 дней

	24
	ПРУТОК ДКРНП 50 ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006
	кг
	50
	20 дней

	25
	Проволока ДКРНМ 0,30 Л63 ГОСТ 1066-90
	кг
	180
	20 дней

	26
	Лента ДПРНМ 0.20х300 Л63 ГОСТ 2208-2007
	кг
	20
	20 дней

	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, выпуска не ранее _2015__ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно указанных стандартов в подразделе 1.1



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	отсутствуют

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	отсутствуют

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	отсутствуют

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	отсутствуют

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Строго указанных стандартов в подразделе 1.1

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	В соответствии с Техническим регламентом "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению".

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.05.1965г. и качеству П-7 от25.04.1966г.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставление сертификатов и паспортов качества.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Материал должен храниться в складских помещениях, защищенными от механических повреждении и действия активных химических реагентов.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Допускается отклонение весового объема +(-) 10% попозиционно.

Поставка единовременная.




Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










