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Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Изготовление опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации 
экстрагента»
2013 г.
1. Общие положения

 Наименование работы (предмет договора):  Выполнение работ по изготовлению опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента.

 Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 16.12.2013. 

2.  Цель выполняемых работ
Целью работы является создание сепаратора для отработки процесса регенерации оборотного экстрагента применительно к действующему производству.
Оборудование предназначено для исследования, отработки и испытаний режимов процесса регенерации оборотного экстрагента, полученного при экстракционной переработке ОЯТ на заводе РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».
3. Содержание работ
3.1 Изготовить сепаратор в соответствии с конструкторской документацией:

Сборка_000 СБ;
Спецификация_000;

Устройство смесительное_200;

Крышка_300 СБ;

Дно_400 СБ.
3.2 Осуществить доставку оборудования заказчику.

4.
Технические требования

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям конструкторской документации, действующим в России нормативным документам, стандартам (ГОСТ, ОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на оборудование с отметкой ОТК.

Узлы оборудования должны быть новыми, выпущенными не ранее 2013г (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). 

После изготовления Исполнитель доставляет оборудование Заказчику. Консервация и упаковка составных частей оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями рабочей конструкторской документации. Транспортная тара должна обеспечивать сохранность оборудования при перевозке с учетом используемых видов транспорта.

Оборудование должно поставляться с комплектом эксплуатационной документации, соответствующей требованиям ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

5.
Требования безопасности
Промышленная и радиационная безопасность должны обеспечиваться выполнением работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, включая:

–
Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ) НП 016-05.

–
Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. НП-070-06;

–
Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. НП-043-03;

–
Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1. 
2523-09);

–
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10);

–
Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования, приемка, эксплуатация и ремонт. ОСТ 95-10439-2002;

–
Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений. ОСТ 95-10440-2002;

–
Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения. ОСТ 95-10441-2002;

–
Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля. ОСТ 95-39-2002;

–
Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПН АЭ Г-002-87;

–
Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики;

–
Условия поставки импортного оборудования, изделий материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. РД-03-36-2002;
– Правила устройства электроустановок ПУЭ, издания 7;

– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
–
Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации. Система разработки и постановки продукции на производство. ГОСТ 15.005-86.

6.
Стадии и этапы работ:

	№
	Наименование этапа
	Срок исполнения
	Отчетность

	1.
	Изготовлению опытно-промышленного образца сепаратора для регенерации экстрагента
	16.12.2013
	Акт изготовления оборудования



7. Режимное обеспечение
В данной работе использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения не предусматривается
	Директор  завода 235

(должность исполнителя)

________________  Е.П.Макаров
(подпись)                                                
._______._______. 2013
	


Руководитель ОПГ
________________   К.К. Корченкин
____. ________. 2013
