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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»
 (ОАО «Вента»)
 


УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку комплектов циклонов из армлена для нужд  ОАО «Вента»
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Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Заказчик: Открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
(ОАО «Вента»)





Нижняя Тура  
2013 г.

Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	
Комплект циклонов из армлена
Состав одного комплекта: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Трубка черт. 0603.01.01.202
	1

	2
	Втулка черт. 0603.01.01.203 
	1

	3
	Завихритель черт. 0603.01.01.201
	1



Количество: 27300 комплектов. 
Изготовление деталей согласно требованиям КД.
Качество продукции удостоверяется паспортом качества на изделие и сертификатом на материал.



2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
	Не менее 2-х месяцев  



3. Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара
	Поставщик обязан поставлять товар в таре и упаковке, соответствующей требованиям нормативной документации, технике безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ  и обеспечивающей сохранность и качество Продукции при перевозке и хранении. 
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