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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Камера для визуализации дефектов электрооборудования в ультрафиолетовом и видимом спектре CoroCAM 504 или (эквивалент)
		№
	Параметр
	Величина

	1
	Форматы видеовыхода
	NTSC (CC504N), PAL (CC504P)

	2
	Оптические каналы
	Видимый/ Ультрафиолетовый/ Комбинированный

	3
	Разрешение по горизонтали
	460 ТВ линий

	4
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Апертура
	Ø = 67 мм

	5
	Тип изображения
	Монохромный видео CCIR

	6
	Спектральный диапазон
	УФ от 240 до 280 нм

	7
	Поле зрения
	8° x 6°

	8
	Частота кадров
	50 Гц

	9
	Тип фокусировки
	Автоматическая фокусировка – сопряженная с видеоканалом, ручная

	10
	Тип
	Полноформатное видеоизображение

	11
	Минимальная чувствительность
	3 лк

	12
	Поле зрения
	По умолчанию синхронизировано с УФ каналом

	13
	Увеличение
	25-кратное (оптическое), 12-кратное (цифровое)



Комплектация:
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Ультрафиолетовая двух спектральная камера
CoroCAM504
	1

	2
	Сетевой адаптер
	1

	3
	Зарядное устройство
	1

	4
	Аккумулятор Li-on
	2

	5
	Кабель USB
	1

	6
	Кабель VIDEO
	1

	7
	Flash Card – карта памяти
	1

	8
	Транспортировочный чемодан
	1

	9
	Инструкция по эксплуатации
	1

	10
	CD с ПО по архивации УФ информации
	1


Прибор должен иметь протокол калибровки
	Шт.
	1



1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 8 недель с даты заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  3 809 690 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

[bookmark: _GoBack]Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

