[bookmark: _Toc378234314]Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	


№  п/п
	


Наименование ТМЦ  
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	
Страна происхождения, 
завод-изготовитель

	

Ед. изм

	

Ко-личество

	1. 1.
	Блок питания 
и преобразования сигналов 
БППС 4090

	1. ТУ 4227-069-13282997-06.
2. Исполнение для АЭС.
3. Код модификации М23.
4. Класс безопасности 3НУ.
5. Встроенный источник питания 36В.
6. Кабель интерфейсный и программное обеспечение.
7.      Класс точности В.
8.      Климатическое исполнение t 1060.
9.      Группа III исполнения по ЭМС.
10.  Наличие паспорта и руководства по  эксплуатации.
11.  Приёмка ОАО «ВПО «Зарубеж-атомэнегострой».
12. Госповерка.
13. Методика поверки.
	Россия,
124460, Москва, Зеленоград, корп.1145, н.п.1, НПП «Элемер»


	шт.
	2


[bookmark: _Toc370812246]В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как эти приборы будут использованы взамен вышедших из строя, в соответствии с  предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, методика поверки, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;
· прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
