
ДОГОВОР №  
г.------  







«--»  ------ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "--------»" (ООО "------»), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора --------, действующего на основании Устава с одной стороны и ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании Доверенности №040-12/5Г от 01.01.2014г. с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ:«Режимно-наладочные испытания (корректировка режимных карт) паровых котлов ТП-20/13-5шт; ДКВР-20/13-2шт. при работе на природном газе и мазуте.в цехе 006 на ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор”, 8-я пром.площадка». 
1.2 Объемы работ, подлежащих выполнению Исполнителем, определяются:

1.2.1 Согласованной Заказчиком Сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и представленной в приложении 1 к данному договору.
1.2.2 Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и представленным  в приложении 2 к данному договору.
1.2.3 Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и представленным в приложении 3 к данному договору.
1.3 Исполнитель действует на основании свидетельства  СРО № ------ от --  ---- 201-г., выданного Саморегулируемой организацией ------------ (без ограничения срока территории его действия).
1.4 Срок выполнения работ по настоящему договору

           Начало работ- 01.07.2014г.
           Окончание работ - 30.03.2015года.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1 Стоимость работ, подлежащих выполнению Исполнителем, определяется согласованной Заказчиком Сметой, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2 Стоимость работ, на момент заключения договора, составляет (с НДС) -------,------ (-------------) рублей – копеек , в том числе НДС (18%) в размере  -------- (--------) руб  --- копеек. 
2.3 Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании двухсторонних актов по форме КС-2 и КС-3 на выполненные этапы работ и счётов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта. 

2.4Платеж считается произведенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок выполнения работ

      3.1 Работы выполняются в соответствии с "Календарным планом". Дополнения к договору оформляются Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

      3.2 Заказчик в одностороннем порядке может исключить из "Графика и Дополнений к Графику…"  конкретное оборудование, уведомив Исполнителя письменно за 1 (один) месяц до начала проведения работ. Изменения к договору оформляются Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3
Заказчик обязан:
· предоставлять необходимую информацию, документацию, материалы и оборудование, а при выполнении работ (в случае необходимости) обеспечить бесперебойную работу обо​рудования и поддержание требуемых эксплуатационных параметров;
· при необходимости выполнения вспомогательных работ для подготовки объекта к испытаниям все вспомогательные работы – врезка и изготовление необходимых при​способлений; вскрытие, очистка конструкций и обеспечение доступа к ним, восстановление изоляции и грунтового слоя - выполняются Заказчиком из своих материалов, своими силами и за свой счет по за​данию Исполнителя.;

· оформлять пропуска на предприятие для специалистов, осуществляющих проведение режимно-наладочных испытаний оборудования;

· оплатить работу Исполнителя в размерах и в сроки, установленные настоящим догово​ром.

      3.4 Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами в области промышленной безопасности по методике Исполнителя. Стороны соблюдают конфиденциальность в отношении полученной, созданной или ставшей известной в ходе выполнения договора информации, опыта и других научно-технических сведений, в т. ч. методике исполнения работ; их передача третьим лицам производится только по взаимному согласию сторон.

      3.5 После проведения испытаний оборудования Исполнитель дает Заказчику временную режимную карту на временную эксплуатацию данного оборудования на период утверждения и регистрации Технического отчета с постоянными режимными картами в территориальных органах Ростехнадзора.

       3.7 При производстве работ Исполнитель обязуется соблюдать режимные требования, установленные Заказчиком. 
                                  4. Порядок сдачи и приёмки  работ

      4.1 Результатом выполненной работы является Технический отчет по результатам режимно-наладочных испытаний оборудования с корректированными режимными картами, зарегистрированный и утвержденный в территориальном органе Ростехнадзора.
4.2 На выполненный объем работ Исполнитель составляет двухсторонние Акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 не менее, чем в двух экземплярах. В Акте каждый объект указывается с инвентарным номером и стоимостью работ. 

4.3 Исполнитель не позднее последнего дня текущего месяца, либо первого числа месяца, следующего за отчётным, представляет в адрес Заказчика Акты сдачи-приёмки выполненных работ и счета-фактуры. Акты  и счета-фактуры подписываются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения их от Исполнителя. Счет-фактура оформляется Исполнителем в установленном порядке. 

  4.4 Вторые экземпляры подписанных Заказчиком Актов сдачи-приёмки направляются Исполнителю.

4.5 Полностью законченные работы Исполнитель сдает Заказчику через представителя Заказчика – зам.начальника цеха 006 ФГУП "комбинат "Электрохимприбор" Мирошкина Евгения Владимировича, либо путем отсылки по почте отчетной технической документации (дата отправки по почтовому штемпелю считается датой сдачи работы), либо иным согласованным сторонами способом.

4.6 В случае обоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.  Срок  действия договора.

      5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «15» апреля 2015года, а в части связанной с окончанием исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе в части расчётов до полного их исполнения сторонами. Настоящий договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с момента заключения договора.
      5.2  Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон и оформляются Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. Не допускается изменение условий настоящего договора по инициативе Заказчика после выполнения Исполнителем более 50% от общего объема работ.

      5.3  Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае существенного нарушения обязательств одной из сторон. 

      5.4  Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, если в ходе выполнения работ обнаружена невозможность или нецелесообразность продолжения работ. При этом сторона, по инициативе которой расторгается договор, обязана уведомить другую сторону за 30 дней до момента прекращения работ. Исполнитель должен завершить начатые на оборудование работы с выдачей Заказчику утвержденного и зарегистрированного в территориальных органах Ростехнадзора Технического отчета.  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость работ в выполненном объеме.

6. Ответственность сторон

      6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (несмотря на смену администрации и юридического статуса).

      6.2 Исполнитель не несет ответственности за нарушение правил промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности персоналом Заказчика, участвующем в работе или находящимся в районе проведения работ, равно как Заказчик не несёт ответственности за нарушение правил промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности персоналом Исполнителя. Условия по обеспечению выполнения требований охраны труда изложены в "Соглашении по охране труда" представленном в приложении 4 к данному договору.

      6.3 Заказчик несет материальную ответственность за контрольно-измерительные приборы Исполнителя, пришедшие в негодность или пропавшие по вине Заказчика, в размере цены, действующей на рынке, на аналогичные приборы на момент утери или поломки прибора.

      6.4 Исполнитель несет ответственность за качество проведенных работ. Качество должно соответствовать требованиям нормативно- технической документации по экспертизе, техническому диагностированию и техническому освидетельствованию.

6.5 Споры и разногласия сторон по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае не достижения согласия все споры, связанные с исполнением договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда.

6.6 Работы по устранению замечаний территориального органа Ростехнадзора, возникшие при регистрации Технического отчета, Исполнитель проводит за свой счёт. 
7. Прочие условия

7.1 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.2 При обмене подписанными экземплярами Дополнений, Соглашений, двухсторонних актов и иной документации по средствам факсимильной связи они признаются действительными и имеющими юридическую силу до момента замены оригиналами.
8. Особые условия
8.1.Исполнитель  гарантирует  Заказчику,   что  сведения   и  документы   в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику при заключении данного договора,  (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
8.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора направить Заказчику обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений,  заверенных  уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

8.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
8.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего 
отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Адреса и реквизиты сторон

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

624200, г. Лесной, 

Коммунистический проспект, 6а, 

ИНН 6630002336  КПП 660850001, 

Р/с № 40502810616340101001 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, Лесное отделение № 8642, г. Лесной

К/с № 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области,

БИК 046577674

ОКПО 07624577
	Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «--------» Юридический адрес: --------------------, 
Почтовый адрес: ----------------------, 
тел./факс ----------------.
ИНН ---------- КПП ------------, 

ОРГН ---------, ОКПО ------- БИК -----------, 

Р/С ----------------------------------------------------------, К/С----------------,  

	
	

	Заказчик
Главный энергетик 

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

Н.М. Козубенко

«____» ________  2014г.  
​​

м.п.

	Исполнитель
Генеральный директор

ООО «-------------»

--.--. ----------
«____» __________ 2014 г.

М.п.
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(HaumeHogaHuUe cmpodku)
NOKAJbHbIK CMETHbBIA PACHET Ne ; .
(nokanbHas cmeta) [ e
Ha PexmMHo-Hanago4Hble UCNbiTaHuA (KOPPEeKTUPOBKA PEXUMHBIX KApT) NapoBbIX koTnos Tr1-20713- Swr., AKBP-20/13-2wT. (uex 006).
(HaumeHoeaHue pabom u 3ampam, HaumeHosaHue obbekma)
OcHoBaHue: TeXHMYeCcKoe 3afaHue
CMeTHas CTOMMOCTb NMPOUYNX 6050,921 TbIC. pyb.
Cpegacrtea Ha onnarty Tpyaa 238,685 Thic. pyb.
CmMeTHas Tpya0EeMKOCTb 11246,8 yen.uac
CocraeneH(a) B 6a3oBbix Lenax 2001r. (8 pea.2009r.) ¢ nepeBoaoM B TeKyLuMe.
CTOMMOCTb eanHuLLl, py6. O6wwan croumocTt, pyo6. T/3 och. | T/3 ocH
Ne ’ | T/3 mex.| T/3 mex.
ObocHoBaHue HanmeHoBaHue EA. nam. Kon. B ToMm uucne B Tom uucne pab.na | pab.
R Bcero Bcero en Beero Haepn. | Beero
OcH.3/n| 3x.Maw| 3/nMex Och.3/n| 3k.Maw| 3/nMex )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Paszgen 1. PeXxsuMHoO-Hanaao4Hbie UcnbiTaHus naposbix koTnos TM-20/13 - 5 wr.
1 |TEPn07-08-002-03 |Koten naposoii, paboTalowmin Ha xuakom unu | 1 xoten 5 10824,87[ 10824,87| 54124,35| 5412435 532 2660
IMocmat.lpasum.Ce |rasoobpasHom Tonnuse, ¢
epon.obn. om naponeperpesarvenem,
10.11.10 Ne1616- naponpoun3soanTensHOCT 20 T/4
n (KOHTpPONbHBIA OcMOTp 0BopyaoBaHMA 1
wraTHbIX Npubopoes, paspaboTka NnporpaMmsl
MCMbITAHWIA KOTNA)
HP (36693,61 py6.): 65% om @OT
CI1(22580,68 py®.): 40% om ®OT
2 |TEPn07-08-002-03 |PexuMHO-HanaaouHbIe ucnuiTaHws naposoro | 1 koten 15 757741 7577,41 113661,15] 113661,15 3724 5586
locmaH.lpasum.Ce |koTna (no 3 Harpy3ku Ha 1 koten).Koten
epdn.obn. om naposoMu, paboTalowmnii Ha XXUAKOM UK
10.11.10 Ne1616-  |rasoo6pasHom Tonnuee, ¢
n naponeperpesarenem,
nNaponpoun3BoAuTensHOCTL 20 T/
KO3®. K Io3uLim:
1.7.40 Of1 MNpu eninonneruu pabom Ha kaxdold
nocnedyiouied Hazpy3ske ceepx 0dnod 031=0,7; T3=0,7
HP (77056,58 py6.): 65% om ®OT
CI1(47419,43 py6.): 40% om @OT
Pasnen 2. PeXXuMHO-Hanaao4Hbie MCNbITaHuAa napoBbix kotnos IKBP-20/13 - 2wr.

CtpaHuua 1
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1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 |TEPn07-08-001-03 |Koten napoeoi, paboTaioumii Ha xuakom unu| 1 koten 2 9848,19] 9848,19| 19696,38] 19696,38 484 968
Mocman.Mpasum.C |rasoobpasHom Tonnuee, 6e3
eepdn.obs. om naponeperpesarens,
10.11.10 Ne1616-r11|naponpoussogutenbHOcTb 20 T/
(KOHTpONbHbIA ocMOTp 0GopyAOBaHUA K
wraTHbIX npubopos, paspaboTka nporpaMmbt .
MCMbITAHUIA KOTNa)
HP (13353,16 py6.): 65% om @OT
CI1(8217,33 py6.): 40% om ®OT
4 |TEPn07-08-001-03 |PexuMHO-HanagouHble UCNbITaHMA NapoBbIX 1 koTen 6 6893,73] 6893,73 41362,38] 41362,38 338,8] 2032,8
lMocmaH.lpasum.C [xotnoe (no 3 Harpysku Ha 1 koten).Koten
eepdn.obn. om napoBoi, paboTaoWuiA Ha XUOKOM Unm
10.11.10 Ne1616-f17|rasoobpasHom Tonnuee, 6e3
naponeperpesarens,
naponpou3BoAUTeNnbHOCTb 20 T4
KO3®. K 1103uummy:
1.7.40 Of1 INpu esinonHexuu pabom Ha Kaxdod
nocnedyowel Haespyaxe O31=0,7; T3=0,7
HP (28041,62 py6.): 65% om @OT
Cr1(17256,38 py6.): 40% om ®OT
Wtoro npaMbie 3atpatel No cMeTe B UeHax 2001r. 228844,26| 228844,26 11246,8)
UTOro npaMeie 3aTpatel NO CMETe C y4eTOM KO3 HULMEHTOB K UTOram 238684,56| 238684, 56| 11246,8
B TOoM yncne, cnpasoyHo:
PaioHHbiVi K-T 4,3% (Mo3. 1-4) 9840,3] 98403
Haknagrsle pacxoabl 155144,96]
B Tom vucne, CnpaBoYyHo:
65% ®OT (or 238684,56) (Mo3. 1-4) 155144,98|
CmetHas npubbink 95473,82
B ToMm umncne, cnpaBoYHoO:
40% ®OT (ot 238684,56) (Mo3. 1-4) 9547382
Wroru no cmere:
MNyckoHanaaouHsle paboTsl: 'nop Harpy3skoi' - 100% (He OTHOCATCS K NYCKOHaNaA04HbIM U BLINOMHSAIOTCA Ha AEACTBYIOWMX 489303,34 11246,8}
NpeanpUUATUSX NO OTASNBHOMY AOTOBOPY C 3aKa34yMKOM)
WToro 489303,34 112468
B Tom uucne:
0T 238684,56]
HaknapgHrele pacxogsbl 155144,96]
CwmeTHas npubbinb 95473,82)
KoadduuueHT nepesoga B Tekylume ueHst 489 303,34 * 10,48 5127899
HAC 18% 923021,82)
BCEI'O no cMete 6050920,82f 11246,8|

Mepertakos U.M.

(BomxHocme, :o«%ﬁ:o? pacwuchpoeka)

Cocrasun: § §Q AL @

Crtpanuua 2





	Приложение 2 к договору  от ---.---.2014г.  № -----. 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ   «Режимно-наладочные испытания (корректировка режимных карт) паровых котлов ТП-20/13-5шт; ДКВР-20/13-2шт. при работе на природном газе и мазуте в цехе 006 на ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор”, 8-я пром.площадка» . 
	
№ п/п
	Наименование этапов выполнения работ
	Результаты работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения

работ (этапов)

(тыс. руб.)

	1
	«Корректировка режимных карт паровых котлов ТП-20/13 (5шт.) »
	Выпуск технического отчета по РНИ
	20.12.2014г. 
	 

	2
	«Корректировка режимных карт паровых котлов ДКВР-20 (2шт.) »
	Выпуск технического отчета по РНИ
	30.03.15г.
	

	
	Итого:
	
	
	 


ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный энергетик
Генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ООО «---------»

________________ Н.М. Козубенко
_____________--.--. ---------
«____» __________ 2014г.
«____» __________ 2014 г.

м.п.
м.п.

                                                             Приложение 3 к договору  от ---.---.2014г.  № -----.
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3aM. [J1IaBHOTO H epa Mo PHEPreTHKe
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« 2014r.

2

TEXHUYECKOE 3AJTIAHHUE

IIpeamer 3aKynKH:

PeKHMHO-HAIAI0YHbIE HCIBITAHUS (KOPPEKTHPOBKA PEXXUMHBIX KapT) MapoBbX kKoTioB TI1-20/13-5mr;

JIKBP-20/13-2mt. npu paboTe Ha NpApoHOM rase u MasyTe. Llex 006.

COTI'JTACOBAHO:

['aBHBIN SHEPIETHK H.M. Ko3zy6eHnko.





Техническое задание

 на оказание услуг 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Режимно-наладочные испытания (корректировка режимных карт) паровых котлов ТП-20/13-5шт; ДКВР-20/13-2шт. при работе на природном газе и мазуте.в цехе 006 на

                       ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор”, 8-я пром.площадка.
 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

	2.1.1 В результате испытаний котельного оборудования определить:

· оптимальные коэффициенты избытка воздуха с учетом минимизации химнедожога, 

· эффективность горения и надежность работы котлов.

· основные технико-экономические и экологические характеристики котлов.

· скорректировать режимные карты котлов.
· удельные расходы условного топлива на выработку 1гкал/час.

· КПД котлов.

· Выбросы NOx
2.1.2. Разработать перечень рекомендаций, направленных на повышение надежности и экономичности котлового оборудования, снижение вредных выбросов.

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	№ п\п

Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)

Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
Количественный показатель объема подрядных работ

Срок выполнения работ

1

2

3

4

5

1

 Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 1), рег. № 11500.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты
1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 20.12.2014
2

 Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 2), рег. № 11497.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты

1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 20.12.2014
3

 Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 3), рег. № 11499.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты
1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 20.12.2014
4

 Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 4), рег. № 11498
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты

1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 20.12.2014
5

Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ТП-20/13 (№ 5), рег. № 11496.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты

1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 20.12.2014
4

Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ДКВР-20/13 (№ 1), рег. № 13951.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты

1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 30.03.2015
7

Режимно-наладочные испытания котлоагрегата ДКВР-20/13 (№ 3), рег. №  13953.
Контрольный осмотр оборудования и штатных приборов, разработка программы испытаний котла. Режимно-наладочные испытания котла (по типовой методике) при сжигании природного газа и мазута с выдачей технического отчета и режимной карты

1

Начало работ с момента заключения договора.

Окончание работ не позднее 30.03.2015



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1. Работы оказываются с момента заключения договора по 30.03. 2015 г., согласно утвержденного Сторонами графика выполнения работ.

3.1.2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями:

· Федерального закона «О промышленной безопасности производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.
· Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарег. Минюстом России № 435/8 от 02.04.2003 г.
· ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М.,2003г.
· ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.М.,2003г. 
3.1.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению работ третьим лицам.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	3.2.1. Работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными и справочными документами:

· Типовой методикой ПО «Союзтехэнерго» по испытаниям стационарных паровых котлов МТ 701000006-86. 
· В.И.Трембовля, Е.Д.Фингер, А.А.Авдеева «Теплотехнические испытания котельных установок».М.,1977г.
· Методикой теплохимических испытаний паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией (РД 1563-34.1-37.313-00).

· Левит Г.Т. Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими (РД 34.25.514-96М СПО).

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	3.3.1. Все дефекты, возникающие в течение гарантийного срока по вине Исполнителя (в том числе связанные с низким качеством работ Исполнителя), устраняются в полном объеме за счет Исполнителя.

3.3.2. Исполнитель гарантирует:
3.3.2.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком;

3.3.2.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами;

3.3.2.3. Своевременное устранение (в течение 10 (десяти) дней) недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.3.3. Заказчик производит приемку выполненных Исполнителем работ в течение 15 календарных дней и подписывает акт выполненных работ. В случае отказа Заказчика подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ по причине выявления в выполненных работах недостатков, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта направляет Исполнителю мотивированный отказ, с описанием выявленных недостатков.

3.3.4. Если в период гарантийной эксплуатации котельных агрегатов обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить их нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3.5. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественно проведенных Режимно ( наладочных испытаний.

3.3.6. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, по результатам которой будет составлен соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

3.3.7. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату выполненных работ по устранению дефектов.

Гарантийный срок (не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ по договору.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не требуется

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

	При выполнении работ Исполнитель обязуется соблюдать требования нормативных документов: 
· Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства  и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

· ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  
· СТО 00.043-2010 «Пожарная безопасность. Основные положения».

3.5.2.Перед началом выполнения работ Исполнитель обязан: 

- Администрация Исполнителя должна представить в отдел  списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ.   

- Разработать программу, составить график и предоставить методику испытаний для проведения режимно-наладочных испытаний котлового оборудования, согласовать и    утвердить с главным энергетиком   в ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор.”
3.5.4. При выполнении работ Исполнитель обязан:

- В действующем подразделении (отделе, цехе) Заказчика персонал Исполнителя должен соблюдать требования правил и инструкций по безопасности труда при выполнении работ, а также положений и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, действующих в подразделении (отделе, цехе) Заказчика, и относящихся к выполняемой работе, в том числе по промсанитарии; 
- Соблюдать и выполнять установленные сроки графика по проведению работ; 

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке; 
- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов, переносных  электроприемников, являющихся собственностью Заказчика;

- При работе на действующих производственных участках и в помещениях, во время проведения режимно-наладочных испытаний котлового оборудования, ежедневно производить оформление работ в соответствии с действующими на предприятии Заказчика правилами и инструкциями по нарядной системе;

- Обеспечить противопожарное состояние объектов, а так же противопожарное состояние объектов Заказчика, на которых выполняются работы в соответствии с договорными обязательствами;

- Незамедлительно проинформировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.

3.5.5. Перед началом выполнения работ Исполнителем, Заказчик обязан:

- Обеспечить ознакомление персонала Исполнителя с системой управления охраной труда (СУОТ), Политикой в области охраны труда,  «Экологической политикой», действующими в ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор.”

- Предоставить технические паспорта на оборудование, подлежащее режимно-наладочным испытаниям; чертежи на технические устройства; инструкции (стандарты) по эксплуатации и режиму работы оборудования; документацию по ремонту; технические отчеты о проведенных предыдущих режимно-наладочных испытаний котлового оборудования. 

- Специалисты (отдела, цеха),   обязаны провести первичный инструктаж по организации и безопасному проведению работ руководителям, производителям работ Исполнителя. 

- Вести контроль за соблюдением  и выполнением Исполнителем графика проведения работ.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	3.7.1. Техническое предложение должно подтверждать готовность Участника выполнить работы в полном объеме с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	3.8.1. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию ЗАТО г.Лесной - 45 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город.

           Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Лесного, по допуску или отказу в допуске Участнику.
.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	Конечным результатом выполненных работ является:

· определенные оптимальные коэффициенты избытка воздуха с учетом минимизации химнедожога, эффективности горения и надежности работы котлов,
· определенные основные технико-экономические и экологические характеристики котлов,
· скорректированные режимные карты котлов,
· разработанный перечень рекомендаций, направленный на повышение надежности и экономичности котлового оборудования, снижение вредных выбросов.
· составление и утверждение технического отчета в установленной форме.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке выполненных работ

	Работы связанные с разработкой технических отчетов о проведенных режимно-наладочных испытаниях, должны быть выполнены в соответствии с:

· Типовой методикой ПО «Союзтехэнерго» по испытаниям стационарных паровых котлов МТ 701000006-86. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, М., Энергосервис.

· Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03).

· В.И.Трембовля, Е.Д.Фингер, А.А.Авдеева «Теплотехнические испытания котельных установок».

· Методикой теплохимических испытаний паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией (РД 1563-34.1-37.313-00).

· Левит Г.Т. Методическими указаниями по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими (РД 34.25.514-96М СПО). 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	· Акт сдачи – приемки выполненных работ;

После подписания сторонами акта сдачи–приемки  выполненных работ (без замечаний) или решения вопроса по устранению замечаний, Исполнитель выставляет Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства на оплату за фактически выполненные работы, которые Заказчик обязан оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения оригинала счета-фактуры.
· Технический отчет о проведенных режимно-наладочных испытаниях зарегистрированный Исполнителем в Уральском управлении Ростехнадзора и предоставленый Заказчику не позднее окончания срока действия договора. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	 
	               -
	                                             -


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	№1
	Основные параметры и характеристики котлоагрегатов ТП-20/13 и их горелочных устройств.
	 

	№2
	Основные параметры и характеристики котлоагрегатов ДКВР-20/13 и их горелочных устройств.
	 


Приложение № 1

Основные параметры и характеристики котлоагрегатов и их горелочных устройств.

1. Котлоагрегаты  ТП-20/13
	№

п/п
	Параметры
	Единицы

измерения
	Величина

	1
	Паропроизводительность
	т/час
	24,0

	2
	Давление пара в барабане
	кгс/см2
	13,0

	3
	Температура перегретого пара
	оС
	250

	4
	Температура питательной воды
	оС
	102

	5
	Температура холодного воздуха
	оС
	30

	6
	Температура горячего воздуха
	оС
	200

	7
	Температура газов на выходе из топки
	оС
	1040

	8
	Температура газов за пароперегревателем
	оС
	480-500

	9
	Температура газов за водяным экономайзером
	оС
	250÷270

	10
	Температура за воздухоподогревателем      (уходящие газы)
	оС
	 140

	11
	Коэффициент избытка воздуха в топке
	
	1,1 

	12
	Расход топлива (мазут )
	кг/час
	1500

	13
	Расход топлива  
	м3/час
	1960

	14
	КПД (расчетные)
	%
	90,95

	15
	Объём топочной камеры,  
	м3
	97

	16
	Полная лучевоспринимающая поверхность нагрева экрана  
	м2
	108

	17
	Степень экранирования n
	
	0,858.

	18
	Поверхность нагрева   кипятильного пучка  
	м2
	210,0

	19
	Поверхность пароперегревателя  
	м2
	52

	20
	Поверхность водяного экономайзера  
	м2
	130,5

	21
	Поверхность воздухоподогревателя  
	м2
	1035

	22
	Водяной объём котлоагрегата  
	м3
	21


Горелочные устройства.


Котлы ТП-20 оборудованы двумя комбинированными газомазутными горелками  с улиточными закручивателями, расположенными на фронтальных стенках топки.


Расход газа на горелку 900 м3/час,расход мазута -700-750 кг/час.  

Газ к горелке поступает в кольцевой коллектор Ду 100 мм, от которого отходят 36 трубок Ду 20 мм, к концам которых приварены сопла с диаметром отверстия 8 мм, расположенные под углом 30о к направлению потока воздуха.


Для лучшего смешивания газа с воздухом, воздух к улитке горелки закручивается. Из закручивателя воздух выходит двумя потоками, через трубу диаметром 540 мм и через восемь отверстий Ø 50 мм по внутренней стенке закручивателя.


Мазутные форсунки вставляются в центр горелки (по направляющей трубе) и имеют упоры  для фиксации в нерабочем положении. 


Для регулирования  подачи воздуха перед каждой горелкой установлен языковый шибер.
[image: image4.jpg]ITpunoxenune Ne2
OCHOBHEIE TApaMETPHI U XapPaKTEPUCTUKH KOTJIOArPEraToOB U HX IOPEIOYHBIX YCTPOUCTB.

2. Kotnoarperarsr JIKBP 20/13

Ne [1apameTpnl Enununsi Bennuuna
n/n H3MEPEHHUS
1 ITaponpou3BOIUTENHHOCTD T/9ac 24,0
2 JlaBnienue napa B 6apabane Kre/em’ 13,0
3 Temneparypa mapa °C 194
4 TemnepaTypa nuTaTenbHON BOIBI °C 102
5 TeMneparypa xon0AHOTO BO3ayXa °C 30
6 Temnepatypa razos 3a BOASHBIM 3KOHOMai3epoM °C 155
7 Pacxon TorumBa (Ma3yT ) KI/49ac 1960
8 Pacxon Tommsa (raz) M /gac 2060
9 Koa¢ddummsHT H36kITKa BO3MyXa 1,12
10 IToBepxHOCTH HarpeBa 3KpaHOB(pacyeTHas) M 59,7
11 IloBepxHOCTH HarpeBa(pacueTHas )IrydKa M 301
12 O611as MOBEpXHOCTh HAarpeBa KOTJia M 360,7
13 KIIJI (pac4eTHsbie) % 92,1
14 IToBepxHOCTH BOASAHOrO 3KOHOMak3epa(UyryHHEIH) M’ 708
15 Boasnoii 065€M KoTIIOAarperata M 10,5
16 IlapoBoit 06bEM KOTIIOArperara M 1.8

I'openounnie ycTpoiicTaa.

KoTnet JIKBP-20/13 obopymoBaHel TpeMs Tra3oMa3yTHeIMH ropenkamMd I'MI'B-5,6,
paclOJIOKCHHBIMH Ha (QPOHTAIBPHBIX CTEHKaX TONKH. ['a3oMa3yTHasd TopejKa COCTOHT U3
IIapOMEXaHUIECKOH GOPCYHKH, Ia30BO YaCTH, JIOMATOYHOIO 3aBUXPUTENIS, CTaOMIIH3aTOpa IIAMEHH.

XapakrepucTuka ropesku 'MI'B-5,6.

HauMeHoBaHHE TapaMeTpOB 3nagyeHue
IIpon3BOAUTENFHOCTH IPH HOMHHAIBHOM Harpy3ke(I'ka/yac) 3:6
Pacxoj napa Ha JONOTHUTENBHBIH pacHbll HE OoJee (Kr/yac) 18
JlaBnieHMe Ma3yTa mepes HapoMeXaHHIecKoH (opcyHKo (Kre/cM”) 20
JlaBiicHMe ra3a Ha BXOJIE B Ira30BYIO YacTh ( Kre/m”) 500
Jlapnenue mapa nepex hopcyHKod (Kre/cM”) 1-2
JuanaszoH perynupoBaHus Ha rase (%) 40-150
JlMana3oH perynupoBaHus Ha Ma3yte (%) 40-100
JlnuHa Ma3ytHoro gaxena(m) 2
YroJ packphITHS BO3AYIIHOTO NOTOKA U (axesa popcyHKu(rpan.) 60

Texuuyeckoe 3ajanue coctaBuil: 3aM. HavalbHHKa 1exa 0 (//%B Mupomkua

Havansauk nexa 006 .M. MepetsakoB





Приложение 4 к договору  от ---.---.2014г.  № ----- 

Соглашение по охране труда
Общество с ограниченной ответственностью «----------»   именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора --------------, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Козубенко Николая Михайловича, действующего на основании Доверенности № 040-12/5Г от 01.01.2014г., с другой стороны, согласовали следующие условия по обеспечению выполнения требований охраны труда при выполнении работ по договору  № -------- от «--» ------ 2014 г.

1. «Исполнитель»,  обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию приборов неразрушающего контроля.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения инструктажа в соответствующие подразделения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях «Исполнителя» комиссиями «Заказчика».

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий «Заказчика».

2. «Заказчик» обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых «Исполнителю»,  для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку оборудования к работам «Исполнителя» на нем.

2.3. Обеспечить допуск персонала «Исполнителя», к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ «Исполнителя», при допуске к работам в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ «Исполнителя».

2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ «Исполнителю».

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № ---  от «--» ---- 2014 г.











Исполнитель:





Генеральный директор 


ООО "-------"


     


-----------





 


м.п.


 








 




















 					


Заказчик


Главный энергетик 


ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"





Н.М. Козубенко
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м.п.
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